# Konfigurera synkroniserad åtdragning

Konfigurationen av synkroniseringsreferensen och alla synkroniseringsdelar måste fyllas i innan du utför maskinvaruinställningen.

## Konfigurera synkroniseringsreferensen

1. Gå till menyn Styrenhet och välj sedan fliken Synkroniserad åtdragning.

2. Under Synkroniserad åtdragning väljer du Ingen synk

   Fönstret Synkroniserad åtdragning visas.

3. Välj Sync Reference (Synkroniseringsreferens)

   Fönstret Synkroniserad åtdragning stängs.

4. Välj Verkställ.

   Styrenheten startar om i läget för synkroniserad åtdragning – en förenklad version av det vanliga Power Focus 6000-gränssnittet.

## Aktivera synkroniserad åtdragning

För att synkroniserad åtdragning ska fungera måste den aktiveras i synkreferens. Det finns två sätt att aktivera synkroniserad åtdragning:

1. Ställ in I/O-signalen Aktivera operation (10055) till Hög eller

2. I Syncreferens, gå till Configurations (Konfigurationer), sen till fliken General Virtual Station (Allmän virtuell station) och klicka på Edit (Redigera) för den aktuella konfigurationen. Sedan i fältet Fixtured Stations (Stationer för fixturmontering) , sätt in Auto Enable (Autoaktivering) på Always (Alltid).

Om synkroniserad åtdragning inte har aktiverats kommer användaren att se ett felmeddelande vid körning med "Unable to start, enable signal is low” (”Det går inte att starta, aktiveringssignal är låg”)

## Konfigurera synkdel

1. Gå till menyn Styrenhet och välj sedan fliken Synkroniserad åtdragning.

2. Under Synkroniserad åtdragning väljer du Ingen synk

   Fönstret Synkroniserad åtdragning visas.

3. Välj Synkdel

   Fönstret Synkroniserad åtdragning stängs.

4. I fältet Channel (kanal) ställ in kanalnumret för Sync-delen genom att välja kanalnumret. Välj sedan lämplig kanal för synkdelen

   Kanalnumren för synkdelarna i samma inställning måste vara unika.

5. Välj Verkställ.

   Styrenheten startar om och bootar i Syncdel-konfigurationen, som endast visar synkroniseringsdelens kanalnummer

## Växla tillbaka till vanligt Power Focus 6000-läge (avsluta synkroniserad åtdragning)

1. Välj menyn PF6 FlexSystem och sedan fliken Synkroniserad åtdragning.

2. Under synkroniserad åtdragning väljer du Synkreferens

   Fönstret Synkroniserad åtdragning visas.

3. Välj No Sync

   Fönstret Synkroniserad åtdragning stängs.

4. Välj Verkställ.

   Styrenheten startar om och bootar i den vanliga konfigurationen.