# Diagnostikkonfiguration

Diagnostik för ett visst tillbehör eller fältbuss är tillgänglig via alternativet Info i den virtuella stationsvyn för tillbehöret eller fältbussen.

1. Tryck på Info och på nästa skärm, tryck på Diagnostik.

2. Aktivera Övervakningsläge eller Tvångsläge med omkopplaren.

3. Status för insignaler och utsignaler är tillgängliga under respektive flikar.

Det är endast möjligt att få tillgång till diagnostik från en enskild användare eller funktion i taget. Om diagnostiken redan är i bruk, visas ett informationsmeddelande på skärmen.