# Konfigurering av ToolsTalk-anslutning

För att ansluta en styrenhet till Toolstalk måste du konfigurera och aktivera Toolstalk-protokollinställningarna på styrenheten.

1. Gå till Startvyn och välj fliken Inställningar. Till vänster väljer du sedan Serveranslutningar.

2. I fönstret ToolsTalk ställer du in följande parametrar:

   Fält | Beskrivning
   --- | ---
   På/Av | Aktiverar/inaktiverar kommunikation med ToolsTalk-servern
   Serverport | ToolsTalk serverport
   Server-värd | IP-adress till ToolsTalk-servern
   Kryptering | Använd TLS-kryptering för ToolsTalk-kommunikationen

3. Välj Verkställ.

Visa anslutningsstatus för ToolsTalk genom att trycka på ikonen Resultat och gå till Liveresultat. Välj sedan knappen . I dialogrutan väljer du fliken Serveranslutningar.

Se bruksanvisningen för ToolsTalk för uppgift om hur du konfigurerar ToolsTalk 2.

Relevant information

- Visa protokollstatus