# T – 拧紧以达到目标扭矩/拧松以达到目标扭矩

工具
ES STR SL ST SR QST STB IXB

T - 拧紧至扭矩

此步骤以编程的速度正向运行工具直至达到目标扭矩。

参数 | 说明
--- | ---
目标扭矩 | 扭矩目标。必须 > 0。
速度上升类型 | 硬、软或手动。默认：硬。如果选择手动，速度上升字段打开。
速度 | 默认：60 rpm。必须 > 0。
速度上升 | 如果速度上升类型为手动，则此字段打开。默认：500 rpm/s。
制动器 （仅对 Power Focus 6000 同步拧紧、Power Focus 8 同步拧紧 和 Flex 有效）。 | 如果开启，工具将在达到目标时停止。 如果关闭，程序将在不停止工具的情况下直接进入下一步。

## 微视频

T - 拧紧至扭矩

T - 拧松至扭矩

配置有开放端齿轮前附件 (GFA) 的工具不支持此步骤。

该步骤以速度反向运行工具。如要激活步骤，扭矩必须先超过目标扭矩的 110%。目标扭矩应设为正值。达到目标扭矩后，该步骤将运行直至扭矩降至目标扭矩以下。

参数 | 说明
--- | ---
目标扭矩 | 扭矩目标。必须 > 0。
速度上升类型 | 硬、软或手动。默认：硬。如果选择手动，速度上升字段打开。
速度 | 默认：60 rpm。必须 > 0。
速度上升 | 如果速度上升类型为手动，则此字段打开。默认：500 rpm/s。
制动器 （仅对 Power Focus 6000 同步拧紧、Power Focus 8 同步拧紧 和 Flex 有效）。 | 如果开启，工具将在达到目标时停止。 如果关闭，程序将在不停止工具的情况下直接进入下一步。

指向并点击图片以查看更多信息：

A | 目标扭矩