# Posición cero

Esta configuración hace que un sistema vuelva siempre a la posición de inicio original para cada apriete o secuencia. Se configura la posición cero para cada herramienta de forma separada para herramientas de mano y fijas. La posición cero define la posición actual de la herramienta. No es posible definir una posición cero durante un apriete o secuencia en curso.

Configurar una posición cero:

1. En la ventana Inicio, seleccione Herramienta.

2. Seleccione Herramienta de cable y, a continuación, Posición cero en el menú derecho.

3. Seleccione APLICAR. La posición actual de la herramienta se configurará como Posición cero.