# PVTH – Vysoký uťahovací moment po zobrazení (Post View average Torque High)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Monitor kontroluje, či sú všetky hodnoty momentu v poli Dĺžka uhlového okna pod vysokým limitom..

Uhlové okno začína pri stupňoch uhlu nastavených v Začiatok uhla opačným smerom od bodu vypnutia. Potom sa roztiahne na stupne uhla nastavené v Dĺžke uhlového okna opačným smerom. Ak je spúšťací uhol ponechaný prázdny, uhlové okno začína v bode vypnutia. Hodnoty momentu použité v monitore sú založené na strednej hodnote momentu vypočítanej na základe Počtu vzoriek. Ak je celkový uhol stupňa menší ako spúšťací uhol plus dĺžka uhla okna, bude monitor hlásiť NOK.

Parameter | Popis
--- | ---
Spúšťací uhol | Musí byť >= 0
Dĺžka okna | Musí byť > 0
Počet vzoriek | Minimálna hodnota =1 Maximálna hodnota = 80
Horný limit | Najvyšší prijateľný moment.