# SPC - Statistical Process Control (CEP - Controle Estatístico do Processo)

O objetivo da função CEP integrada é fornecer ao operador ou à equipe de controle de qualidade os dados que permitirão o seu julgamento da estabilidade e da capacidade do processo de montagem de acordo com as regras padrões de CEP.
Ao configurar a função SPC (CEP)no controlador, é possível simplificar e realizar o trabalho diretamente no controlador, sem a necessidade de software externo. Os gráficos são gerados no controlador.
Uma vez que é possível usar monitores de programa dentro do controlador como uma variável do CEP, é necessário especificar que somente variáveis controladas pelo controlador mostrem o desempenho do sistema do controlador. Outras variáveis mostram principalmente resultados de outros processos. Por exemplo, caso um valor de torque seja aplicado a uma junta, então o CEP do valor do toque final e os resultados relacionados - como Cp e Cpk - mostra o desempenho da ferramenta e do controlador naquela junta.

Os cálculos estatísticos são baseados em resultados anteriores armazenados no controlador.

Os cálculos estatísticos são efetuados em um nível de Estação Virtual, dependendo do programa de aperto selecionado, e usados especificamente nesta Estação Virtual.