# TAW - Couple dans la fenêtre d'angle

Outils
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Ce dispositif de surveillance vérifie que toutes les valeurs de couple dans la fenêtre d'angle sont comprises dans les limites de couple.

Paramètre | Description
--- | ---
Couple de déclenchement | Doit être >= 0
Angle de départ | Doit être > 0
Longueur de fenêtre | Doit être <= 0
Limite basse | Doit être >= 0
Limite haute | Doit être > 0 Doit être > Limite basse
NOK si la fenêtre est dépassée | Si réglé sur Oui, l’état de ce dispositif de surveillance est NOK si la fin de la fenêtre d'angle n’est pas atteinte.