# STwrench

La llave ST está conectada a un controlador con una conexión inalámbrica y se configura a través de la interfaz de usuario del controlador GUI o de la web GUI.

La llave ST se configura en el menú de apriete, igual que otras estrategias de apriete.

La STwrench tiene una unidad de reserva rápida (RBU). La RBU define la función de la llave y almacena los programas de apriete. El controlador actualmente solo es compatible con RBU del tipo Producción.

La Herramienta de ajuste final (boca) de STwrench contiene una etiqueta de RFID con un número programable. Esta llave usa este número para reconocer automáticamente la herramienta y el programa que se puede usar. La etiqueta RFID también guarda los coeficientes de corrección del ángulo y el par.

La llave ST tiene varios programas, tanto para el apriete de producción como para el control de calidad.

La llave ST solo puede admitir programas de apriete compatibles con la herramienta (Producción de llave o Calidad de llave).

Para más información sobre la STwrench, consulte la Guía de usuario de STwrench (material impreso número 9836 4134 01).

En esta sección

- Parámetros de etapa de arranque de STwrench
- Parámetros de la etapa de aproximación de STwrench
- Parámetros de la etapa de apriete de STwrench
- Afloje de STwrench
- Parámetros de la etapa de parada de STwrench