# Configurazione della connessione della registrazione remota

Per collegare un controller a un server di registrazione remota, configurare e attivare le impostazioni di registrazione remota sul controller.

1. Nella vista Home, accedere alla scheda Impostazioni e selezionare Connessioni del server nel riquadro di sinistra.

2. Nella finestra Registrazione remota, configurare i seguenti parametri:

Campo | Descrizione
--- | ---
On/Off | Abilitazione/disabilitazione della comunicazione con il server di registrazione remoto
TCP/UDP | Selezione del protocollo TCP o UDP
Host server | Indirizzo IP del server di registrazione remota
Porta del server | Porta del server di registrazione remota

## Configurazione del livello del registro

Per configurare i registri memorizzati sul server di registrazione remota:

1. Nella vista Home, accedere alla scheda Impostazioni e selezionare Connessioni del server nel riquadro di sinistra.

2. Nella finestra Registrazione remota, selezionare Configura.

3. Nella finestra Configura strutture, selezionare le caselle di controllo applicabili.

   Categoria | Classificazione SysLog
   --- | ---
   Errore | Allarme, critico, emergenza, errore
   Avvertenza | Avvertenza
   Informazioni | Informativo, avviso

   Per ripristinare la selezione alla configurazione precedente, selezionare ANNULLA.

4. Selezionare Applica.