# Konfigurácia viacerých snímačov

Dostupné len pre nástroje QST a IxB.

V závislosti od typu nástroja a počtu snímačov je možné nastaviť, ako sa pri uťahovaní používajú snímače momentu a uhla. Snímače môžu byť nakonfigurované ako riadiace alebo monitorovacie.

Viacnásobné snímače
Parameter | Popis
--- | ---
Kontrolný spínač momentu | Nastavte snímač momentu, ktorý sa má použiť na uťahovanie. Dostupné nastavenia: Auto: Pre nástroje QST sa predvolene používa Moment. Pre nástroje IxB sa predvolene používa Moment 2. Ak nie je Moment 2 k dispozícii pre nástroj typu IxB, použije sa Moment. Moment Moment 2
Kontrolný spínač uhla | Nastavte snímač uhla, ktorý sa má použiť na uťahovanie. Dostupné nastavenia: Auto: Pre nástroje QST sa predvolene používa Motorový uhol. Motorový uhol Uhol Uhol 2

Výberom položky Podrobnosti sa otvorí vedľajšia ponuka s ďalšími nastaveniami.

Monitorovanie a hlásenie momentu
Parameter | Popis
--- | ---
Hlásenie monitorovania hodnôt momentu | Ak je nastavené, bude hlásená konečná hodnota momentu z riadiaceho aj monitorovacieho snímača vrátane vyhodnotenia stavu oboch (OK/Vysoký/Nízky).
Moment hlásenia chyby redundancie | Chyba redundancie sa hlási, ak sa konečný moment nameraný na kontrolnom snímači líši od hodnoty nameranej na monitorovacom snímači.
Pri chybe redundancie nástroj uzamknite | Ak sa rozpozná chyba redundancie, nástroj uzamknite.

Ďalšie nastavenia snímača momentu
Parameter | Popis
--- | ---
Vyžaduje duálny moment | Ak je nastavené, pripojený nástroj musí mať duálne snímače momentu (ktoré nie sú zakázané), aby bolo možné spustiť uťahovanie.
Monitorovací moment v sledovaní | Ak je nastavené, hodnoty z monitorovacieho snímača momentu sú zahrnuté v sledovaní.

Obmedzenia duálneho momentu
Parameter | Popis
--- | ---
Povoliť obmedzenie dvojitého momentu | Ak je nastavené, obmedzenie dvojitého snímača momentu je aktívne.
Maximálny rozdiel momentu | Limit pre obmedzenie rozdielu dvojitého momentu.

Monitorovanie a hlásenie pre uhol
Parameter | Popis
--- | ---
Hlásenie monitorovania hodnôt uhla | Ak je nastavené, bude hlásená konečná hodnota uhla z riadiaceho aj monitorovacieho snímača vrátane vyhodnotenia stavu oboch (OK/Vysoký/Nízky).
Uhol hlásenia chyby redundancie | Chyba redundancie sa hlási, ak sa konečný uhol nameraný na kontrolnom snímači líši od hodnoty nameranej na monitorovacom snímači.
Pri chybe redundancie nástroj uzamknite | Ak sa rozpozná chyba redundancie, nástroj uzamknite.

Ďalšie nastavenia snímača uhla
Parameter | Popis
--- | ---
Vyžaduje duálny uhol | Ak pripojený nástroj musí mať duálne snímače uhla (ktoré nie sú zakázané), aby bolo možné spustiť uťahovanie.
Monitorovací uhol v sledovaní | Ak je nastavené, hodnoty z monitorovacieho snímača uhla sú zahrnuté v sledovaní.

Obmedzenia duálneho uhla
Parameter | Popis
--- | ---
Povoliť obmedzenie dvojitého uhla | Ak je nastavené, obmedzenie dvojitého snímača uhla je aktívne.
Maximálny rozdiel uhla | Limit pre obmedzenie rozdielu dvojitého uhla.