# PC - 펄스 카운트

공구
STR

이 단계 모니터는 다음 공구에만 사용할 수 있습니다.

- ETV-STR61-100-13

- ETV-STR61-70-13

- ETV-STR61-50-10

펄스 카운트 단계 모니터를 사용하기 전에 낮은 반응 전략 라이센스를 설치해야 합니다.

이 모니터는 펄스 수를 측정하고 그 횟수가 펄스 카운트 하한과 펄스 카운트 상한 사이에 있는지 확인합니다.
토크 트리거 레벨이 설정되어 있는 경우 측정된 토크가 토크 트리거 레벨 이상이 되는 즉시 확인이 시작됩니다.

펄스 카운트 단계 모니터로 조임 단계를 실행하는 경우, 필요한 펄스드라이브 소켓/어댑터를 사용합니다.
펄스드라이브 소켓/어댑터 없이 조임 단계가 실행되면 모든 조임은 NOK입니다. 펄스드라이브 소켓/어댑터가 없는 경우, “펄스드라이브 소켓/어댑터가 감지되지 않음” 단계 오류가 표시됩니다.

매개변수 | 설명
--- | ---
Pulse Count High Limit - n+ | 펄스 카운트 한계는 측정된 펄스 수가 OK인지 NOK인지 결정하는 작업에 사용됩니다. 측된 펄스 수가 펄스 카운트 하한과 펄스 카운트 상한 사이에 있으면 OK입니다. 측정된 펄스 수는 다음과 같은 경우 NOK입니다. 펄스 카운트 상한보다 높은 경우. 펄스 카운트 하한보다 낮은 경우. 트리거 토크 수준에 도달하지 않은 경우. 펄스 카운트 상한 범위는 1 ~ 9999999 사이이어야 합니다. 이 범위는 펄스 카운트 하한보다 크거나 같아야 합니다. 펄스 카운트 상한 텍스트 상자는 공란으로 남겨놓을 수 있습니다.
펄스 카운트 하한 - n- | 펄스 카운트 한계는 측정된 펄스 수가 OK인지 NOK인지 결정하는 작업에 사용됩니다. 측된 펄스 수가 펄스 카운트 하한과 펄스 카운트 상한 사이에 있으면 OK입니다. 측정된 펄스 수는 다음과 같은 경우 NOK입니다. 펄스 카운트 상한보다 높은 경우. 펄스 카운트 하한보다 낮은 경우. 트리거 토크 수준에 도달하지 않은 경우. 펄스 카운트 하한 범위는 1 ~ 9999999 사이이어야 합니다. 이 범위는 펄스 카운트 하한보다 작거나 같아야 합니다. 펄스 카운트 하한 텍스트 상자는 공란으로 남겨놓을 수 있습니다.
Torque Trigger - Tt | 토크 트리거 0부터 공구의 최대 토크까지의 범위로 설정해야 합니다. 토크 트리거 텍스트 상자는 공란으로 남겨놓을 수 있습니다.