# W – 대기

공구
ES STR SL ST SR QST STB IXB

이 단계에서 공구는 대기 유형 조건이 충족될 때까지 대기합니다. 공구는 대기하는 동안 회전하지 않지만, 고정 조건을 지정할 수 있습니다.

매개변수 | 설명
--- | ---
대기 유형 | 시간: 지정된 시간 동안 대기합니다. 신호 (Power Focus 6000 동기화 조임에만 해당): 신호 계속 단계에서 상승 에지가 수신될 때까지 대기합니다.
대기 시간 | 대기 유형으로 시간을 선택한 경우에만 초 단위로 공구가 계속 유지됩니다.
고정 조건 | 고정 없음: 공구는 실행되지 않고 대기합니다. 토크 고정: 대기하는 동안 공구는 단계에 들어갈 때 가졌던 토크를 유지하려고 노력합니다. 위치 고정: 대기하는 동안 공구는 단계에 들어갈 때 가졌던 위치를 계속 유지하려고 시도합니다.