# Codici eventi

Diversi tipi di eventi vengono utilizzati per notificare all'utente determinati cambiamenti di stato o eventi nel sistema. Ogni evento richiede un'azione diversa.

Alcune delle procedure descritte possono essere eseguite solo dal personale di assistenza Atlas Copco.

Per ulteriori informazioni su un codice evento specifico, utilizzare i filtri sottostanti o inserire i criteri di ricerca del codice evento nella casella di ricerca.

Codice evento
Tipo evento
Nome evento
Descrizione
Procedura
Log / Display / Ack / Conf
Disponibile per
Gruppo
Ricerca

Codice evento | Tipo evento | Nome evento | Descrizione | Procedura | Log / Display / Ack / Conf | Disponibile per | Gruppo
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
none | item | none | none | none | column | list | list
1000 | Info | Controller avviato | Il controller viene avviato. |  | Log Conf | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC PFHC ToolsControl | Controller e Strumento
1001 | Avvertenza | Numero di serie del controller aggiornato | Generato all'avvio se il numero di serie della IT-board box (numero di serie del controllore) differisce dal numero di serie della AUX-board box. La scheda AUX è considerata non sostituibile sul campo. Il controller si riavvia quando il numero di serie viene aggiornato. | Sostituire la scheda o la scatola IT. | Log Display Ack Conf | Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC | Controller e Strumento
1010 | Info | Strumento collegato | Uno strumento è collegato. |  | Log Display Conf | Flex Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC PFHC ToolsControl | Controller e Strumento
1011 | Info | Strumento scollegato | Uno strumento è scollegato. |  | Log Display Conf | Flex Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC PFHC ToolsControl | Controller e Strumento
1012 | Info | Strumento rifiutato Connessione del controller | Questo evento può verificarsi se l'utensile si trova in una skip-zone. | Verificare se lo strumento è collegato a un altro controller. Assicurarsi che le impostazioni dello strumento siano impostate correttamente. | Log Display Conf | Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Controller e Strumento
2000 | Avvertenza | Batteria scarica |  | Sostituire la batteria. | Log Display Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl XB | Strumento
2001 | Avvertenza | Batteria scarica |  | Sostituire la batteria. | Log Display Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Strumento
2002 | Avvertenza | Stato di salute della batteria dello strumento basso | È stato rilevato un problema di salute della batteria dello strumento. Valido solo per gli strumenti SRB, TBP e IxB. | Sostituire la batteria. | Log Display Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Strumento
2004 | Avvertenza | Lo strumento non è del tipo preferito | Lo strumento è stato sostituito da un altro con una coppia massima diversa. | Cambiare strumento. | Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Strumento
2006 | Avvertenza | Stato di salute basso della batteria di backup dello strumento | La batteria di backup dello strumento ha prestazioni troppo scarse. | La batteria di backup deve essere sostituita. | Log Display Ack Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Strumento
2007 | Avvertenza | Batteria di backup dello strumento mancante o rotta | Batteria di backup dello strumento mancante o rotta. Valido solo per gli strumenti SRB e TBP. | Inserire la batteria. | Log Display Conf | Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Strumento
2008 | Avvertenza | Errore della batteria di backup dello strumento | Rilevato errore della batteria di backup dello strumento. Valido solo per gli strumenti SRB e TBP. | Sostituire la batteria. | Log Display Conf | Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Strumento
2009 | Avvertenza | Tensione della batteria di backup bassa | La batteria di riserva del controller è quasi scarica. | Sostituire la batteria. | Log Display Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Strumento
2010 | Errore | Mancata corrispondenza della versione del software dello strumento | Le versioni del software dell'utensile e del controller non sono compatibili. | Strumento di servizio - aggiornamento del software dello strumento. | Log Display Ack Conf | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl | Strumento
2012 | Avvertenza | Disturbo della comunicazione Strumento | Comunicazione interrotta tra strumento e controller. | Spostare il posizionamento dell'antenna. | Conf | Flex Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC PFHC ToolsControl | Strumento
2013 | Avvertenza | Posizione illegale dell'anello | Interruttore di direzione dell'utensile in posizione errata. | Se si verifica frequentemente, è necessario sottoporre l'utensile a manutenzione. | Log Display Conf | Flex Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Strumento
2014 | Avvertenza | Strumento surriscaldato | Lo strumento si è surriscaldato. Valido solo per gli strumenti SRB, TBP e IxB. | Lasciare raffreddare l'utensile. | Log Display Conf | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl XB | Strumento
2015 | Errore | Errore del sensore di temperatura dello strumento | Solo strumenti SRB, TBP e IxB. | Manutenzione dello strumento. | Log Display Conf | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl | Strumento
2016 | Avvertenza | Unità di impulso utensile surriscaldata | Unità di impulso surriscaldata. L'utensile non è bloccato, ma l'avviso viene visualizzato ogni volta che l'utensile viene avviato finché la temperatura dell'unità d'impulso è superiore alla soglia. Valido solo per gli strumenti SRB, TBP e IxB. | Lasciare raffreddare l'utensile. | Log Display Conf | Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Strumento
2019 | Avvertenza | L'utensile non ha potuto avviare il motore | Guasto al motore dell'utensile. Valido solo per gli strumenti SRB, TBP e IxB. |  | Log Display Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Strumento
2020 | Avvertenza | Lo strumento richiede la messa a punto del motore | Lo strumento richiede la messa a punto del motore. | Eseguire una messa a punto del motore. | Log Display Conf | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl XB | Strumento
2021 | Avvertenza | Sintonizzazione del motore non riuscita | Sintonizzazione del motore non riuscita. | Completare la messa a punto del motore o eseguire la manutenzione dello strumento. | Log | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl | Strumento
2022 | Info | Sintonizzazione del motore completata | Sintonizzazione del motore completata. |  | Log Conf | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl | Strumento
2023 | Avvertenza | Lo strumento richiede la messa a punto dell'estremità aperta | Lo strumento richiede la messa a punto dell'estremità aperta. | Eseguire la messa a punto dell'estremità aperta. | Log Display Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Strumento
2024 | Avvertenza | Messa a punto dell'estremità aperta fallita | Messa a punto dell'estremità aperta fallita. | Eseguire la messa a punto dell'estremità aperta un'altra volta. Se il problema si ripresenta, è necessario eseguire la manutenzione dello strumento. | Log Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Strumento
2025 | Info | Messa a punto dell'estremità aperta riuscita | Messa a punto dell'estremità aperta riuscita. |  | Log Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Strumento
2026 | Avvertenza | Posizione estremità aperta fallita | Posizione estremità aperta fallita. | Premere nuovamente il pulsante dell'utensile e attendere il completamento del posizionamento. Se il problema si ripresenta, è necessario eseguire la manutenzione dello strumento. | Log Display Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Strumento
2027 | Avvertenza | Uso limitato a causa dell'elevata temperatura dell'utensile | Il valore limite della temperatura è stato raggiunto. Il serraggio è stato inibito per ridurre il rischio di arresto dell'utensile a causa del surriscaldamento. | Attendere che la temperatura dell'utensile si riduca. | Log Display Conf | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl XB | Strumento
2030 | Errore | Guasto al motore dell'utensile: Cambiare strumento | Memoria dello strumento corrotta. | Manutenzione dello strumento. | Log Display Ack Conf | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl | Strumento
2031 | Errore | Memoria dell'accessorio dello strumento corrotta | La memoria degli accessori dello strumento è corrotta. | Eseguire la manutenzione dell'accessorio strumento. | Log Display Ack Conf | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl | Strumento
2040 | Errore | Guasto del controllo del sistema |  |  | Log Display Ack Conf | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl XB | Strumento
2041 | Errore | Errore del torsiometro | Verrà generato in caso di errore di calibrazione o se lo strumento segnala un errore del trasduttore. | Manutenzione dello strumento. | Log Display Conf | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl | Strumento
2042 | Errore | Errore del torsiometro angolare |  | Manutenzione dello strumento. | Log Display Ack Conf | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl | Strumento
2043 | Errore | Errore di messa a terra dell'utensile |  | Manutenzione dello strumento. | Log Display Ack Conf | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl | Strumento
2044 | Info | Intervallo di manutenzione dell'utensile scaduto | Indica che è necessaria la manutenzione dell'utensile. Interviene quando è stato superato il numero di serraggi impostati. | Eseguire la manutenzione dell'utensile. | Log Display Conf | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl | Strumento
2045 | Avvertenza | Dati di calibrazione dell'utensile non validi | Se la convalida dei dati di calibrazione non riesce. | Manutenzione dello strumento. | Log Display Conf | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl XB | Strumento
2046 | Info | Strumento: La prossima data di calibrazione è passata | Indica che è necessaria la calibrazione dello strumento. Interviene quando l'allarme di calibrazione è abilitato nelle impostazioni e l'ora corrente è superiore alla data di calibrazione successiva. | Manutenzione dello strumento. | Log Display Conf | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl | Strumento
2048 | Info | Valore di calibrazione dell'utensile aggiornato dal dispositivo QA | La calibrazione dello strumento è stata aggiornata quando è stata eseguita una calibrazione con un dispositivo AQ. |  | Log Display Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Strumento
2050 | Errore | File di parametri dello strumento non supportato | Mancano i parametri richiesti per l'utensile. | Aggiornare i parametri dell'utensile. | Log Display Conf | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl | Strumento
2060 | Info | Comportamento inatteso del trigger | Utilizzato per impedire l'avvio dell'utensile se l'accessorio è collegato. |  | Log Display Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl | Strumento
2071 | Errore | Memoria dello strumento corrotta | Il descrittore dello strumento è corrotto. | Manutenzione dello strumento. | Log Display Conf | Flex Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl | Strumento
2072 | Info | Dispositivo sconosciuto collegato |  |  | Log Display Conf | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl | Strumento
2073 | Avvertenza | Errore di supervisione del trigger dello strumento | Guasto del canale HW. Disadattamento tra hardware e software di attivazione dello strumento. |  | Log Display Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Strumento
2074 | Avvertenza | Guasto della scheda di indicazione dell'utensile | Guasto della scheda di indicazione dell'utensile. | Manutenzione dello strumento. | Log Display Conf | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl | Strumento
2075 | Avvertenza | Guasto della tensione della ventola dello strumento | Guasto della tensione della ventola dello strumento. | Manutenzione dello strumento. | Log Display Conf | Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl | Strumento
2076 | Avvertenza | Mancanza di tensione del bus accessorio dello strumento | Mancanza di tensione del bus accessorio dello strumento. | Manutenzione dello strumento. | Log Display Conf | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl | Strumento
2077 | Avvertenza | Errore del sensore di attivazione dello strumento | Errore del sensore di temperatura dello strumento. | Manutenzione dello strumento. | Log Display Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl | Strumento
2078 | Info | Programma di serraggio degli utensili aggiornato | Strumento bloccato a causa dell'aggiornamento del programma di serraggio. |  | Log Display Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Strumento
2079 | Errore | Cavo utensile non supportato | Il cavo dell'utensile è danneggiato. Il chip del cavo non risponde o è danneggiato. | Cavo dell'interruttore. | Log Display Conf | Flex Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl | Strumento
2080 | Errore | Guasto alla batteria dello strumento | Tensione CC troppo alta o troppo bassa. Guasto alla batteria. | Contattare il rappresentante dell'assistenza Atlas Copco e rispedire la batteria ad Atlas Copco (non riutilizzarla!). | Log Display Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl XB | Strumento
2081 | Errore | Raggiunto il limite di corrente dell'utensile | Il valore limite di corrente è stato raggiunto e l'azionamento è disattivato. | Manutenzione dello strumento. | Log Display Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Strumento
2082 | Errore | Errore di misurazione della corrente dell'utensile | Errore di misurazione della corrente. La corrente non può essere misurata con un risultato affidabile. | Manutenzione dello strumento. | Log Display Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl XB | Strumento
2083 | Errore | Errore interno dello strumento | Vari errori hardware interni. Valido solo per gli strumenti STB e IxB. | Manutenzione dello strumento. | Log Display Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl XB | Strumento
2084 | Errore | Errore software interno allo strumento | Vari errori software interni. Valido solo per gli strumenti STB e IxB. | Manutenzione dello strumento. | Log Display Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl XB | Strumento
2085 | Errore | Errore RBU strumento | Il software dello strumento ha rilevato un errore RBU. | Verificare che la RBU sia installata correttamente. Se l'errore persiste, eseguire la manutenzione dell'utensile. | Log Display Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Strumento
2086 | Errore | Stallo degli utensili | Il motore dell'utensile è in stallo. | Manutenzione dello strumento. | Log Display Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl XB | Strumento
2087 | Avvertenza | Corrente motore utensile alta | Il valore limite della corrente del motore dell'utensile viene superato e l'utensile viene bloccato. Lo strumento entrerà in modalità failsafe. Valido solo per gli strumenti SRB, TBP e IxB. |  | Log Display Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl XB | Strumento
2088 | Avvertenza | Corrente della batteria dell'utensile alta | Corrente della batteria dell'utensile alta. Valido solo per gli strumenti SRB, TBP e IxB. |  | Log Display Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl XB | Strumento
2089 | Avvertenza | Tensione di azionamento dell'utensile bassa | La tensione di azionamento dell'utensile è inferiore al valore limite inferiore di tensione monitorato. Valido solo per gli strumenti SRB, TBP e IxB. |  | Log Display Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Strumento
2090 | Avvertenza | Tensione di azionamento dell'utensile alta | La tensione di azionamento dell'utensile è superiore al valore limite di tensione superiore monitorato. Valido solo per gli strumenti SRB, TBP e IxB. |  | Log Display Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Strumento
2091 | Avvertenza | Errore della scheda principale dello strumento | Errore interno della scheda principale dello strumento. Valido solo per gli strumenti SRB, TBP e IxB. |  | Log Display Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl XB | Strumento
2092 | Avvertenza | Errore del modulo di alimentazione dello strumento | Errore interno del modulo di alimentazione dell'utensile. Valido solo per gli strumenti SRB, TBP e IxB. |  | Log Display Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Strumento
2093 | Avvertenza | Livello dell'olio dell'unità a impulsi basso | Il livello dell'olio dell'utensile a impulsi collegato è basso. | Manutenzione dello strumento. | Log Display Conf | Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Strumento
2094 | Avvertenza | Livello dell'olio dell'unità a impulsi vuoto | Il livello dell'olio dell'utensile a impulsi collegato è inferiore al livello operativo richiesto. | Manutenzione dello strumento. | Log Display Ack Conf | Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Strumento
2095 | Avvertenza | Batteria dello strumento Comunicazione persa | Lo strumento ha perso la comunicazione con la batteria. Valido solo per gli strumenti SRB, TBP e IxB. | Assicurarsi che la batteria sia fissata correttamente. In caso contrario, sostituire la batteria. | Log Display Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Strumento
2096 | Errore | Errore di versione del software della batteria dello strumento | Software della batteria dell'utensile incompatibile con il software dell'utensile. Valido solo per gli strumenti SRB, TBP e IxB. | Aggiornare il software. | Log Display Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Strumento
2100 | Info | STwrench smartHEAD Rimosso | STwrench smartHEAD è stato rimosso. | Ricollegare smartHEAD e riavviare la chiave. | Log Display Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Strumento
2101 | Avvertenza | Serraggio della chiave quando è bloccata | Il serraggio della chiave è stato eseguito quando lo stato dell'utensile era bloccato nel controllore. | Attendere che lo stato dell'utensile nel controllore sia sbloccato. | Log Display Conf | Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 ToolsControl | Strumento
2120 | Avvertenza | Impossibile avviare: L'utensile non ha un torsiometro attivo |  |  | Log Display | Flex | Strumento
2121 | Avvertenza | Trasduttori disabilitati per lo strumento connesso |  |  | Log Display | Flex | Strumento
2122 | Avvertenza | Impossibile avviare: L'utensile manca del trasduttore di coppia richiesto |  | Passare a un utensile con più torsiometri o aggiornare l'impostazione "Richiedi coppia doppia" in Configurazione utensile. | Log Display | Flex IxB | Strumento
2123 | Avvertenza | Impossibile avviare: L'utensile manca del trasduttore d'angolo necessario |  | Passare a un utensile con più torsiometri o aggiornare l'impostazione "Richiedi coppia doppia" in Configurazione utensile. | Log Display | Flex | Strumento
2125 | Errore | Errore del torsiometro sul trasduttore 2 | Si è verificato un errore sul torsiometro 2 di un utensile con più trasduttori. | Manutenzione dello strumento. | Log Display | Flex | Strumento
2127 | Errore | Errore di taratura del torsiometro dell'utensile | Si è verificato un errore sul trasduttore di coppia. | Manutenzione dello strumento. | Log Display | Flex Serraggio sincronizzato | Strumento
2129 | Errore | Trasduttore di coppia per utensili: Test shunt fallito | Si è verificato un errore sul trasduttore di coppia. | Manutenzione dello strumento. | Log Display | Flex Serraggio sincronizzato XB | Strumento
2131 | Errore | Trasduttore di coppia per utensili: Compensazione offset zero non riuscita | Si è verificato un errore sul trasduttore di coppia. | Assicurarsi che il serraggio venga avviato con coppia zero sull'utensile. Manutenzione dello strumento. | Log Display | Flex Serraggio sincronizzato | Strumento
2133 | Errore | Errore di Hardware del torsiometro dell'utensile | Si è verificato un errore sul trasduttore di coppia. | Manutenzione dello strumento. | Log Display | Flex Serraggio sincronizzato | Strumento
2135 | Errore | Errore del trasduttore di coppia dell'utensile: Overflow nel convertitore A/D | Si è verificato un errore sul trasduttore di coppia. | Manutenzione dello strumento. | Log Display | Flex Serraggio sincronizzato | Strumento
2136 | Errore | Errore di taratura del torsiometro sul trasduttore 2 | Si è verificato un errore sul torsiometro 2 di un utensile con più trasduttori. | Manutenzione dello strumento. | Log Display | Flex | Strumento
2137 | Errore | Errore del trasduttore di coppia dell'utensile: Test shunt fallito sul trasduttore 2 | Si è verificato un errore sul torsiometro 2 di un utensile con più trasduttori. | Manutenzione dello strumento. | Log Display | Flex | Strumento
2138 | Errore | Errore del trasduttore di coppia dell'utensile: Compensazione offset zero non riuscita sul trasduttore 2 | Si è verificato un errore sul torsiometro 2 di un utensile con più trasduttori. | Assicurarsi che il serraggio venga avviato con coppia zero sull'utensile. Manutenzione dello strumento. | Log Display | Flex | Strumento
2139 | Errore | Errore di Hardware del torsiometro sul trasduttore 2 | Si è verificato un errore sul torsiometro 2 di un utensile con più trasduttori. | Manutenzione dello strumento. | Log Display | Flex | Strumento
2140 | Errore | Errore del trasduttore di coppia dell'utensile: Overflow nel convertitore A/D Sul trasduttore 2 | Si è verificato un errore sul torsiometro 2 di un utensile con più trasduttori. | Manutenzione dello strumento. | Log Display | Flex | Strumento
2142 | Errore | Errore di ridondanza del trasduttore di coppia | Si è verificato un errore sul torsiometro 2 di un utensile con più trasduttori. | Azzeramento dell'errore di ridondanza | Log Display | Potenza Focus 6000 Controllo degli strumenti | Strumento
2143 | Errore | Errore di ridondanza del trasduttore angolare | Si è verificato un errore sul torsiometro 2 di un utensile con più trasduttori. | Azzeramento dell'errore di ridondanza | Log Display | Potenza Focus 6000 Controllo degli strumenti | Strumento
2202 | Errore | Si è verificata una sovracorrente nell'HMI dello strumento | È stata rilevata una sovracorrente nell'HMI dello strumento. | Manutenzione dello strumento. Sostituire l'HMI dello strumento. | Log Display Ack Conf | IxB | Strumento
2203 | Errore | Si è verificata una sovracorrente nella luce frontale dell'utensile | È stata rilevata una sovracorrente nella luce frontale dell'utensile | Manutenzione dello strumento. Sostituire la luce anteriore dello strumento. | Log Display Ack Conf | IxB | Strumento
2204 | Errore | Si è verificata una sovracorrente sul bus degli accessori | È stata rilevata una sovracorrente sul bus accessori. | Manutenzione dello strumento. Sostituire il bus accessorio. | Log Display Ack Conf | IxB | Strumento
2207 | Errore | Si è verificata una sovracorrente del vibratore | È stata rilevata una sovracorrente del vibratore. | Manutenzione dello strumento. Sostituire il vibratore. | Log Display Ack Conf | IxB | Strumento
2208 | Avvertenza | Temperatura della CPU del sistema elevata | Temperatura della CPU del sistema elevata. | Attendere che la temperatura dell'utensile si riduca. | Log Display Conf | IxB | Strumento
2209 | Errore | Temperatura della CPU del sistema critica | Temperatura della CPU del sistema critica. | Attendere che la temperatura dell'utensile si riduca. | Log Display Conf | IxB XB | Strumento
2210 | Errore | Sorgente di alimentazione non supportata: il serraggio non è consentito | Batteria con tensione troppo bassa collegata all'utensile. | Collegare all'utensile una batteria con una tensione superiore. | Log Display Ack Conf | IxB | Strumento
2217 | Info | Funzionamento con batteria di riserva | Funzionamento con batteria di riserva. |  | Log | IxB | Strumento
2218 | Info | Batteria collegata | La batteria è collegata o il controller/strumento è avviato. |  | Log | IxB | Strumento
2219 | Info | Fonte di alimentazione: sconosciuta | Fonte di alimentazione sconosciuta collegata o controller/strumento avviato con fonte di alimentazione sconosciuta. |  | Log | IxB | Strumento
2220 | Errore | Guasto alla ventola dell'utensile | Si applica a IPB-P. | Manutenzione dello strumento. | Log Display Ack | IxB | Strumento
2221 | Avvertenza | Batteria surriscaldata | La temperatura della batteria è troppo alta. | Sostituire la batteria e lasciare raffreddare la batteria surriscaldata. | Log Display Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 ToolsControl | Strumento
2222 | Avvertenza | Utilizzo limitato a causa dell'elevata temperatura della batteria | La temperatura della batteria è troppo alta. | Sostituire la batteria e lasciare raffreddare la batteria surriscaldata. | Log Display Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 ToolsControl | Strumento
2223 | Errore | Il LED anteriore non è disponibile | All'avvio dello strumento, se il LED anteriore non viene rilevato, viene attivato questo evento. | Fissare la luce anteriore o il collegamento del cavo della luce anteriore. | Log Display Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 | Controller e Strumento
2224 | Errore | Il colore del LED anteriore non è disponibile | All'avvio dello strumento, se il colore del LED anteriore non viene rilevato, viene attivato questo evento. | Fissare il colore della luce anteriore o il collegamento del cavo della luce anteriore | Log Display Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 | Controller e Strumento
2225 | Errore | I pulsanti RHMI non sono disponibili | All'avvio dello strumento, se i pulsanti RHMI non vengono rilevati, viene attivato un evento. | Sistemare i pulsanti RHMI. | Log Display Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 | Controller e Strumento
2226 | Errore | L'anello LED non è disponibile | All'avvio dello strumento, se l'anello LED non viene rilevato, viene attivato un evento. | Fissare le luci anulari posteriori o il collegamento della luce anulare posteriore. | Log Display Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 | Controller e Strumento
2227 | Errore | La ventola non è disponibile | All'avvio dello strumento, se la ventola non viene rilevata, viene attivato un evento. | Riparare la ventola. | Log Display Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 | Controller e Strumento
2228 | Errore | La scheda RRE non è disponibile | All'avvio dello strumento, se l'interfaccia della scheda strumento non viene rilevata, viene attivato un evento. | Fissare l'interfaccia della scheda strumento. | Log Display Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 | Controller e Strumento
2229 | Avvertenza | Batteria di backup dello strumento scarica | La batteria di riserva dello strumento è scarica. |  | Log Display Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Strumento
2230 | Info | Strumento Batteria di backup completamente carica | La batteria di riserva dello strumento è completamente carica. |  | Log Display Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Strumento
2231 | Avvertenza | Batteria di backup dello strumento mancante | Manca la batteria di riserva dello strumento. | Inserire la batteria. | Log Display Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Strumento
2232 | Avvertenza | Batteria di backup dell'utensile rotta | La batteria di riserva dello strumento è rotta. |  | Log Display Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Strumento
2300 | Errore | Errore della scheda principale dello strumento - Tensione fuori campo (coppia) |  | Riavviare lo strumento. Se l'errore persiste, eseguire la manutenzione dello strumento e verificare che i connettori dei cavi non siano danneggiati. Controllare eventuali danni ai cavi. | Log Display Ack | IxB | Strumento
2301 | Errore | Errore della scheda principale dello strumento - Tensione fuori campo (Analogico) |  | Riavviare lo strumento. Se l'errore persiste, eseguire la manutenzione dello strumento e verificare che i connettori dei cavi non siano danneggiati. Controllare eventuali danni ai cavi. | Log Display Ack | IxB | Strumento
2302 | Errore | Errore della scheda principale dello strumento - Tensione fuori campo (MCU Vdd) |  | Riavviare lo strumento. Se l'errore persiste, eseguire la manutenzione dello strumento e verificare che i connettori dei cavi non siano danneggiati. Controllare eventuali danni ai cavi. | Log Display Ack | IxB | Strumento
2303 | Errore | Errore della scheda principale dello strumento - Tensione fuori campo (Salita) |  | Riavviare lo strumento. Se l'errore persiste, eseguire la manutenzione dello strumento e verificare che i connettori dei cavi non siano danneggiati. Controllare eventuali danni ai cavi. | Log Display Ack | IxB | Strumento
2304 | Errore | Errore della scheda principale dello strumento - Tensione fuori campo (UPS) |  | Riavviare lo strumento. Se l'errore persiste, eseguire la manutenzione dello strumento e verificare che i connettori dei cavi non siano danneggiati. Controllare eventuali danni ai cavi. | Log Display Ack | IxB | Strumento
2305 | Errore | Errore della scheda principale dello strumento - Tensione fuori campo (Potenza dello strumento) |  | Riavviare lo strumento. Se l'errore persiste, eseguire la manutenzione dello strumento e verificare che i connettori dei cavi non siano danneggiati. Controllare eventuali danni ai cavi. | Log Display Ack | IxB | Strumento
2306 | Errore | Errore della scheda principale dello strumento - Tensione fuori campo (Vdd) |  | Riavviare lo strumento. Se l'errore persiste, eseguire la manutenzione dello strumento e verificare che i connettori dei cavi non siano danneggiati. Controllare eventuali danni ai cavi. | Log Display Ack | IxB | Strumento
2307 | Errore | Errore della scheda principale dello strumento - Guasto hardware (IMU) |  | Manutenzione dello strumento. | Log Display Ack | IxB | Strumento
2331 | Errore | Errore del modulo di potenza dello strumento - Tensione bassa (riferimento) |  | Manutenzione dello strumento. | Log Display Ack | IxB | Strumento
2332 | Errore | Errore del modulo di potenza dello strumento - Tensione bassa (riferimento) |  | Manutenzione dello strumento. | Log Display Ack | IxB | Strumento
2333 | Errore | Errore del modulo di potenza dello strumento - Tensione bassa (UPS) |  | Manutenzione dello strumento. | Log Display Ack | IxB | Strumento
2334 | Errore | Errore del modulo di potenza dello strumento - Tensione alta (UPS) |  | Manutenzione dello strumento. | Log Display Ack | IxB | Strumento
2335 | Errore | Errore del modulo di potenza dello strumento - Tensione bassa (Dominio di backup) |  | Manutenzione dello strumento. | Log Display Ack | IxB | Strumento
2336 | Errore | Errore del modulo di potenza dello strumento - Tensione bassa (Dominio di backup) |  | Manutenzione dello strumento. | Log Display Ack | IxB | Strumento
2500 | Errore | Barra di trazione del tenditore numero massimo | La barra di trazione del tenditore deve essere sostituita. Il sistema è bloccato per l'uso. La pressione può essere rilasciata solo. | Inviare il tenditore all'assistenza per la sostituzione della barra di trazione. | Log Display Ack | PFHC | Strumento
2501 | Errore | Allarme di protezione del motore della pompa | La protezione del motore della pompa ha arrestato il motore. Il sistema deve fermarsi. Se il sistema è sotto pressione, è necessario intervenire manualmente per rilasciare la pressione. | Spegnere il sistema. Se è sotto pressione, rilasciare meccanicamente la pressione e inviare la pompa in assistenza. | Log Display Ack | PFHC | Strumento
2502 | Errore | Allarme livello olio motore pompa basso | Il livello dell'olio del motore della pompa è basso e ha bloccato il motore. Se il sistema è sotto pressione, è necessario intervenire manualmente per rilasciare la pressione. | Spegnere il sistema. Se è sotto pressione, rilasciare meccanicamente la pressione e rabboccare l'olio. | Log Display Ack | PFHC | Strumento
2503 | Errore | Allarme di temperatura elevata dell'olio motore della pompa | La temperatura dell'olio motore della pompa è elevata. | Spegnere il sistema e attendere che l'olio si raffreddi. | Log Display Ack | PFHC | Strumento
2504 | Errore | Allarme del sensore di pressione del tenditore | Guasto all'elettronica del sensore di pressione del tenditore. Non è possibile leggere la pressione né segnalarla al sistema. | Spegnere il sistema. Se è sotto pressione, rilasciare meccanicamente la pressione e inviare il tenditore all'assistenza. | Log Display Ack | PFHC | Strumento
2505 | Errore | Allarme del sensore di pressione della pompa | Guasto all'elettronica del sensore di pressione della pompa. Non è possibile leggere la pressione né segnalarla al sistema. | Spegnere il sistema. Se è sotto pressione, rilasciare meccanicamente la pressione e inviare la pompa in assistenza. | Log Display Ack | PFHC | Strumento
2506 | Errore | Rilevata rotazione in senso orario inattesa | Una rotazione del dado in senso orario mentre si attende il rilascio della pressione al termine del tensionamento. Il risultato viene invalidato. | Rilasciare la pressione e tendere nuovamente il dado. | Log Display Conf | PFHC | Strumento
2507 | Errore | Rilevata una rotazione antioraria inattesa | Una rotazione del dado in senso orario mentre si attende il rilascio della pressione al termine del tensionamento. Il risultato viene invalidato. | Rilasciare la pressione e tendere nuovamente il dado. | Log Display Conf | PFHC | Strumento
2508 | Errore | Guasto al sensore di pressione della pompa o del tenditore | Differenza troppo grande tra le letture del sensore di pressione nella pompa e nel tenditore. La pressurizzazione viene interrotta. | Problema nell'impianto idraulico o nella calibrazione dei sensori di pressione. Riavviare il sistema e riprovare. Se il problema si ripete, contattare il rappresentante locale di Atlas Copco. | Log Display Ack | PFHC | Strumento
2509 | Errore | Guasto al sensore di pressione del tenditore o guasto al tubo idraulico | Il sensore di pressione del tenditore non indica alcuna pressione, ma il sensore della pompa rileva un aumento di pressione. La pressurizzazione viene interrotta. | Problema nell'impianto idraulico o nella calibrazione dei sensori di pressione. Riavviare il sistema e riprovare. Se il problema si ripete, contattare il rappresentante locale di Atlas Copco. | Log Display Ack | PFHC | Strumento
2510 | Errore | Impostazione dell'ID personalizzato non riuscita | Impostazione dell'ID personalizzato non riuscita. | Riavviare il sistema e controllare i dispositivi collegati. Se l'ID personalizzato dell'unità è sbagliato, rifare l'impostazione. | Log Display Ack | PFHC | Strumento
2511 | Info | L'ID personalizzato è impostato | Impostazione dell'ID personalizzato riuscita. |  | Log Display Ack | PFHC | Strumento
2512 | Avvertenza | Stringa codice a barre malformata, ignorata | Non è stato possibile analizzare la stringa scansionata come codice a barre con dati a torre. | Eseguire la scansione di un codice qr dei dati della torre o scansionare l'id della sezione della torre. | Log Display Ack | PFHC | Strumento
2513 | Errore | Non viene rilevata la pressione della pompa | Il sistema cerca di pressurizzarsi, ma la pompa non registra alcun aumento di pressione. La possibile causa è un ordine di fase errato nel connettore trifase. | Spegnere il sistema e invertire le fasi del connettore di alimentazione. | Log Display Ack | PFHC | Strumento
2514 | Avvertenza | Allarme sovracoppia del tenditore | La coppia di serraggio applicata alla chiave a scatto è troppo elevata. Ciò causa il danneggiamento del sensore di coppia. | Rilassare la coppia. | Log | PFHC | Strumento
2515 | Avvertenza | Allarme di sovrapressione del tensionatore | La pressione nel tenditore è troppo alta. | Lasciare che la pressione diminuisca o rilasciare la pressione. Controllare i parametri di pressione idraulica. | Log | PFHC | Strumento
2516 | Avvertenza | Firmware inatteso della pompa o del tensionatore | Rilevata una versione firmware della pompa o del tenditore non prevista, riavviare il sistema. Se il problema persiste, è possibile far funzionare il sistema, ma osservando attentamente qualsiasi comportamento inaspettato. | Sistema a ciclo di potenza | Log Display Ack | PFHC | Strumento
2517 | Errore | Versione firmware della pompa o del tensionatore incompatibile, riavviare il sistema. Il sistema non può funzionare. | Versione firmware della pompa o del tensionatore incompatibile, riavviare il sistema. Il sistema non può funzionare. | Riavviare il sistema; se non si riesce a risolvere il problema, sostituire l'unità guasta. Controllare i dispositivi collegati per vedere quale non si è collegato. | Log Display Ack | PFHC | Strumento
3000 | Errore | Errore software interno nel controller | Errore software nel controllore. | Servizio di contatto. | Log Display Ack Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3001 | Errore | Batteria dell'orologio del controllore scarica | La batteria interna si sta avvicinando alla fine del ciclo di vita. | Sostituire la batteria. | Log Display Ack Conf | Flex Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3010 | Avvertenza | Sistema surriscaldato | Il controllore è surriscaldato. | Raffreddamento. | Log Display Conf | Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3011 | Avvertenza | Unità surriscaldata Hardware del controllore |  | Raffreddamento. | Log Display Conf | Flex ToolsControl | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3013 | Avvertenza | Uso limitato a causa dell'elevata temperatura del controller | Il valore limite della temperatura è stato raggiunto. Il serraggio è stato inibito per ridurre il rischio di arresto del controller a causa del surriscaldamento. | Attendere che la temperatura del controller si riduca. | Log Display Conf | Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3020 | Avvertenza | Guasto hardware del controllore |  |  | Log Display Conf | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3021 | Avvertenza | Problema di tensione del sistema | Tensione CC troppo alta o troppo bassa. |  | Log Display Conf | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3022 | Avvertenza | Problema di tensione del controller: Tensione d'ingresso CA troppo alta | Tensione CC troppo alta o troppo bassa. | Fissare la tensione di ingresso. | Log Display | Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3023 | Avvertenza | Problema di tensione del controller: Tensione d'ingresso CA troppo bassa | Tensione CC troppo alta o troppo bassa. | Fissare la tensione di ingresso. | Log Display | Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3024 | Avvertenza | Problema di tensione del convertitore di frequenza: Tensione d'ingresso CA troppo alta | Tensione CC troppo alta o troppo bassa. | Fissare la tensione di ingresso. | Log Display | Flex ToolsControl | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3025 | Avvertenza | Problema di tensione del convertitore di frequenza: Tensione d'ingresso CA troppo bassa | Tensione CC troppo alta o troppo bassa. | Fissare la tensione di ingresso. | Log Display | Flex ToolsControl | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3026 | Info | Numero massimo di strumenti IxB Connect già collegati. | Indica che il numero di strumenti IxB Connect collegati al controllore ha raggiunto il massimo consentito. |  | Log | ToolsControl | Controller e Strumento
3029 | Info | Il cliente ha perso la connessione di rete | Lo strumento ha perso la connessione di rete perché è uscito dalla copertura di rete o per un'altra causa. | Per la risoluzione dei problemi, controllare la soglia di roaming e ridurre il numero di canali selezionati a meno di 24 per assicurarsi che il roaming sia abilitato. | Log Display Conf Ack | IxB | Controller e Strumento
3030 | Errore | Indirizzo IP in conflitto con un altro nodo della rete | L'indirizzo IP impostato è utilizzato da un altro dispositivo sulla stessa rete. | Cambiare l'indirizzo IP di uno dei dispositivi. | Log Display Conf | Flex Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC PFHC | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3031 | Info | Cavo di rete scollegato | Il supporto della porta di fabbrica è perso (cavo scollegato). | Controllare il collegamento del cavo. | Log Display Conf | Flex Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3032 | Info | Accoppiamento iniziato | L'accoppiamento degli strumenti è stato avviato. |  | Log Display Conf | Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3033 | Info | Abbinamento riuscito | L'accoppiamento degli strumenti è riuscito. |  | Log Display Conf | Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3034 | Info | Abbinamento non riuscito: Nessuno strumento trovato | Il controllore non ha trovato nessuno strumento con cui accoppiarsi durante la scansione per i peer radio. | Impostare lo strumento in modalità di accoppiamento e riprovare. | Log Display Conf | Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3035 | Errore | Abbinamento non riuscito: Trovato più di uno strumento | Il controllore ha trovato più di uno strumento durante la scansione dei peer radio. | Assicurarsi che solo uno strumento sia in modalità di accoppiamento quando si avvia la modalità di accoppiamento sul controller. | Log Display Conf | Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3036 | Errore | Abbinamento non riuscito: Errore di comunicazione | Il controllore ha subito una perdita di connessione, una risposta inattesa o un timeout durante il processo di accoppiamento. | Provate a eseguire l'accoppiamento un'altra volta. Se il problema si ripresenta, è necessario eseguire la manutenzione dello strumento. | Log Display Conf | Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3037 | Info | Abbinamento non riuscito: Lo slot dello strumento è pieno |  | Liberare uno slot per gli strumenti. | Log Display Conf | Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3040 | Avvertenza | Arresto di emergenza | Guida disabilitata a causa dell'arresto di emergenza. | Ripristinare l'arresto di emergenza. | Log Display Conf | Flex Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3050 | Info | Orologio di sistema aggiornato | L'orologio del sistema è stato aggiornato. |  | Log Conf | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC PFHC | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3051 | Errore | Errore Orologio di sistema | Ora errata letta dall'orologio in tempo reale (RTC) dell'hardware. | Sostituire la batteria dell'RTC. | Log Display Ack Conf | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC PFHC | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3052 | Avvertenza | Errore di configurazione dell'avvio remoto | Mancata corrispondenza tra la configurazione dell'avvio remoto HW e SW. | Verificare che il dip switch HW corrisponda alla sorgente di avvio selezionata. | Log Display Conf | Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3053 | Info | Guida connessa | L'azionamento di serraggio sincronizzato è stato collegato. |  | Log Display | Flex Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3054 | Info | Unità scollegata | Il drive è scollegato dal controllore. | Controllare il cablaggio e l'alimentazione delle unità collegate esternamente o sostituire il controllore. | Log Display | Flex Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3055 | Avvertenza | Errore di configurazione della modalità | Generato quando la modalità selezionata è configurata in modo errato. Ad esempio, la configurazione di due bulloni con lo stesso numero di bullone o lo stesso canale, la configurazione incompleta della modalità. | Controllare ToolsTalk 2 per l'errore di configurazione della modalità. | Log Display | Flex Serraggio sincronizzato | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3056 | Avvertenza | Impossibile avviare: Manca un utensile o un'unità | Generato quando in un canale utilizzato manca un'unità o un utensile. | Verificare il menu dei canali sull'HMI. Collegare l'unità o lo strumento mancante. | Log Display | Flex Serraggio sincronizzato | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3057 | Info | Impossibile avviare: Il canale è già in uso | Generato quando un canale necessario è stato assegnato a un'altra stazione virtuale. |  | Log Display | Flex | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3058 | Info | Nessuna modalità selezionata |  | Selezionare la modalità. | Log Display | Flex Serraggio sincronizzato | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3059 | Avvertenza | Impossibile connettersi al License Manager di Atlas Copco | Indica che il controllore non è riuscito a connettersi al gestore di licenze locale per ottenere le licenze. | Verificare la rete locale. Se il problema si ripresenta, è necessario eseguire la manutenzione del controller. | Log Display Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3060 | Errore | Il numero di licenze di stazioni virtuali è stato superato. | La licenza della stazione virtuale è superiore alle licenze disponibili. | Aggiornare le licenze o la configurazione delle stazioni virtuali. | Log Display Ack | ToolsControl | Controller
3061 | Avvertenza | Impossibile avviare: Il segnale di abilitazione è basso |  | Assicurarsi che il segnale "Abilita funzionamento" sia impostato su alto prima di avviare il serraggio. | Log Display | Flex Serraggio sincronizzato | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3062 | Avvertenza | Impossibile avviare: Il segnale di stop è alto |  | Assicurarsi che il segnale "Abilita funzionamento" sia impostato su basso prima di avviare il serraggio. | Log Display | Flex Serraggio sincronizzato | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3063 | Avvertenza | Impossibile avviare: Tutti i canali sono inibiti | Tutti i canali sono stati impostati inibiti, quindi non è possibile avviare il serraggio. | Impostare almeno un canale da non inibire. | Log Display | Flex Serraggio sincronizzato | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3064 | Avvertenza | Numero del vettore difettoso | Un interruttore esadecimale del vettore Flex è impostato su zero. | Ruotare l'interruttore su un valore diverso da zero. | Log Display | Flex | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3065 | Avvertenza | Spina di configurazione Carrier E-Stop di tipo errato o mancante | A un vettore manca la spina di configurazione dell'arresto di emergenza o il tipo di spina è sbagliato. | Inserire il tipo di spina corretto. | Log Display | Flex | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3066 | Avvertenza | Tensione di ingresso del vettore: No AC trifase |  | Assicurarsi che l'alimentazione trifase del supporto sia entro limiti accettabili e perfettamente funzionante. Assicurarsi che i cavi trifase siano in buone condizioni e collegati correttamente. | Log Display | Flex | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3067 | Avvertenza | Tensione di ingresso del vettore: Manca una fase AC |  | Assicurarsi che l'alimentazione trifase del supporto sia entro limiti accettabili e perfettamente funzionante. Assicurarsi che i cavi trifase siano in buone condizioni e collegati correttamente. | Log Display | Flex | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3068 | Avvertenza | Vettore: Alimentatore interno 24 VDC rotto |  | Assistenza al vettore. | Log Display | Flex | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3069 | Avvertenza | Tensione portante 24 Porta di uscita disabilitata per sovracorrente |  | Resettare il sistema. | Log Display | Flex | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3070 | Avvertenza | Portante, errore hardware nel cavo PF6 FlexControl OUT |  | Resettare il sistema. | Log Display | Flex | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3071 | Avvertenza | Portante, errore hardware nel cavo PF6 FlexControl IN |  | Resettare il sistema. | Log Display | Flex | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3072 | Avvertenza | Arresto di emergenza Interruzione dell'alimentazione 24 VCC per cortocircuito |  | Assistenza al vettore. | Log Display | Flex | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3073 | Avvertenza | Impossibile avviare: Il sistema è arrestato d'emergenza | Quando si allocano più mandrini, questo evento viene invocato da "preStartCheckFailed" a causa di un arresto di emergenza. | Ripristinare l'arresto di emergenza. | Log Display | Flex Serraggio sincronizzato | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3074 | Avvertenza | Vettore surriscaldato |  | Raffreddamento. | Log Display | Flex | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3075 | Avvertenza | Temperatura portante OK |  |  | Log Display | Flex | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3076 | Avvertenza | Vettore: Sovraccarico dell'alimentazione interna a 24 VDC | La corrente in uscita dall'alimentatore interno è troppo alta. | Scollegare gli altri supporti alimentati dall'alimentatore. Scollegare qualsiasi apparecchiatura esterna che utilizzi 24 VDC. | Log Display | Flex | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3077 | Avvertenza | Vettore: Sovratensione dell'alimentazione interna a 24 VDC | La tensione in uscita dall'alimentatore interno è troppo alta. | Sostituire il supporto. | Log Display | Flex | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3078 | Avvertenza | Vettore: Alimentazione interna 24 VDC Sottotensione | La tensione in uscita dall'alimentatore interno è troppo bassa. | Sostituire il supporto. | Log Display | Flex | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3079 | Avvertenza | Alimentazione esterna al vettore: Sovratensione 24 VDC | La tensione di ingresso di backup è superiore a 27 VCC. | Regolare la tensione di ingresso di riserva. | Log Display | Flex | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3080 | Avvertenza | Alimentazione esterna al vettore: 24 VDC Sottotensione | La tensione di ingresso di backup è inferiore a 19 VCC. | Regolare la tensione di ingresso di riserva. | Log Display | Flex | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3081 | Avvertenza | Tensione di ingresso del vettore: Sovratensione AC trifase | La tensione di ingresso è troppo alta. | Tensione di ingresso inferiore: deve essere di 400 VCA o 480 VCA. | Log Display | Flex | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3082 | Avvertenza | Tensione di ingresso del vettore: Sottotensione AC trifase | La tensione di ingresso è troppo bassa. | Tensione di ingresso superiore: deve essere di 400 VCA o 480 VCA. | Log Display | Flex | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3083 | Errore | Firmware del modulo Anybus/Profisafe errato |  | Aggiornare il firmware del modulo anybus alla versione più recente. | Log Display | Flex Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3084 | Errore | Errore di runtime del Soft PLC | eCLR è terminato in modo incontrollato. |  | Log Display Conf | Flex Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3085 | Avvertenza | Vettore: Modulo ventilatore fuori servizio |  | Sostituire il modulo della ventola. | Log Display | Flex | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3086 | Avvertenza | Vettore: Modulo ventilatore parzialmente fuori servizio |  | Sostituire il modulo della ventola. | Log Display | Flex | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3087 | Avvertenza | Vettore: Modulo ventilatore sinistro fuori servizio |  | Sostituire il modulo della ventola. | Log Display | Flex | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3088 | Avvertenza | Vettore: Modulo ventilatore sinistro parzialmente fuori servizio |  | Sostituire il modulo della ventola. | Log Display | Flex | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3089 | Avvertenza | Vettore: Modulo ventilatore destro fuori servizio |  | Sostituire il modulo della ventola. | Log Display | Flex | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3090 | Avvertenza | Vettore: Modulo ventilatore destro parzialmente fuori servizio |  | Sostituire il modulo della ventola. | Log Display | Flex | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3091 | Info | Collisione tra i canali dei membri della sincronizzazione | Generato quando due o più membri di sincronizzazione sono configurati sullo stesso canale. | Riconfigurare il membro di sincronizzazione in collisione in modo che abbia un canale unico o diverso che non sia stato assegnato a un altro membro di sincronizzazione. | Log Conf Display Ack | Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato ToolsControl | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3095 | Avvertenza | Potenza del segnale WiFi bassa | L'intensità del segnale della rete wireless è inferiore al valore impostato in "Avvertimento in caso di intensità del segnale inferiore a (dBm)". |  | Conf | IxB STRw | Controller e Strumento
3096 | Avvertenza | Potenza del segnale cellulare bassa | Il valore RSSI della connessione cellulare è inferiore al valore soglia definito di -98 dBm. | Avvicinare lo strumento alle antenne cellulari per ottenere una connessione più forte ed evitare perdite di dati. | Conf | IxB | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3097 | Avvertenza | Perdita della connessione cellulare | Il sistema ha perso la connessione alla rete cellulare. | Avvicinare lo strumento alle antenne cellulari. Controllare la configurazione della connessione cellulare in modo che l'APN corretto sia ancora configurato. Controllare che la rete cellulare non presenti problemi. | Log Display Conf | IxB | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3100 | Avvertenza | La configurazione della modalità non esiste |  | Selezionare una modalità di sincronizzazione esistente prima di avviare un serraggio. | Log Display | Flex Serraggio sincronizzato | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3150 | Errore | Incompatibilità del software IAM | IAM è incompatibile con il software installato sul controllore. | Sostituire IAM. | Log Display Ack | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3160 | Errore | Impossibile attivare il software appena installato | Qualcosa è andato storto durante l'attivazione. All'avvio del nuovo software installato, si verifica un fallback al software precedente. Questo errore si verifica quando il nuovo software non si avvia per tre volte e solo durante l'installazione del software. | Esportare e contattare Atlas Copco per ulteriore assistenza. Annotate la versione del software che state cercando di installare e quella funzionante. | Log Display Ack | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3161 | Errore | Avviato su una partizione software inattesa | Il controllore si è avviato sul lato software inattivo e non sul lato software previsto. | Annotare le informazioni sul software (nella schermata iniziale del controller, selezionare Controller > Software). Provare a riavviare il controller e verificare che all'avvio sia in esecuzione il software corretto. Se l'errore persiste, eseguire un'esportazione e contattare Atlas Copco. | Log Display Ack | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3162 | Info | Verifica aggiornamento software fallita | Non è stato possibile verificare l'integrità e l'autenticità del pacchetto software. | Assicurarsi che il pacchetto software che si sta aggiornando sia un pacchetto software firmato. Annotare le informazioni sul software (nella schermata iniziale del controller, selezionare Controller > Software). Se l'errore persiste, eseguire un'esportazione e contattare Atlas Copco. | Log Display Ack | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3180 | Info | Verifica importazione adattatore software non riuscita | Non è stato possibile verificare l'integrità e l'autenticità degli adattatori di protocollo importati. | Assicurarsi che gli adattatori di protocollo importati siano firmati, adattatori di protocollo. Se l'errore persiste, eseguire un'esportazione e contattare Atlas Copco. | Log Display Ack | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3500 | Errore | Errore generico di License Manager | È stata rilevata un'incoerenza nel sistema di gestione delle caratteristiche utilizzato. | Contattare il rappresentante Atlas Copco. | Log Display Ack | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3501 | Errore | Errore di sincronizzazione di License Manager | La sincronizzazione con il server delle licenze non è riuscita. | Contattare il rappresentante dell'assistenza Atlas Copco. | Log Display Ack | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3502 | Info | Sincronizzazione del gestore delle licenze completata | La sincronizzazione con il server delle licenze è riuscita. |  |  | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3503 | Avvertenza | Gestore delle licenze: Un'altra fonte in uso | La licenza è utilizzata da un'altra fonte. | Verificare l'assegnazione della licenza. | Log Display | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3504 | Avvertenza | È necessario il riavvio di License Manager |  | Riavviare il gestore delle licenze. | Log Display | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3505 | Info | Avvio della sincronizzazione delle licenze USB | Lo spostamento delle licenze dal dongle di licenza USB è iniziato. |  | Log | Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl PFHC | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3506 | Errore | Errore di sincronizzazione della licenza USB | Lo spostamento delle licenze dal dongle di licenza USB non è riuscito. | Contattare il rappresentante dell'assistenza Atlas Copco. | Log | Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl PFHC | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3507 | Info | Sincronizzazione della licenza USB completata | Spostamento delle licenze dal dongle di licenza USB effettuato. |  | Log | Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 PFHC | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3508 | Info | Una o più licenze stanno per scadere. Assicurarsi che sia configurato un server di licenze |  | Aggiornare le licenze. | Log Display Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3510 | Errore | È già in uso un server di licenze locale. Restituire tutte le licenze al server prima di configurarne una nuova. | Inconsistenza rilevata in una licenza da utilizzare durante la configurazione. | Aggiornare le licenze. | Log Display Ack | ToolsControl | Controller
3511 | Avvertenza | Una delle licenze ha una definizione diversa di licenza | Inconsistenza rilevata in una licenza da utilizzare. | Contattare il rappresentante Atlas Copco. | Log Display Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl PFHC | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3512 | Errore | Errore inatteso del servizio di licenza. Contattare Atlas Copco per ulteriore assistenza. |  | Contattare il rappresentante Atlas Copco. | Log Conf Display Ack | ToolsControl | Controller
3550 | Avvertenza | Licenza mancante |  | Installare la licenza corretta. | Log Display Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl PFHC | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3551 | Avvertenza | Comunicazione wireless disabilitata da licenze |  | Disassegnare la licenza Standalone dalla stazione virtuale. | Log Display Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl | Controllore, azionamento e serraggio sincronizzato
3600 | Info | Riavvio del sistema attivato dall'utente | Il riavvio viene attivato come conseguenza di un'azione dell'utente all'interno del sistema, ad esempio: Dopo aver importato un'esportazione. Attivazione del nuovo software dopo l'aggiornamento del software. Scambio di software. Esecuzione di un'attività di servizio che richiede il riavvio del sistema. Messa a punto aperta su IxB. Passaggio da WiFi a Bluetooth su IxB. |  | Log Conf | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC PFHC | Controller e Strumento
3601 | Info | Arresto imprevisto del sistema | Il sistema si è riavviato o si è spento inaspettatamente |  | Log Conf | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC PFHC ToolsControl | Controller e Strumento
3610 | Info | Spegnimento del sistema a causa di una perdita di potenza | L'interruttore di alimentazione è stato premuto o il controllore è stato scollegato dalla fonte di alimentazione |  | Log Conf | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC PFHC ToolsControl | Controller e Strumento
3611 | Info | Il timer della batteria di backup è scaduto e si è spento | Lo strumento ha funzionato con la batteria di riserva per più di 20 secondi |  | Log Conf | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC PFHC ToolsControl | Controller e Strumento
3612 | Info | Sistema spento per inattività | Il timeout di inattività è scaduto |  | Log Conf | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC PFHC ToolsControl | Controller e Strumento
4010 | Info | Strumento bloccato dall'ingresso digitale | L'utensile è bloccato da un segnale di ingresso digitale. |  | Log Display Conf | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4011 | Info | Strumento bloccato da Open Protocol | Lo strumento è bloccato da Open Protocol. |  | Log Display Conf | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4012 | Info | Strumento bloccato dal bus di campo | Lo strumento è bloccato dal bus di campo. |  | Log Display Conf | Flex Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC | Processo di serraggio
4013 | Info | Utensile bloccato dal selettore della presa | Lo strumento è bloccato quando il selettore di prese è scollegato dalla stazione virtuale. | Sblocco tramite Master Unlock. | Log Display Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4014 | Info | Strumento bloccato da PLC morbido | Il segnale soft del PLC ha bloccato l'utensile. | Sblocco tramite Master Unlock. | Log Display Conf | Flex Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC | Processo di serraggio
4015 | Info | Allentamento disabilitato | L'allentamento è disabilitato nel programma di serraggio. |  | Log Display Conf | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl XB | Processo di serraggio
4016 | Info | Serraggio disabilitato |  |  | Log Display Conf | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl XB | Processo di serraggio
4017 | Info | Allentamento non configurato | L'allentamento non è configurato nel programma di serraggio selezionato | Selezionare un programma di serraggio diverso. | Log Display Conf | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4020 | Info | Troppi restringimenti di NOK | Viene superato il limite massimo di avvitamenti consecutivi in NOK per lotto |  | Log Display Conf | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4021 | Info | Troppi allentamenti consecutivi | È stato raggiunto il numero massimo di allentamenti consecutivi configurato in General Virtual Station | Un ingresso esterno deve sbloccare e resettare tramite il segnale Reset troppi allentamenti di blocco o sblocco Master. | Log Display Conf | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Sync PFXC Controllo degli strumenti | Gruppo
4025 | Info | Nessun programma di serraggio selezionato | Nessun programma di serraggio selezionato. | Selezionare il programma di serraggio o la sequenza di batch. | Display Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4030 | Info | Sequenza batch interrotta | La sequenza di batch è stata interrotta. |  | Log Conf | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC PFHC ToolsControl | Processo di serraggio
4031 | Info | Tempo massimo per il completamento della sequenza di lotti raggiunto |  |  | Log Display Conf | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4032 | Info | Tempo massimo per completare il primo serraggio raggiunto |  |  | Log Display Conf | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4035 | Info | Bloccato dal controllo di linea |  |  | Log Display Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4040 | Info | Bloccato da un identificatore alternativo | Strumento bloccato da un identificatore alternativo. |  | Log Display Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4050 |  | Configurazione prese non valida | Programma di serraggio assegnato a più prese. | Programma di serraggio assegnato a più prese. | Log Display Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4060 | Info | Strumento bloccato su lotto completo | Quando si esegue un batch con il flag Blocco strumento su sequenza batch completata, questo evento viene generato quando l'utente preme il pulsante. | Sbloccare con lo strumento di sblocco del segnale su completo. | Log Display Conf | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4062 | Info | Strumento bloccato dalla sincronizzazione dei risultati | I risultati dello strumento vengono sincronizzati con il controllore. | Attendere il completamento della sincronizzazione dei risultati per riprendere il lavoro. | Log Display Conf Ack | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4063 | Info | Utensile bloccato per errore di ridondanza del trasduttore | Lo strumento è bloccato a causa di un errore di ridondanza. |  | Log Display | Potenza Focus 6000 ToolsControl |
4064 | Info | Strumento bloccato dalle regole di automazione | Strumento bloccato dalle regole di automazione. | Nessuna azione | Log Display Conf | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl |
4070 | Info | Processo Entrare in modalità manuale | Indica che per una stazione virtuale è stata attivata la modalità manuale. |  | Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4071 | Info | Processo Entrare in modalità automatica | Indica che per una stazione virtuale è stata attivata la modalità automatica. |  | Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4072 | Info | Bullone di prova |  |  | Conf | Flex Serraggio sincronizzato | Processo di serraggio
4073 | Info | Aggiornamento della posizione zero dell'utensile | Indica che la posizione di zero dell'utensile è impostata mediante segnali. |  | Conf | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4100 | Avvertenza | Identificatore non accettato: Lunghezza della stringa non valida |  |  | Display Conf | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4101 | Avvertenza | Selezione stringa non riuscita: Corrispondenze multiple |  |  | Display Conf | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4102 | Avvertenza | Selezione stringa non riuscita: Nessuna corrispondenza trovata |  |  | Display Conf | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4103 | Avvertenza | Identificatore non accettato: Stringa identica già ricevuta |  |  | Display Conf | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4104 | Avvertenza | Identificatore non accettato: Nessuna corrispondenza trovata |  |  | Display Conf | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4500 | Info | Risultato DriveError | Rilevato errore interno del driver o perdita del driver. |  | Conf | Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4501 | Info | Risultato Rehit | Tentare di stringere un bullone già serrato quando il rilevamento Rehit è attivo. | La categoria di passo per lo stadio di avvio deve essere impostata su Avvio graduale. | Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4502 | Info | Risultato Coppia di avviamento dolce Bassa | Coppia di avviamento dolce inferiore al livello minimo. |  | Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4503 | Info | Risultato Coppia di avviamento dolce alta | La coppia di avviamento dolce ha superato il livello massimo. |  | Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4504 | Info | Risultato Coppia autofilettante alta | La coppia di autofilettatura ha superato il livello massimo. |  | Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4505 | Info | Risultato Coppia autofilettante bassa | Coppia di autofilettatura inferiore al limite minimo. |  | Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4506 | Info | Risultato Coppia di sicurezza bassa | Valore di coppia calcolato automaticamente per garantire che il sensore di coppia sia montato correttamente. |  | Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4507 | Info | Risultato Coppia di spunto Alta | La coppia di spegnimento ha superato il livello massimo. |  | Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4508 | Info | Risultato Angolo di spunto Alta | Risultato Angolo di scorrimento Alto. |  | Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4509 | Info | Risultato Tempo di esaurimento Alto | Il tempo di esaurimento ha superato il limite massimo. |  | Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4510 | Info | Risultato Tempo di esaurimento basso | Il tempo di esaurimento è inferiore al limite minimo. |  | Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4511 | Info | Risultato Coppia di spunto bassa | La coppia di sprofondamento è inferiore al livello minimo. |  | Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4512 | Info | Risultato Angolo di rotazione Basso | Angolo di discesa inferiore al livello minimo. |  | Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4513 | Info | Risultato Coppia finale Alta | La coppia del passo finale ha superato il livello massimo. |  | Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4514 | Info | Risultato Angolo finale Alto | L'angolo di passo finale ha superato il livello massimo. |  | Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4515 | Info | Risultato Coppia finale Bassa | Coppia finale al di sotto del livello minimo. |  | Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4516 | Info | Risultato Angolo finale Basso | Angolo finale del gradino inferiore al livello minimo. |  | Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4517 | Info | Risultato Timeout di serraggio | Superato il tempo limite di serraggio. Per le strategie di serraggio generale il tempo massimo di serraggio è di 30 secondi. Per il Multistep il tempo massimo di serraggio dipende dalla restrizione del passo Limite massimo di tempo. Il codice di errore dipende dalla fase di serraggio. | Rifare il serraggio. | Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4518 | Info | Risultato Innesco perso | Il grilletto dell'utensile è stato rilasciato prima del raggiungimento dell'obiettivo. Per le strategie di serraggio generale non è consentito rilasciare il grilletto prima che la fase di serraggio sia terminata. Per Multistep, l'errore viene visualizzato quando si perde l'attivazione prima che venga raggiunto il target in un passo specifico. |  | Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4519 | Info | Perdita di coppia prematura | La bussola si è sfilata dal dado. |  | Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4520 | Info | Risultato Obiettivo raggiunto prima della fase finale | Coppia target raggiunta prima dell'ultima fase del programma di serraggio. |  | Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4521 | Info | Risultato Visualizzazione della coppia bassa | La coppia di serraggio post vista è inferiore al livello minimo. |  | Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4522 | Info | Risultato Visualizzazione della coppia alta | La coppia di serraggio post-visuale ha superato il livello massimo. |  | Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4523 | Info | Risultato Intervallo di coppia post-visuale non raggiunto | L'intervallo di coppia post-visuale non è stato raggiunto. |  | Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4524 | Info | Risultato Intervallo di compensazione della coppia non raggiunto | L'angolo dell'intervallo di compensazione della coppia prima della fine del rundown non è stato raggiunto. |  | Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4525 | Info | Risultato Movimento dello strumento Superato | Da uno stato dettagliato di irrigidimento della NOK. |  | Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4526 | Info | Risultato SafetyCurrMon Mancata corrispondenza del sensore | Errore di monitoraggio della corrente. |  |  | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4527 | Info | Risultato Movimento dello strumento Superato |  |  |  | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4538 | Info | Risultato Coppia di supervisione finale Bassa | La coppia di supervisione finale non è stata raggiunta. |  | Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4543 | Info | Risultato Monitoraggio Snug Alto | Solo chiave. Il monitor ha rilevato il superamento del valore di spunto. |  | Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4545 | Info | Risultato Nessuna coppia residua | Solo chiave. La coppia residua era inferiore alla soglia. |  | Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4546 | Info | Risultato Sovravelocità | Solo chiave. Il giroscopio della chiave non è riuscito a misurare l'angolo a causa dell'alta velocità. |  | Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4547 | Info | Risultato Allentamento efficace | Solo chiave. La chiave ha rilevato un allentamento imprevisto. |  | Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4548 | Info | Risultato finale inferiore all'obiettivo | La coppia finale è inferiore alla coppia target impostata nel programma di serraggio. |  | Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4549 | Info | Superamento del limite di tempo TurboTight |  |  | Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4550 | Info | Risultato Impulsi di rundown Alto | Il numero massimo di impulsi di rundown è stato superato. |  | Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4551 | Info | Risultato Impulsi di Rundown Basso | Il rundown viene completato prima che venga raggiunto il numero minimo di impulsi di rundown. |  | Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4552 | Info | Risultato Impulsi finali Alto | Il numero massimo di impulsi è stato superato. |  | Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4553 | Info | Risultato Impulsi finali bassi | Il serraggio viene completato prima che venga raggiunto il numero minimo di impulsi. |  | Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4554 | Info | Corrente allo spegnimento alta | La corrente allo spegnimento ha superato il limite di corrente alto. |  | Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4555 | Info | Corrente allo spegnimento bassa | La corrente di spegnimento misurata era inferiore al limite di corrente basso. |  | Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4556 | Info | Errore multistep non categorizzato | Un errore nella configurazione multistep, spesso con la convalida dello strumento. |  | Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4557 | Info | Sovraccarico di risultati |  |  | Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4559 | Info | Risultato Interrotto | L'evento viene attivato quando un segnale di arresto o di blocco esterno interrompe un serraggio in corso. L'evento viene introdotto per distinguere tra perdita di controllo e stop esterno. |  | Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Processo di serraggio
4600 | Avvertenza | Data Drop o Data Hold utilizzati in combinazione con il Serraggio dei batch. I segnali non hanno alcun effetto |  | Le funzioni Data Drop e Data Hold sono supportate solo per i worktasks, senza controllo dei batch. Selezionare un'altra attività di lavoro se i segnali devono essere utilizzati. |  | Flex Serraggio sincronizzato | Processo di serraggio
4601 | Info | Data Hold attivo: il risultato del serraggio viene inviato una volta che il segnale è basso |  |  |  | Flex Serraggio sincronizzato | Processo di serraggio
4602 | Info | Data Drop attivo: risultato del serraggio scartato |  |  |  | Flex Serraggio sincronizzato | Processo di serraggio
5010 | Avvertenza | Valore del parametro del programma di serraggio non valido | I parametri del programma di serraggio selezionato non sono validi. | Controllare la configurazione del programma di serraggio selezionato per trovare e modificare il valore del parametro. | Log Display Conf | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC PFHC ToolsControl | Configurazione del programma
5011 | Avvertenza | Impossibile preparare la memorizzazione del programma nello strumento | Non è possibile leggere la dimensione attuale della memoria del programma nello strumento, né preparare la memoria del programma per il download del programma aggiornato o appena selezionato nello strumento. | Verificare la versione del software supportata dallo strumento. Riavviare lo strumento. Selezionare nuovamente il programma di serraggio. Controllare la connessione di rete per verificare la coerenza e la qualità dei dati. | Log Display Conf | Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Configurazione del programma
5020 | Info | L'innesco principale non è la sorgente di avvio attiva | Generato quando è configurato solo per l'avvio a spinta e l'utente preme il pulsante principale. Verrà generato finché l'utente non premerà il pulsante di avvio. | Premere il pulsante di avvio per avviare l'utensile. | Log Display Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Configurazione del programma
5030 | Info | La complessità del programma supera la capacità dello strumento | Il programma di serraggio selezionato è troppo complesso per lo strumento STB utilizzato. Lo strumento sarà bloccato. | Ridurre la complessità del programma di serraggio o scegliere un programma diverso. | Log Display Conf | Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Configurazione del programma
6010 | Info | Accessorio collegato | L'accessorio è collegato al controller. |  | Log Display Ack Conf | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl | Accessorio
6020 | Info | Accessorio scollegato | L'accessorio è scollegato dal controller. |  | Log Display Ack Conf | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl | Accessorio
6021 | Avvertenza | Bus di campo offline | Nessuna comunicazione con il bus di campo. |  | Log Display Ack Conf | Flex Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC | Accessorio
6030 | Avvertenza | Indirizzo accessorio Collisione | Sono collegati due o più accessori con lo stesso indirizzo. | Modifica dell'indirizzo dell'accessorio. | Log Display Ack Conf | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl | Accessorio
6040 | Avvertenza | Errore di comunicazione dell'accessorio | Errore di comunicazione intermittente con l'accessorio. | Controllare i cavi e i connettori. | Log Display Conf | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl | Accessorio
6041 | Avvertenza | Errore bus di campo | Errore di comunicazione con il bus di campo. |  | Log Display Ack Conf | Flex Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato | Accessorio
6042 | Avvertenza | Disadattamento del modulo bus di campo | Il modulo Fieldbus installato non corrisponde al modulo configurato. | Modificare la configurazione per adattarla al modulo installato o sostituire il modulo installato con quello corretto. | Log Display Ack Conf | Flex Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato | Accessorio
6043 | Avvertenza | Overflow del buffer di uscita del bus di campo | Il buffer di uscita utilizzato per la comunicazione Fieldbus è esaurito e si è verificato un overflow del buffer. Uno o più aggiornamenti del segnale sono stati scartati. | Interrompere la comunicazione Fieldbus e la diagnostica Fieldbus (se utilizzata) per recuperare il buffer. Se questo evento si verifica di frequente, controllare l'impostazione della comunicazione Fieldbus, compreso il programma PLC: aggiornamenti troppo frequenti rispetto all'intervallo di aggiornamento previsto possono portare a questo scenario. | Log Display Ack Conf | Flex Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato | Accessorio
6044 | Avvertenza | Disadattamento dell'ID del provider del bus di campo | Il modulo Fieldbus installato non è supportato. | Collegare un modulo fieldbus Atlas Copco supportato. | Log Display Ack | Potenza Focus 8 | Accessorio
6050 | Info | Presa errata selezionata | Generato quando non è stata selezionata alcuna presa o è stata selezionata una presa errata. |  | Log Display Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Accessorio
6090 | Avvertenza | Impossibile identificare il lettore di codici a barre | Quando non viene trovato un numero di serie univoco. | Configurare il dispositivo di lettura dei codici a barre. | Log Display Ack Conf | Flex Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC PFHC | Accessorio
6500 | Avvertenza | Configurazione della regola non valida | La configurazione della regola non è valida se la stazione virtuale mappata non esiste, se la configurazione della cessazione non è valida o se la regola non ha trigger o azioni | Verificare la configurazione dello strumento. | Log Display Conf | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl |
6501 | Avvertenza | Regola attivata durante l'esecuzione | La regola di esecuzione viene riattivata dallo stesso trigger. | Disattivare e attivare la regola. | Log Conf | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl |
6502 | Info | Non è stato possibile eseguire l'azione | La regola non riesce a eseguire un evento quando non può eseguire un'azione su una stazione virtuale cancellata o inesistente. Si verifica quando la stazione virtuale configurata per la regola è stata rimossa. | L'azione è corretta la regola è disabilitata e abilitata. | Log Display Conf | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl |
6503 | Avvertenza | Regola di funzionamento eliminata | Questo evento si verifica se una regola in esecuzione viene eliminata. L'azione non viene ripristinata se la regola in esecuzione viene eliminata. | Nessuna azione. | Log Conf | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl |
6504 | Avvertenza | Regola di funzionamento disattivata | Questo evento si verifica se una regola in esecuzione viene disattivata. L'azione non verrà ripristinata se la regola in esecuzione è disattivata. | Nessuna azione. | Log Conf | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl |
6505 | Avvertenza | Regola di funzionamento Aggiornata | Evento Regola in esecuzione aggiornata se una regola in esecuzione viene aggiornata. | Nessuna azione. | Log Conf | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl |
7010 | Info | Testo del messaggio da visualizzare | Evento generale per la visualizzazione dei messaggi. |  | Display Ack Conf | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC PFHC ToolsControl | Messaggio
8200 | Info | Impossibile aprire la porta seriale | Non è stato possibile aprire la porta seriale da utilizzare. | Controllare i collegamenti della porta seriale. | Display Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC | Varie
8300 | Avvertenza | La comunicazione con il client del protocollo aperto è scaduta | La comunicazione con un client del protocollo aperto è scaduta. Nessun messaggio o comando keep alive inviato entro il tempo previsto. | Controllare la connessione di rete del controllore. Controllare la configurazione della rete: firewall e switch. Controllare il software dell'applicazione lato client. | Log Display Conf | Flex IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Serraggio sincronizzato Potenza Focus XC ToolsControl | Varie
8214 | Errore | Mancata corrispondenza della versione del software EHMI | La versione del software EHMI non è compatibile con il controller. | Aggiornare la versione del software dell'EHMI. | Log Display Ack Conf | IxB Potenza Focus 6000 Potenza Focus 8 Potenza Focus XC ToolsControl | Varie

##

Conf: elenco codici evento

Indica all'utente se è possibile configurare l'evento attraverso la pagina "Configura evento".

Disponibile per: elenco dei codici evento

Elenco dei prodotti per cui è disponibile il codice dell'evento.

Gruppi: elenco codici evento

Gruppo a cui appartengono i codici evento.

Descrizione evento

Una breve descrizione dell'evento e del motivo per cui si è verificato.

Procedura: elenco codici evento

Se applicabile, la procedura contiene un'istruzione sul modo in cui cancellare l'evento.

Registro: elenco codici evento

Comunica all'utente se l'evento dev'essere salvato o meno nel registro eventi. Il valore in questo elenco corrisponde al valore predefinito.

Display: elenco codici evento

Comunica all'utente se l'evento dev'essere visualizzato o meno sullo schermo. Il valore in questo elenco corrisponde al valore predefinito.

Riconoscimento: elenco codici evento

Comunica all'utente se l'evento è stato riconosciuto o meno prima di procedere. Il valore in questo elenco corrisponde al valore predefinito.

Codice dell'evento

Numero univoco dell'evento.

Tipo di eventi: elenco codici evento

Tipo di evento: Informazioni, avviso ed errore.

Nome evento

Nome descrittivo dell'evento.