# Configurazione del pulsante funzione

Utilizzare il tasto funzione sullo strumento per controllare al massimo sei segnali di ingresso disponibili. Le tre possibili condizioni del tasto sono abbinate ai due possibili stati dell'interruttore di direzione.

Stati del tasto funzione | Stati dell'interruttore di direzione
--- | ---
Pressione singola | CW
Pressione singola | CCW
Doppia pressione | CW
Doppia pressione | CCW
Premuto | CW
Premuto | CCW

I due parametri configurabili controllano il tempo di pressione.

Parametro | Descrizione | Valore predefinito
--- | --- | ---
Intervallo rilevamento pressione | Per pressione singola: il tempo di pressione massimo (in millisecondi) tra il tasto che viene premuto e il tasto rilasciato. | 300 ms
Intervallo pressione successivo | Per doppia pressione: il tempo di pressione massimo (in millisecondi) tra il tasto rilasciato dopo la prima pressione e il tasto che viene premuto nuovamente. | 300 ms