# T - Apertar conforme o Torque / Desapertar conforme o Torque

Ferramentas
ES STR SL ST SR QST STB IXB

T – Apertar conforme o torque

Essa etapa funciona a ferramenta com a velocidade programada no sentido de avanço até ser alcançado o torque-alvo.

Parâmetro | Descrição
--- | ---
Torque-alvo | O torque-alvo. Deve ser > 0.
Tipo da rampa de velocidade | Rígida, flexível ou manual. Padrão: Rígida. Se você selecionar Manual, o campo da rampa de velocidade se abre.
Velocidade | Padrão: 60 rpm. Deve ser > 0.
Rampa de velocidade | Se o tipo de rampa de velocidade for Manual, esse campo se abre. Padrão: 500 rpm/s.
Freio (Válido somente para um aperto com o Power Focus 6000 Synchronized, um aperto com o Power Focus 8 Synchronized e para o Flex). | Se estiver Ativo, a ferramenta irá parar quando o alvo for atingido. Se estiver Desativado, o programa irá diretamente para a próxima etapa sem parar a ferramenta.

## Microvídeo

T - Apertar conforme o torque

T – Desapertar conforme o torque

Essa etapa de aperto não é compatível com ferramentas configuradas com um Acessório Frontal com Engrenagem (GFA) do tipo boca aberta.

Essa etapa funciona a ferramenta com a velocidade no sentido de recuo. Para que a etapa esteja ativa, o torque deve primeiramente exceder 110 % do torque-alvo. O torque-alvo deve ser definido como um valor positivo. Após atingir o torque-alvo, a etapa é executada até que o torque caia abaixo do torque-alvo.

Parâmetro | Descrição
--- | ---
Torque-alvo | O torque-alvo. Deve ser > 0.
Tipo da rampa de velocidade | Rígida, flexível ou manual. Padrão: Rígida. Se você selecionar Manual, o campo da rampa de velocidade se abre.
Velocidade | Padrão: 60 rpm. Deve ser > 0.
Rampa de velocidade | Se o tipo de rampa de velocidade for Manual, esse campo se abre. Padrão: 500 rpm/s.
Freio (Válido somente para um aperto com o Power Focus 6000 Synchronized, um aperto com o Power Focus 8 Synchronized e para o Flex). | Se estiver Ativo, a ferramenta irá parar quando o alvo for atingido. Se estiver Desativado, o programa irá diretamente para a próxima etapa sem parar a ferramenta.

Aponte com o mouse e clique na imagem para ver mais informações:

A | Torque-alvo