# 다음 작동에 대한 시계 방향/시계 반대 방향 전환 - 10131

다음 작동에 대한 시계 방향/시계 반대 방향 전환은 다음 조임/풀기 작동에 대한 SR21/SL 공구의 방향을 전환하는 입력 신호입니다.
I공구가 시계 방향으로 작동하면 이 신호가 공구의 방향을 시계 반대 방향으로 전환합니다.
공구가 시계 반대 방향으로 작동하면 이 신호가 공구의 방향을 시계 방향으로 전환합니다

다음 조임/풀기가 완료되면 신호가 전송되기 전의 방향으로 공구가 다시 전환됩니다.

다음 조임/풀기 작업을 위해 공구를 시계 반대 방향으로 전환하면 공구의 주황색 방향 LED가 깜박입니다.

다음 작동에 대한 시계 방향/시계 반대 방향 전환 신호는 한 번만 트리거할 수 있습니다.

신호가 도구 방향을 전환할 때, 이 신호의 모든 다른 업데이트는 무시됩니다.

신호 유형 | 값 유형 | 최소 크기 [bit] | 최대 크기 [bit]
--- | --- | --- | ---
이벤트 | 부울 (Boolean) | 1 | 1

## 장치

- 필드버스: 참

- 표시등 상자 거짓

- 내부 I/O: 참

- 작업자 패널: 참

- 공구 기능: 참

- ST 선택기: 거짓

- 스택라이트: 참

- TLS 태그: 거짓

- I/O 확장기: 참