1. Power Focus 6000
2. Configurazione
3. Utilizzo della scheda Controller
4. Serraggio sincronizzato
5. Segnali del serraggio sincronizzato
6. Segnali in uscita: Segnali secondari
7. Stato hardware canale: 81 Segnali secondari
8. Regolazione motore necessaria

# Regolazione motore necessaria

Nome in SoftPLC: CHANNEL_HW_STATUS_MOTORTUNE_NEEDED

Tipo di valore | Dimensione minima [bit] | Dimensione massima [bit]
--- | --- | ---
Booleano | 1 | 1