# PVTL – Par post view bajo

Herramientas
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Igual que en el seguimiento Par post view alto pero este seguimiento comprueba que todos los valores de par de la Longitud de la ventana del ángulo están por encima del Límite inferior.

Parámetro | Descripción
--- | ---
Ángulo de inicio | Debe ser > = 0
Longitud de la ventana | Debe ser > 0
Número de muestras | Valor mínimo =1 Valor máximo = 80
Límite inferior | Par mínimo aceptable.