# TAW – Moment v uhlovom okne (Torque in Angle Window)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Monitor kontroluje, či sú všetky hodnoty momentu v uhlovom okne v limite momentu.

Parameter | Popis
--- | ---
Spúšťač momentu | Musí byť >= 0
Spúšťací uhol | Musí byť > 0
Dĺžka okna | Musí byť <= 0
Dolný limit | Musí byť >= 0
Horný limit | Musí byť > 0 Musí byť > Dolný limit
NOK, ak okno prejde | Ak je nastavená na Áno, stav tohto monitora je NOK, ak sa nedosiahne koniec uhlového okna.