# Continuer Étape - 10128

Continuer Étape est un signal d’entrée qui arrête l’étape de serrage Attente.
Lorsque le serrage a atteint l’étape de serrage Attendre avec la condition Signal configurée en tant que Type d’attente, un front ascendant du signal Continuer Étape fait que le système (une ou plusieurs broches) se relâche.

Plus d'informations, voir le sous-signal Commande de canal - 10054 : Continuer Étape.

Nom dans SoftPLC : CONTINUE_STEP

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI