# Nulový ofset a bočník

Dostupné len pre nástroje QST.

Pre každý snímač momentu je možné zobraziť a zmeniť limity kalibrácie nulového ofsetu a bočníka.

Informácie | Popis
--- | ---
Hodnota bočníka (1-100) | Maximálna povolená nameraná hodnota kalibrácie bočníka v %.
Hodnota driftu bočníka (1-100) | Maximálna povolená zmena v meraní hodnoty kalibrácie bočníka v %.
Hodnota nulového ofsetu (1-50) | Maximálna povolená kompenzácia nulového ofsetu v %.
Hodnota driftu nulového ofsetu (2-100) | Maximálna povolená zmena v kompenzácii nulového ofsetu v %.