# 공구 LED

## 공구 LED 기능:

- 전방 LED는 작업 영역을 비추며 지원되는 공구의 결과 상태를 표시하는 용도로 사용할 수 있습니다.

- 파란색 LED는 공구 LED의 일부이거나 지원되는 공구의 EHMI 또는 RHMI의 일부입니다. 파란색 LED에 출력 신호를 연결할 수 있습니다.

- 상태 LED는 빨간색, 노란색, 녹색 링 또는 특정 피스톨 공구의 여러 가지 색상으로 표시되는 링으로 구성됩니다. 상태 LED에 출력 신호를 연결할 수 있습니다.

- 결과 표시기는 공구 LED가 켜지는 방식을 구성하여 지원되는 공구에서 조임 결과 상태와 이 표시의 지속 시간을 표시합니다.

출력 신호는 이벤트 유형 또는 상태 유형일 수 있습니다.

상태가 활성화되어 있는 동안 출력 신호가 활성화됩니다.

이벤트 신호는 프로그래밍 가능한 시간대 동안 활성화됩니다.

## 파란색 LED

파란색 LED는 이벤트 또는 상태 출력 신호로 구성할 수 있습니다. 신호 상태가 계속 켜져 있는 상태로 표시됩니다.

청색 LED를 구성하려면

- 파란색 LED에 연결할 신호를 선택합니다.

- 선택 사항: 이벤트 신호의 지속 시간을 설정합니다.

파란색 LED는 특정 공구 유형에 대해 EHMI 또는 RHMI에 파란색 표시로 대체되거나 보완됩니다.

## 결과 표시등

결과 표시기는 LED가 켜지는 방식을 구성하여 조임 결과 상태와 이 표시의 지속 시간을 표시합니다.

이 구성은 지원되는 공구의 전면 LED 및 상태 LED 결과 표시에 영향을 줍니다. 여기에는 패턴과 지속 시간이 포함됩니다. 패턴을 꺼짐으로 설정하면 공구 구성 보기에서 전면 LED가 켜짐으로 설정되더라도 결과 표시가 사용되지 않습니다.

지원되는 공구에 전면 LED 결과 표시를 사용하려면 공구 구성 보기에서 전면 LED를 켜짐으로 설정해야 합니다.

전면 LED는 녹색과 빨간색을 지원합니다. 노란색을 사용하는 패턴은 앞면 LED에 노란색으로 표시되지 않습니다.

결과 표시등 신호
신호 | 설명
--- | ---
꺼짐 | 결과에 상관 없이 조임 후 활성화된 LED가 없습니다
녹색 | 조임 작업이 정상이면 녹색 표시등이 항상 켜집니다.
빨간색:높음:노란색:낮음 | 조임이 잘못 종료되는 경우(NOK), 빨간색 LED는 최종 값이 너무 높음을 나타내고, 또는 노란색 LED는 값이 너무 낮음을 나타냅니다. 빨간색과 노란색은 동시에 점등될 수 있습니다(예를 들어 토크가 너무 높거나 각도가 너무 낮음).
빨간색:높음(우선사항):노란색:낮음 | 조임이 잘못 종료되는 경우(NOK), 빨간색 LED는 최종 값이 너무 높음을 나타내고, 또는 노란색 LED는 값이 너무 낮음을 나타냅니다. 빨간색과 노란색이 동시에 점등될 수 없습니다. 높고 낮은 값이 동시에 켜진 경우 빨간색만 켜집니다.
빨간색:NOK:노란색:낮음 | 빨간색 LED는 조임이 잘못 종료되었음(NOK)을 나타냅니다. 추가 노란색 LED는 값이 너무 낮을 경우에 표시될 수 있습니다.
빨간색:NOK | 빨간색 LED는 조임이 잘못 종료되었음(NOK)을 나타냅니다. 표시된 추가 LED가 없습니다.

## 상태 LED

상태 LED는 빨간색, 노란색 및 녹색의 세 가지 색상의 LED로 구성됩니다. 각 표시등은 계속 켜져 있거나 깜박일 수 있습니다. 이는 상태 LED에 연결할 수 있는 총 6개의 다른 신호를 제공합니다.

상태 LED를 구성하려면

- 켜짐 또는 깜박임 등 색상 및 기능에 대해 바로 가기 메뉴에서 출력 신호를 선택합니다.

- 선택 사항: 이벤트 신호의 지속 시간을 설정합니다.

상태 LED 신호와 결과 표시는 공구에 동시에 표시할 수 없습니다. 다음 조건이 적용됩니다.

- 진행 중인 조임이 없고 제어하는 출력 신호가 활성화될 때에만 구성된 신호에 의해 LED가 켜집니다.

- 이벤트 유형 신호에 대해 구성된 지속 시간에 도달하지 않았거나 상태 유형 신호에 대해 제어 출력 신호가 비활성화되지 않은 경우에도 다음 조임 시기가 시작되면 LED가 꺼집니다.

- 구성된 신호에 대해 활성화 또는 비활성화된 업데이트가 수행되면 상태 LED의 결과 표시가 비활성화됩니다.

## 지속 시간

지속 시간은 트리거를 놓은 후 결과 표시가 켜지는 시간을 결정합니다.

매개변수 | 설명
--- | ---
다음 조임까지 | 파란색 LED, 상태 LED 및 결과 표시등은 다음 조임이 시작될 때까지 켜집니다.
시간 | 활성화 후 구성된 시간 동안 파란색 LED가 켜집니다. 상태 LED는 작동 후 구성된 시간 동안 또는 다음 체결 시작 시까지 켜집니다. 결과 표시는 트리거를 놓은 후 또는 다음 조임 시작 시까지 구성된 시간 동안 켜집니다.