# Bultåtdragningsstatus – 79

Bolt Tightening Status (Status för individuella bultar) identifierar status för enskilda bultar/skruvar vid synkroniserad åtdragning. 100 bultar stöds.
Signalen Bolt Tightening Status visar information om den pågående åtdragningen och resultatet av den senaste åtdragningen.

Namn i SoftPLC: BOLT_TIGHTENING_STATUS

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | enhet32 rad | 32 | 32
FordResultStatus | Tillstånd |  | 4 | 4
CompactErrorStatus | Tillstånd |  | 4 | 4

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

Signalen Bultåtdragningsstatus - 79 innehåller undersignaler (för mer information, se ”Utsignaler: Undersignaler”).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT