# Détection de resserrage

Lorsque la fonction Détection de resserrage est activée, il est possible de détecter une vis qui a déjà été serrée.

Paramètre | Description | Valeur par défaut
--- | --- | ---
Détection de resserrage | Détecte les tentatives de serrage d'une vis déjà serrée. Précoce : l'option Détection de resserrage précoce arrête immédiatement le serrage lorsqu'un resserrage est détecté et met fin au serrage de la manière la plus ergonomique possible. Pour pouvoir utiliser l'option Détection de resserrage précoce, Démarrage en douceur doit être activé. Ceci est dû au fait que la valeur Couple maxi. de démarrage en douceur est utilisée comme limite de couple au-delà de laquelle le serrage est considéré comme un resserrage. Le serrage est considéré comme NOK et une erreur de resserrage sera alors signalée. Terminé : pour permettre la détection d'un resserrage lorsque Démarrage en douceur n’est pas utilisé, l'option Détection de resserrage terminé doit être utilisée. Détection de resserrage terminé n’arrête pas le serrage avant que toutes les étapes de serrage aient été exécutées, ce qui demande donc plus de temps. Le serrage est considéré comme un resserrage si la vitesse n'atteint jamais la moitié de la vitesse d'approche. Une erreur de resserrage sera alors signalée. Le serrage est considéré comme NOK. Arrêt : aucune détection de resserrage n'est effectuée. | Précoce