# Partida suave

Durante o Início suave, é possível definir a velocidade, o torque máximo e o ângulo de rotação para ajudar o parafuso a entrar na rosca e evitar que a ferramenta salte da posição quando o acionador for pressionado.

Nome do parâmetro | Descrição | Valor padrão
--- | --- | ---
Início suave | Permite a definição da velocidade, ângulo e torque máximo da ferramenta para facilitar a entrada do parafuso na rosca. Desativado: O início suave está desligado. Ativo: O início suave está ligado. | Ativo
Velocidade | Define a velocidade durante o Início suave. | 35 rpm
Ângulo | Define o ângulo para virar o eixo para que o parafuso entre na rosca. | 90°
Torque máx. | Define o limite superior do torque durante o início suave. Se o Torque max (Torque máx.) for excedido, o aperto é abortado e uma mensagem de erro surge. O aperto será considerado NOK. | 1,25 Nm