# A – Ángulo máximo

Herramientas
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Esta restricción mide el ángulo. Si el ángulo medido alcanza el Límite máximo, la herramienta se detiene inmediatamente. El ángulo se mide desde el inicio de la restricción o, si se especifica, desde el punto en el que el par sobrepasa el Par de activación por primera vez durante la restricción.

Parámetro | Descripción
--- | ---
Par del gatillo | Si se especifica, este es el par desde el que se mide el ángulo.
Límite máximo | Si se alcanza el límite máximo, la herramienta se detiene inmediatamente.