# Kódy udalosti

Rôzne typy udalostí sa používajú na informovanie používateľa o určitých zmenách stavu alebo výskytoch v systéme. Každá udalosť si vyžaduje inú akciu.

Niektoré opísané postupy sa môžu vykonávať len personálom spoločnosti Atlas Copco.

Pre viac informácií o konkrétnom kóde udalosti použite filtre nižšie alebo zadajte kritériá vyhľadávania kódu udalosti do vyhľadávacieho poľa.

Kód udalosti
Typ udalosti
Názov udalosti
Popis
Postup
Denník / Displej / Potvr. / Konf
Dostupné pre
Skupina
Hľadanie

Kód udalosti | Typ udalosti | Názov udalosti | Popis | Postup | Denník / Displej / Potvr. / Konf | Dostupné pre | Skupina
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
none | item | none | none | none | column | list | list
1000 | Informácia | Ovládač spustený | Ovládač je spustený. |  | Denník Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC PFHC ToolsControl | Ovládač a nástroj
1001 | Varovanie | Sériové číslo ovládača aktualizované | Vygenerované pri štarte, ak sa sériové číslo poľa IT-dosky (sériové číslo ovládača) líši od sériového čísla poľa AUX-dosky. AUX-doska sa považuje v poli za nevymeniteľné. Ovládač sa reštartuje po aktualizácii sériového čísla. | Nahradiť IT-dosku alebo pole. | Denník Displej Potvr. Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC | Ovládač a nástroj
1010 | Informácia | Nástroj pripojený | Nástroj je pripojený. |  | Denník Displej Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC PFHC ToolsControl | Ovládač a nástroj
1011 | Informácia | Nástroj odpojený | Nástroj je odpojený. |  | Denník Displej Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC PFHC ToolsControl | Ovládač a nástroj
1012 | Informácia | Pripojenie ovládača odmietnutého nástroja | K tejto udalosti môže dôjsť, ak je nástroj v pásme presluchu. | Overte, či nie je k nástroju pripojený iný ovládač. Uistite sa, či nastavenia nástroja sú správne. | Denník Displej Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Ovládač a nástroj
2000 | Varovanie | Slabá batéria |  | Vymeniť batériu. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | Nástroj
2001 | Varovanie | Vybitá batéria |  | Vymeniť batériu. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2002 | Varovanie | Slabý stav batérie nástroja | Bol zistený problém so stavom batérie nástroja. Platné len pre nástroje SRB, TBP a IxB. | Vymeniť batériu. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2004 | Varovanie | Nejde o preferovaný typ nástroja | Nástroj bol nahradený nástrojom s iným max momentom nástroja. | Zmeniť nástroj. | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2006 | Varovanie | Slabý stav záložnej batérie nástroja | Záložná batéria v nástroji má príliš nízky výkon. | Záložná batéria by sa mala vymeniť. | Denník Displej Potvr. Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2007 | Varovanie | Chýba alebo je pokazená záložná batéria nástroja | Chýba alebo je pokazená záložná batéria nástroja. Platné len pre nástroje SRB a TBP. | Vložiť batériu. | Denník Displej Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2008 | Varovanie | Chyba záložnej batérie nástroja | Bola zistená chyba záložnej batérie nástroja. Platné len pre nástroje SRB a TBP. | Vymeniť batériu. | Denník Displej Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2009 | Varovanie | Nízke napätie záložnej batérie | Záložná batéria ovládača je takmer vybitá. | Vymeniť batériu. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2010 | Chyba | Nesúlad v softvérovej verzii nástroja | Softvérová verzie nástroja a ovládača nie sú kompatibilné. | Servisný nástroj - aktualizujte softvér nástroja. | Denník Displej Potvr. Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2012 | Varovanie | Rušenie komunikácie nástroja | Komunikácia medzi nástrojom a ovládačom bola prerušená. | Premiestniť umiestnenie antény. | Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC PFHC ToolsControl | Nástroj
2013 | Varovanie | Zakázaná pozícia krúžku | Nástroj na prehodenia smeru v chybnej pozícii. | Pri častom výskyte - vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2014 | Varovanie | Prehriaty nástroj | Prehriatie nástroja. Platné len pre nástroje SRB, TBP a IxB. | Nástroj nechajte vychladnúť. | Denník Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl XB | Nástroj
2015 | Chyba | Chyba snímača teploty nástroja | Len nástroje SRB, TBP a IxB. | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2016 | Varovanie | Prehriatie impulznej jednotky nástroja | Impulzná jednotka nástroja je prehriata. Nástroj nie je uzamknutý, ale varovanie sa zobrazuje vždy, keď je nástroj spustený, pokiaľ je teplota impulznej jednotky vyššia ako hraničná hodnota. Platné len pre nástroje SRB, TBP a IxB. | Nástroj nechajte vychladnúť. | Denník Displej Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2019 | Varovanie | Nástroj nenaštartoval motor | Porucha motora nástroja. Platné len pre nástroje SRB, TBP a IxB. |  | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2020 | Varovanie | Nástroj vyžaduje ladenie motora | Nástroje potrebné na ladenie motora. | Vykonajte ladenie motora. | Denník Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl XB | Nástroj
2021 | Varovanie | Ladenie motora zlyhalo | Ladenie motora zlyhalo. | Dokončite ladenie motora alebo vykonajte servis nástroja. | Denník | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2022 | Informácia | Ladenie motora dokončené | Ladenie motora dokončené. |  | Denník Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2023 | Varovanie | Nástroj si vyžaduje otvorené ladenie | Nástroj si vyžaduje otvorené ladenie. | Vykonať otvorené ladenie. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2024 | Varovanie | Otvorené ladenie zlyhalo | Otvorené ladenie zlyhalo. | Vyskúšajte ešte raz vykonať otvorené ladenie. V prípade opätovného zlyhania vykonajte servis nástroja. | Denník Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2025 | Informácia | Otvorené ladenie bolo úspešné | Otvorené ladenie bolo úspešné. |  | Denník Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2026 | Varovanie | Otvorená pozícia zlyhala | Otvorená pozícia zlyhala. | Opäť stlačte spúšťač nástroja a počkajte, kým bude pozícia ukončená. V prípade opätovného zlyhania vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2027 | Varovanie | Obmedzené použitie z dôvodu vysokej teploty nástroja | Bol dosiahnutý teplotný limit. Uťahovanie sa spomalilo, aby sa znížilo riziko vypnutia nástroja kvôli prehriatiu. | Počkajte, kým sa teplota nástroja nezníži. | Denník Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl XB | Nástroj
2030 | Chyba | Zlyhanie pamäte nástroja: Zmeniť nástroj | Pamäť nástroja je poškodená. | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Potvr. Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2031 | Chyba | Pamäť príslušenstva nástroja poškodená | Pamäť príslušenstva nástroja je poškodená. | Vykonajte servis príslušenstva. | Denník Displej Potvr. Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2040 | Chyba | Chyba v kontrole systému |  |  | Denník Displej Potvr. Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl XB | Nástroj
2041 | Chyba | Chyba snímača momentu | Vygeneruje sa buď pri kalibračnej chybe, alebo ak nástroj hlási chybu snímača. | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2042 | Chyba | Chyba v snímači uhla |  | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Potvr. Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2043 | Chyba | Chyba v uzemnení nástroja |  | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Potvr. Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2044 | Informácia | Interval servisu nástroja vypršal | Indikuje, že je potrebné vykonať servis nástroja. Spustené, keď bol prekročený počet nastavenia uťahovaní. | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2045 | Varovanie | Údaje o kalibrácii nástroja neplatné | Ak zlyhá overenie údajov kalibrácie. | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl XB | Nástroj
2046 | Informácia | Nástroj: Dátum ďalšej kalibrácie uplynul | Indikuje, že je potrebné nástroj kalibrovať. Spustí sa, keď je aktivované nastavenie alarmu kalibrácie a aktuálny čas je väčší ako nasledujúci dátum kalibrácie. | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2048 | Informácia | Zariadenie QA aktualizovalo hodnotu kalibrácie nástroja | Hodnota kalibrácie nástroja bola aktualizovaná po kalibrácii zariadením QA. |  | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2050 | Chyba | Súbor parametrov nástroja nepodporovaný | Požadované parametre nástroja chýbajú. | Aktualizujte parametre nástroja. | Denník Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2060 | Informácia | Neočakávané správanie spúšťača | Používa sa na zabránenie spustenia nástroja, ak je pripojené príslušenstvo. |  | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2071 | Chyba | Pamäť nástroja poškodená | Deskriptor nástroja je poškodený. | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2072 | Informácia | Pripojené neznáme zariadenie |  |  | Denník Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2073 | Varovanie | Zlyhanie kontroly spúšťača nástroja | Zlyhanie kanála HW. Nesúlad medzi hardvérom a softvérom spúšťača nástroja. |  | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2074 | Varovanie | Zlyhanie indikátorového panela nástroja | Zlyhanie indikátorového panela nástroja. | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2075 | Varovanie | Zlyhanie napätia ventilátora nástroja | Zlyhanie napätia ventilátora nástroja. | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2076 | Varovanie | Zlyhanie napätia prídavnej zbernice nástroja | Zlyhanie napätia prídavnej zbernice nástroja. | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2077 | Varovanie | Chyba v snímači spúšťača nástroja | Chyba v snímači spúšťača nástroja. | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2078 | Informácia | Aktualizovaný program uťahovania nástroja | Nástroj uzamknutý kvôli aktualizácii programu na uťahovanie. |  | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2079 | Chyba | Kábel nástroja nepodporovaný | Kábel nástroja je poškodený. Čip v kábli neodpovedá alebo je poškodený. | Zmeňte kábel. | Denník Displej Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2080 | Chyba | Zlyhanie batérie nástroja | DC napätie príliš vysoké alebo príliš nízke. Zlyhanie batérie. | Kontaktujte servisného zástupcu spoločnosti Atlas Copco a batériu vráťte Atlas Copco (nepoužívajte ju opätovne!). | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | Nástroj
2081 | Chyba | Dosiahnutý aktuálny limit nástroja | Dosiahla sa aktuálna hodnota limitu a pohon bolo deaktivovaný. | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2082 | Chyba | Chyba v meraní prúdu nástroja | Chyba v meraní prúdu. Prúd nie je možné merať so spoľahlivým výsledkom. | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | Nástroj
2083 | Chyba | Interná chyba nástroja | Rôzne interné hardvérové chyby. Platné len pre nástroje STB a IxB. | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | Nástroj
2084 | Chyba | Chyba v internom softvéri nástroja | Rôzne chyby v internom softvéri. Platné len pre nástroje STB a IxB. | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | Nástroj
2085 | Chyba | Chyba nástroja RBU | Zistila sa RBU chyba, spôsobená softvérom nástroja. | Skontrolujte, či je RBU správne nainštalované. Ak je chyba stále prítomná, vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2086 | Chyba | Uviaznutie nástroja | Motor nástroja uviazol. | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | Nástroj
2087 | Varovanie | Vysoký prúd motora nástroja | Aktuálna hodnota limitu motora nástroja je prekročená a nástroj je uzamknutý. Nástroj prejde na bezpečnostný režim. Platné len pre nástroje SRB, TBP a IxB. |  | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | Nástroj
2088 | Varovanie | Vysoký prúd batérie nástroja | Prúd batérie nástroja je príliš vysoký. Platné len pre nástroje SRB, TBP a IxB. |  | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | Nástroj
2089 | Varovanie | Napätie pohonu nástroja nízke | Napätie pohonu nástroja je pod kontrolovaným limitom nižšieho napätia. Platné len pre nástroje SRB, TBP a IxB. |  | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2090 | Varovanie | Napätie pohonu nástroja vysoké | Napätie pohonu nástroja je pod monitorovanou nižšou hodnotou limitu napätia. Platné len pre nástroje SRB, TBP a IxB. |  | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2091 | Varovanie | Chyba hlavnej dosky nástroja | Vnútorná chyba hlavnej dosky nástroja. Platné len pre nástroje SRB, TBP a IxB. |  | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | Nástroj
2092 | Varovanie | Chyba v module energie nástroja | Vnútorná chyba v module energie nástroja. Platné len pre nástroje SRB, TBP a IxB. |  | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2093 | Varovanie | Nízka hladina oleja jednotky impulzu | Úroveň oleja pripojeného impulzného nástroja je nízka. | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2094 | Varovanie | Prázdna hladina oleja jednotky impulzu | Úroveň oleja pripojeného impulzného nástroja je pod požadovanou prevádzkovou úrovňou. | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Potvr. Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2095 | Varovanie | Strata komunikácie batérie nástroja | Nástroj stratil komunikáciu s batériou. Platné len pre nástroje SRB, TBP a IxB. | Uistite sa, že batéria správne nasadená. V opačnom prípade batériu vymeňte. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2096 | Chyba | Nesúlad v softvérovej verzii batérie nástroja | Batéria nástroja je nekompatibilná so softvérom nástroja. Platné len pre nástroje SRB, TBP a IxB. | Aktualizujte softvér. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2100 | Informácia | Odstránená STwrench smartHEAD | STwrench smartHEAD bola odstránená. | Opätovne zapojte smartHEAD a reštartujte kľúč. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2101 | Varovanie | Doťahovanie kľúča pri zamknutí | Doťahovanie kľúča sa vykoná vtedy, keď sa v ovládači zamkol stav nástroja. | Počkajte, kým sa stav nástroja v ovládači neodomkne. | Denník Displej Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 ToolsControl | Nástroj
2120 | Varovanie | Nemožné spustiť: Nástroj nemá aktívny snímač momentu |  |  | Denník Displej | Flex | Nástroj
2121 | Varovanie | Snímače sú deaktivované pre pripojený nástroj |  |  | Denník Displej | Flex | Nástroj
2122 | Varovanie | Nemožné spustiť: Nástroju chýba požadovaný snímač momentu |  | Zmeňte na nástroj s viacerými snímačmi momentu alebo aktualizujte nastavenie „Požadovaný duálny moment“ v konfigurácii nástroja. | Denník Displej | Flex IxB | Nástroj
2123 | Varovanie | Nemožné spustiť: Nástroju chýba požadovaný snímač uhla |  | Zmeňte na nástroj s viacerými snímačmi momentu alebo aktualizujte nastavenie „Požadovaný duálny moment“ v konfigurácii nástroja. | Denník Displej | Flex | Nástroj
2125 | Chyba | Chyba snímača momentu na snímači 2 | Na snímači momentu 2 nástroja s viacerými snímačmi je chyba. | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej | Flex | Nástroj
2127 | Chyba | Chyba kalibrácie snímača momentu nástroja | Na snímači momentu je chyba. | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej | Flex Synchronizované uťahovanie | Nástroj
2129 | Chyba | Snímač momentu nástroja Test bočníka zlyhal | Na snímači momentu je chyba. | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej | Flex Synchronizované uťahovanie XB | Nástroj
2131 | Chyba | Snímač momentu nástroja Kompenzácia nulového ofsetu zlyhala | Na snímači momentu je chyba. | Uistite sa, že uťahovanie sa na nástroji začalo s nulovým momentom. Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej | Flex Synchronizované uťahovanie | Nástroj
2133 | Chyba | Chyba hardvéru snímača momentu nástroja | Na snímači momentu je chyba. | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej | Flex Synchronizované uťahovanie | Nástroj
2135 | Chyba | Chyba snímača momentu nástroja: Pretečenie v prevodníku A/D | Na snímači momentu je chyba. | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej | Flex Synchronizované uťahovanie | Nástroj
2136 | Chyba | Chyba kalibrácie snímača momentu nástroja na snímači 2 | Na snímači momentu 2 nástroja s viacerými snímačmi je chyba. | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej | Flex | Nástroj
2137 | Chyba | Chyba snímača momentu nástroja: Na snímači 2 zlyhal test bočníka | Na snímači momentu 2 nástroja s viacerými snímačmi je chyba. | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej | Flex | Nástroj
2138 | Chyba | Chyba snímača momentu nástroja: Kompenzácia nulového ofsetu zlyhala na snímači 2 | Na snímači momentu 2 nástroja s viacerými snímačmi je chyba. | Uistite sa, že uťahovanie sa na nástroji začalo s nulovým momentom. Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej | Flex | Nástroj
2139 | Chyba | Chyba hardvéru snímača momentu nástroja na snímači 2 | Na snímači momentu 2 nástroja s viacerými snímačmi je chyba. | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej | Flex | Nástroj
2140 | Chyba | Chyba snímača momentu nástroja: Pretečenie v prevodníku A/D na snímači 2 | Na snímači momentu 2 nástroja s viacerými snímačmi je chyba. | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej | Flex | Nástroj
2142 | Chyba | Chyba nadbytočnosti prevodníka momentu | Na snímači momentu 2 nástroja s viacerými snímačmi je chyba. | Resetovať chybu nadbytočnosti | Denník Displej | Power Focus 6000 Ovládanie nástrojov | Nástroj
2143 | Chyba | Chyba nadbytočnosti prevodníka uhla | Na snímači momentu 2 nástroja s viacerými snímačmi je chyba. | Resetovať chybu nadbytočnosti | Denník Displej | Power Focus 6000 Ovládanie nástrojov | Nástroj
2202 | Chyba | Vyskytol sa nadprúd HMI nástroja | Bol zistený nadprúd HMI nástroja | Vykonajte servis nástroja. Vymeňte HMI nástroja. | Denník Displej Potvr. Konf | IxB | Nástroj
2203 | Chyba | Vyskytol sa nadprúd predného svetla nástroja | Bol zistený nadprúd predného svetla nástroja | Vykonajte servis nástroja. Vymeňte predné svetlo nástroja. | Denník Displej Potvr. Konf | IxB | Nástroj
2204 | Chyba | Vyskytol sa nadprúd prídavnej zbernice | Bol zistený nadprúd prídavnej zbernice. | Vykonajte servis nástroja. Vymeňte prídavnú zbernicu. | Denník Displej Potvr. Konf | IxB | Nástroj
2207 | Chyba | Vyskytol sa nadprúd vibrátora | Bol zistený nadprúd vibrátora. | Vykonajte servis nástroja. Vymeňte vibrátor. | Denník Displej Potvr. Konf | IxB | Nástroj
2208 | Varovanie | Vysoká teplota CPU systému | Vysoká teplota CPU systému. | Počkajte, kým sa teplota nástroja nezníži. | Denník Displej Konf | IxB | Nástroj
2209 | Chyba | Kritická teplota CPU systému | Kritická teplota CPU systému. | Počkajte, kým sa teplota nástroja nezníži. | Denník Displej Konf | IxB XB | Nástroj
2210 | Chyba | Nepodporovaný napájací zdroj: uťahovanie nepovolené | K nástroju je pripojená batéria s príliš nízkym napätím. | Pripojte k nástroju batériu s vyšším napätím. | Denník Displej Potvr. Konf | IxB | Nástroj
2217 | Informácia | Beží na záložnej batérii | Systém na záložnej batérii |  | Denník | IxB | Nástroj
2218 | Informácia | Konektor batérie | Batéria pripojená alebo ovládač/nástroj spustený. |  | Denník | IxB | Nástroj
2219 | Informácia | Napájací zdroj: neznámy | Je pripojený neznámy napájací zdroj alebo ovládač/nástroj s neznámym napájacím zdrojom. |  | Denník | IxB | Nástroj
2220 | Chyba | Zlyhanie ventilátora nástroja | Platí pre IPB-P. | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Potvr. | IxB | Nástroj
2221 | Varovanie | Prehriata batéria | Teploty batérie je príliš vysoká. | Vymeňte batériu a nechajte prehriatu batériu vychladnúť. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 ToolsControl | Nástroj
2222 | Varovanie | Obmedzené použitie z dôvodu vysokej teploty batérie | Teploty batérie je príliš vysoká. | Vymeňte batériu a nechajte prehriatu batériu vychladnúť. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 ToolsControl | Nástroj
2223 | Chyba | Predná LED dióda nie je k dispozícii | Ak sa pri štarte nástroja nezistí prítomnosť prednej LED diódy, spustí sa táto udalosť. | Upevnite predné svetlo alebo pripojenie kábla predného svetla. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 | Ovládač a nástroj
2224 | Chyba | Predná LED farebná dióda nie je k dispozícii | Ak sa pri štarte nástroja nezistí prítomnosť prednej LED farebnej diódy, spustí sa táto udalosť. | Upevnite predné farebné svetlo alebo pripojenie kábla predného svetla. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 | Ovládač a nástroj
2225 | Chyba | Tlačidlá RHMI nie sú k dispozícii | Ak sa pri štarte nástroja nezistí prítomnosť tlačidiel RHMI, spustí sa táto udalosť. | Opravte tlačidlá RHMI. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 | Ovládač a nástroj
2226 | Chyba | LED krúžok nie je k dispozícii | Ak sa pri štarte nástroja nezistí prítomnosť LED krúžku, spustí sa táto udalosť. | Opravte zadné svetlá krúžku alebo pripojenie zadného svetla krúžku. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 | Ovládač a nástroj
2227 | Chyba | Ventilátor nie je k dispozícii | Ak sa pri štarte nástroja nezistí prítomnosť ventilátora, spustí sa táto udalosť. | Opravte ventilátor. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 | Ovládač a nástroj
2228 | Chyba | RRE doska nie je k dispozícii | Ak sa pri štarte nástroja nezistí prítomnosť rozhrania dosky nástroja, spustí sa táto udalosť. | Opravte rozhranie dosky nástroja. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 | Ovládač a nástroj
2229 | Varovanie | Záložná batérie nástroja vybitá | Záložná batéria nástroja je vybitá. |  | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2230 | Informácia | Záložná batéria nástroja plne nabitá | Záložná batéria nástroja je plne nabitá. |  | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2231 | Varovanie | Chýba záložná batéria nástroja | Chýba záložná batéria nástroja. | Vložiť batériu. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2232 | Varovanie | Záložná batéria nástroja pokazená | Záložná batéria nástroja je pokazená. |  | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2300 | Chyba | Chyba hlavnej dosky nástroja - napätie mimo rozsahu (moment) |  | Reštartujte nástroj. Ak chyba pretrváva, vykonajte servis nástroja a skontrolujte, či nedošlo k strate spojov v konektoroch kábla. Skontrolujte prípadné poškodenie káblov. | Denník Displej Potvr. | IxB | Nástroj
2301 | Chyba | Chyba hlavnej dosky nástroja - napätie mimo rozsahu (analógové) |  | Reštartujte nástroj. Ak chyba pretrváva, vykonajte servis nástroja a skontrolujte, či nedošlo k strate spojov v konektoroch kábla. Skontrolujte prípadné poškodenie káblov. | Denník Displej Potvr. | IxB | Nástroj
2302 | Chyba | Chyba hlavnej dosky nástroja - napätie mimo rozsahu (MCU Vdd) |  | Reštartujte nástroj. Ak chyba pretrváva, vykonajte servis nástroja a skontrolujte, či nedošlo k strate spojov v konektoroch kábla. Skontrolujte prípadné poškodenie káblov. | Denník Displej Potvr. | IxB | Nástroj
2303 | Chyba | Chyba hlavnej dosky nástroja - napätie mimo rozsahu (Step up) |  | Reštartujte nástroj. Ak chyba pretrváva, vykonajte servis nástroja a skontrolujte, či nedošlo k strate spojov v konektoroch kábla. Skontrolujte prípadné poškodenie káblov. | Denník Displej Potvr. | IxB | Nástroj
2304 | Chyba | Chyba hlavnej dosky nástroja - napätie mimo rozsahu (UPS) |  | Reštartujte nástroj. Ak chyba pretrváva, vykonajte servis nástroja a skontrolujte, či nedošlo k strate spojov v konektoroch kábla. Skontrolujte prípadné poškodenie káblov. | Denník Displej Potvr. | IxB | Nástroj
2305 | Chyba | Chyba hlavnej dosky nástroja - napätie mimo rozsahu (Energia nástroja) |  | Reštartujte nástroj. Ak chyba pretrváva, vykonajte servis nástroja a skontrolujte, či nedošlo k strate spojov v konektoroch kábla. Skontrolujte prípadné poškodenie káblov. | Denník Displej Potvr. | IxB | Nástroj
2306 | Chyba | Chyba hlavnej dosky nástroja - napätie mimo rozsahu (Vdd) |  | Reštartujte nástroj. Ak chyba pretrváva, vykonajte servis nástroja a skontrolujte, či nedošlo k strate spojov v konektoroch kábla. Skontrolujte prípadné poškodenie káblov. | Denník Displej Potvr. | IxB | Nástroj
2307 | Chyba | Chyba hlavnej dosky nástroja - zlyhanie hardvéru (IMU) |  | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Potvr. | IxB | Nástroj
2331 | Chyba | Chyba v module energie nástroja - nízke napätie (referenčné) |  | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Potvr. | IxB | Nástroj
2332 | Chyba | Chyba v module energie nástroja - vysoké napätie (referenčné) |  | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Potvr. | IxB | Nástroj
2333 | Chyba | Chyba v module energie nástroja - nízke napätie (UPS) |  | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Potvr. | IxB | Nástroj
2334 | Chyba | Chyba v module energie nástroja - vysoké napätie (UPS) |  | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Potvr. | IxB | Nástroj
2335 | Chyba | Chyba v module energie nástroja - nízke napätie (záložná doména) |  | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Potvr. | IxB | Nástroj
2336 | Chyba | Chyba v module energie nástroja - vysoké napätie (záložná doména) |  | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Potvr. | IxB | Nástroj
2500 | Chyba | Max. číslo upínacej hlavice napínača | Upínacia hlavica napínača sa musí vymeniť. Systém je zamknutý na používanie. Tlak sa dá len znížiť. | Pošlite napínač servisnej organizácii na výmenu upínacej hlavice. | Denník Displej Potvr. | PFHC | Nástroj
2501 | Chyba | Alarm ochrany motora čerpadla | Ochrana motora čerpadla zastavila motor. Systém sa musí zastaviť. Ak je systém pod tlakom, na zníženie tlaku potrebuje manuálny zásah. | Vypnite systém. Ak je pod tlakom, mechanicky znížte tlak a pošlite čerpadlo na servis. | Denník Displej Potvr. | PFHC | Nástroj
2502 | Chyba | Alarm nízkej hladiny oleja v motore čerpadla | Hladina oleja v motore čerpadla, čo zastavilo motor. Ak je systém pod tlakom, na zníženie tlaku potrebuje manuálny zásah. | Vypnite systém. Ak je pod tlakom, mechanicky znížte tlak a doplňte olej. | Denník Displej Potvr. | PFHC | Nástroj
2503 | Chyba | Alarm vysokej teploty oleja v motore čerpadla | Teplota oleja v motore čerpadla je vysoká. | Vypnite systém a počkajte, kým vychladne olej. | Denník Displej Potvr. | PFHC | Nástroj
2504 | Chyba | Alarm snímača tlaku napínača | Porucha v elektronike snímača tlaku napínača. Tlak nie je možné odčítať ani nahlásiť systému. | Vypnite systém. Ak je pod tlakom, mechanicky znížte tlak a pošlite napínač na servis. | Denník Displej Potvr. | PFHC | Nástroj
2505 | Chyba | Alarm snímača tlaku čerpadla | Porucha v elektronike snímača tlaku čerpadla. Tlak nie je možné odčítať ani nahlásiť systému. | Vypnite systém. Ak je pod tlakom, mechanicky znížte tlak a pošlite čerpadlo na servis. | Denník Displej Potvr. | PFHC | Nástroj
2506 | Chyba | Zistené neočakávané otáčanie v smere hodinových ručičiek | Otáčanie matice v smere hodinových ručičiek pri čakaní na zníženie tlaku po dokončenom napínaní. Platnosť výsledku sa zruší. | Znížte tlak a znova napnite maticu. | Denník Displej Konf | PFHC | Nástroj
2507 | Chyba | Zistené neočakávané otáčanie proti smeru hodinových ručičiek | Otáčanie matice proti smeru hodinových ručičiek pri čakaní na zníženie tlaku po dokončenom napínaní. Platnosť výsledku sa zruší. | Znížte tlak a znova napnite maticu. | Denník Displej Konf | PFHC | Nástroj
2508 | Chyba | Porucha snímača tlaku čerpadla alebo napínača | Príliš veľký rozdiel medzi údajmi snímača tlaku v čerpadle a napínači. Natlakovanie sa zastaví. | Problém s hydraulikou alebo kalibráciou snímačov tlaku. Reštartujte systém a skúste to znova. Ak sa problém opakuje, kontaktujte vášho miestneho predajného zástupcu Atlas Copco. | Denník Displej Potvr. | PFHC | Nástroj
2509 | Chyba | Porucha snímača tlaku napínača alebo porucha hydraulickej hadice | Snímač tlaku napínača indikuje žiadny tlak, ale snímač tlaku ukazuje nárast tlaku. Natlakovanie sa zastaví. | Problém s hydraulikou alebo kalibráciou snímačov tlaku. Reštartujte systém a skúste to znova. Ak sa problém opakuje, kontaktujte vášho miestneho predajného zástupcu Atlas Copco. | Denník Displej Potvr. | PFHC | Nástroj
2510 | Chyba | Nastavené vlastné ID zlyhalo | Nastavenie vlastného ID zlyhalo. | Reštartujte systém a skontrolujte pripojené zariadenia. Ak je vlastné ID pre jednotku nesprávne, zopakujte nastavenie. | Denník Displej Potvr. | PFHC | Nástroj
2511 | Informácia | Vlastné ID je nastavené | Nastavenie vlastného ID bolo úspešné. |  | Denník Displej Potvr. | PFHC | Nástroj
2512 | Varovanie | Nesprávne vytvorený reťazec čiarového kódu, ignorovaný | Naskenovaný reťazec sa nepodarilo analyzovať ako čiarový kód údajov veže. | Naskenujte správny QR kód údajov veže alebo naskenujte ID sekcie veže. | Denník Displej Potvr. | PFHC | Nástroj
2513 | Chyba | Zistený žiadny tlak čerpadla | Systém sa pokúša o natlakovanie, ale v čerpadle nie je registrované žiadne zvýšenie tlaku. Možnou príčinou je nesprávny sled fáz v trojfázovom konektore. | Vypnite napájanie systému a obráťte chod fáz napájacieho konektora. | Denník Displej Potvr. | PFHC | Nástroj
2514 | Varovanie | Alarm nadmerného momentu napínača | Na klikací kľúč je vyvinutý príliš vysoký moment. To spôsobuje poškodenie snímača momentu. | Znížte moment. | Denník | PFHC | Nástroj
2515 | Varovanie | Alarm nadmerného tlaku napínača | Tlak v napínači je príliš vysoký. | Nechajte tlak klesnúť alebo znížte tlak. Skontrolujte parametre hydraulického tlaku. | Denník | PFHC | Nástroj
2516 | Varovanie | Neočakávaný firmvér čerpadla alebo napínača | Zistená neočakávaná verzia firmvéru čerpadla alebo napínača, reštartujte systém. Ak problém pretrváva, systém sa možno bude dať spustiť, ale pozorne sledujte neočakávané správanie sa systému. | Vypnite a zapnite napájanie systému | Denník Displej Potvr. | PFHC | Nástroj
2517 | Chyba | Nekompatibilná verzia firmvéru čerpadla alebo napínača, reštartujte systém. Systém sa nedá spustiť. | Nekompatibilná verzia firmvéru čerpadla alebo napínača, reštartujte systém. Systém sa nedá spustiť. | Reštartujte systém, ak to nepomôže, vymeňte chybnú jednotku. Skontrolujte pripojené zariadenia, aby ste zistili, ktoré nie je pripojené. | Denník Displej Potvr. | PFHC | Nástroj
3000 | Chyba | Vnútorná chyba softvéru ovládača | Softvérová chyba v ovládači. | Kontaktujte servis. | Denník Displej Potvr. Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3001 | Chyba | Batéria hodín ovládača vybitá | Životnosť internej batérie sa už čoskoro skončí. | Vymeniť batériu. | Denník Displej Potvr. Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3010 | Varovanie | Prehriatie systému | Ovládač je prehriaty. | Schladiť. | Denník Displej Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3011 | Varovanie | Jednotka prehriala hardvér ovládača |  | Schladiť. | Denník Displej Konf | Flex ToolsControl | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3013 | Varovanie | Obmedzené použitie z dôvodu vysokej teploty ovládača | Bol dosiahnutý teplotný limit. Uťahovanie sa spomalilo, aby sa znížilo riziko vypnutia ovládača kvôli prehriatiu. | Počkajte, kým sa teplota ovládača nezníži. | Denník Displej Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3020 | Varovanie | Zlyhanie hardvéru ovládača |  |  | Denník Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3021 | Varovanie | Problém s napätím systému | DC napätie príliš vysoké alebo príliš nízke. |  | Denník Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3022 | Varovanie | Problém s napätím ovládača Vstupné AC napätie príliš vysoké | DC napätie príliš vysoké alebo príliš nízke. | Opravte vstupné napätie. | Denník Displej | Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3023 | Varovanie | Problém s napätím ovládača Vstupné AC napätie príliš nízke | DC napätie príliš vysoké alebo príliš nízke. | Opravte vstupné napätie. | Denník Displej | Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3024 | Varovanie | Problém s napätím pohonu: Vstupné AC napätie príliš vysoké | DC napätie príliš vysoké alebo príliš nízke. | Opravte vstupné napätie. | Denník Displej | Flex ToolsControl | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3025 | Varovanie | Problém s napätím pohonu: Vstupné AC napätie príliš nízke | DC napätie príliš vysoké alebo príliš nízke. | Opravte vstupné napätie. | Denník Displej | Flex ToolsControl | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3026 | Informácia | Maximálny počet už pripojených nástrojov IxB Connect. | Označuje, že počet nástrojov IxB Connect pripojených k ovládaču dosiahol maximálny povolený počet pripojených nástrojov. |  | Denník | ToolsControl | Ovládač a nástroj
3029 | Informácia | Klient stratil sieťové pripojenie | Nástroj stratil sieťové pripojenie buď buď v dôsledku opustenia pokrytia siete alebo z inej príčiny. | Odstráňte problémy tak, že skontrolujete prah roamingu a znížite čísla vybraných kanálov na menej ako 24, aby ste sa uistili, že je roaming aktivovaný. | Denník Displej Konf Potvr. | IxB | Ovládač a nástroj
3030 | Chyba | IP adresa, ktorá je v konflikte s iným uzlom v sieti | Nastavenú IP adresu používa iné zariadenie v tej istej sieti. | Zmeňte IP adresu na jednom z nástrojov. | Denník Displej Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC PFHC | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3031 | Informácia | Odpojený sieťový kábel | Nosič továrenského portu sa stratil (kábel odpojený). | Skontrolujte káblové spojenie. | Denník Displej Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3032 | Informácia | Párovanie spustené | Párovanie nástroja spustené. |  | Denník Displej Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3033 | Informácia | Párovanie úspešné | Párovanie nástroja úspešné. |  | Denník Displej Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3034 | Informácia | Párovanie neúspešné: Nenašiel sa žiadny nástroj | Ovládač nenašiel žiadny nástroj na spárenie pri skenovaní rádiových partnerských zariadení. | Nastavte nástroj do režimu párovania a skúste znova. | Denník Displej Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3035 | Chyba | Párovanie neúspešné: Našiel sa viac ako jeden nástroj | Ovládač našiel viac ako jeden nástroj pri skenovaní rádiových partnerských zariadení. | Uistite sa, že pri spustení párovacieho režimu na ovládači je v režime párovania iba jeden nástroj. | Denník Displej Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3036 | Chyba | Párovanie neúspešné: Chyba komunikácie | Ovládač zaznamenal stratu spojenia, neočakávanú odpoveď alebo časový limit počas procesu párovania. | Párovanie vyskúšajte vykonať ešte raz. V prípade opätovného zlyhania vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3037 | Informácia | Párovanie neúspešné: Otvor nástroja je plný |  | Vyčistite jeden otvor nástroja. | Denník Displej Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3040 | Varovanie | Núdzové zastavenie | Pohon bol deaktivovaný kvôli núdzovému zastaveniu. | Vynulovať núdzové vypnutie. | Denník Displej Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3050 | Informácia | Hodiny systému aktualizované | Hodiny systému boli aktualizované. |  | Denník Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC PFHC | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3051 | Chyba | Chyba v hodinách systému | Nesprávne čítanie času z hardvéru Hodiny reálneho času (Real Time Clock-RTC). | Vymeňte batériu RTC. | Denník Displej Potvr. Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC PFHC | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3052 | Varovanie | Chyba konfigurácie diaľkového spustenia | Nesúlad medzi konfiguráciou diaľkového spustenia HW a SW. | Overte, či prepínač HW dip zodpovedá zvolenému zdroju spustenia. | Denník Displej Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3053 | Informácia | Pohon pripojený | Pohon synchronizovaného uťahovania bol pripojený. |  | Denník Displej | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3054 | Informácia | Pohon odpojený | Pohon odpojený od ovládača. | Skontrolujte kábeláž a napájací zdroj, či nie sú pripojené externé pohony alebo vymeňte ovládač. | Denník Displej | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3055 | Varovanie | Chyba konfigurácie režimu | Vytvorené, keď bol zvolený režim nesprávne nakonfigurovaný. Napr. konfigurácia dvoch skrutiek s rovnakým číslom skrutky alebo rovnakým kanálom, režim neúplnej konfigurácie. | Skontrolujte Toolstalk 2 kvôli chybe konfigurácie režimu. | Denník Displej | Flex Synchronizované uťahovanie | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3056 | Varovanie | Nemožné spustiť: Chýba nástroj alebo pohon | Vytvorené, keď používanému kanálu chýbal pohon alebo nástroj. | V HMI overte ponuku kanálov. Pripojte chýbajúci pohon alebo nástroj. | Denník Displej | Flex Synchronizované uťahovanie | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3057 | Informácia | Nemožné spustiť: Kanál sa už používa | Vytvorené, keď bol potrebný kanál pridelený inej virtuálnej stanici. |  | Denník Displej | Flex | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3058 | Informácia | Nie je vybraný žiadny režim |  | Vyberte režim. | Denník Displej | Flex Synchronizované uťahovanie | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3059 | Varovanie | Nepodarilo sa spojiť so správcom licencií Atlas Copco | Indikuje, že ovládač zlyhal pri spojení s lokálnym správcom licencií na získanie licencií. | Overte lokálnu sieť. V prípade opätovného zlyhania vykonajte servis ovládača. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3060 | Chyba | Počet licencií virtuálnej stanice je prekročený. | Licencia virtuálnej stanice je väčšia ako dostupné licencie. | Aktualizujte licencie alebo konfiguráciu virtuálnej stanice. | Denník Displej Potvr. | ToolsControl | Ovládač
3061 | Varovanie | Nemožné spustiť: Povoľovací signál je nízky |  | Uistite sa, že signál „Aktivovať operáciu“ je pred spustením uťahovania nastavený na vysoký. | Denník Displej | Flex Synchronizované uťahovanie | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3062 | Varovanie | Nemožné spustiť: Signál zastavenia je vysoký |  | Uistite sa, že signál „Aktivovať operáciu“ je pred spustením uťahovania nastavený na nízky. | Denník Displej | Flex Synchronizované uťahovanie | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3063 | Varovanie | Nemožné spustiť: Všetky kanály blokované | Všetky kanály boli nastavené na blokované, takže nie je možné spustiť žiadne uťahovanie. | Nastavte aspoň jeden kanál na neblokovaný. | Denník Displej | Flex Synchronizované uťahovanie | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3064 | Varovanie | Chybné číslo nosiča | Spínač Hex pre FlexCarrier je nastavený na nulu. | Prepnite spínač na inú hodnotu ako nula. | Denník Displej | Flex | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3065 | Varovanie | Nesprávny typ alebo chýbajúca zástrčka konfigurácie núdzového zastavenia nosiča | Nosiču chýba jeho zástrčka konfigurácie núdzového zastavenia, resp. typ zástrčky je nesprávny. | Zasuňte správny typ zástrčky. | Denník Displej | Flex | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3066 | Varovanie | Vstupné napätie nosiča: žiadny 3-fázový AC |  | Uistite sa, že 3-fázové napájanie nosiča je v prijateľných limitoch a plne funkčné. Uistite sa, že 3-fázové káble sú v dobrom stave a riadne pripojené. | Denník Displej | Flex | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3067 | Varovanie | Vstupné napätie nosiča: chýba jedna fáza AC |  | Uistite sa, že 3-fázové napájanie nosiča je v prijateľných limitoch a plne funkčné. Uistite sa, že 3-fázové káble sú v dobrom stave a riadne pripojené. | Denník Displej | Flex | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3068 | Varovanie | Nosič: interná 24 VDC napájacia jednotka pokazená |  | Vykonajte servis nosiča. | Denník Displej | Flex | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3069 | Varovanie | 24-voltový port OUT nosiča deaktivovaný v dôsledku nadprúdu |  | Resetujte systém. | Denník Displej | Flex | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3070 | Varovanie | Nosič, chyba hardvéru v PF6 FlexControl kábli OUT |  | Resetujte systém. | Denník Displej | Flex | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3071 | Varovanie | Nosič, chyba hardvéru v PF6 FlexControl kábli IN |  | Resetujte systém. | Denník Displej | Flex | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3072 | Varovanie | Núdzové zastavenie 24 VDC porucha napájania v dôsledku skratu |  | Vykonajte servis nosiča. | Denník Displej | Flex | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3073 | Varovanie | Nemožné spustiť: Systém je núdzovo zastavený | Pri pridelení viacerých vretien túto udalosť vyvolá „preStartCheckFailed“ v dôsledku núdzového zastavenia. | Resetujte núdzové zastavenie. | Denník Displej | Flex Synchronizované uťahovanie | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3074 | Varovanie | Nosič prehriaty |  | Schladiť. | Denník Displej | Flex | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3075 | Varovanie | Teplota nosiča OK |  |  | Denník Displej | Flex | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3076 | Varovanie | Nosič: preťaženie interného 24 VDC napájania | Výstup prúdu z interného PSU je príliš vysoký. | Odpojte ostatné nosiče, ktoré napája PSU. Odpojte všetky externé zariadenia využívajúce 24 VDC. | Denník Displej | Flex | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3077 | Varovanie | Nosič: prepätie interného 24 VDC napájania | Výstup napätia z interného PSU je príliš vysoký. | Vymeňte nosič. | Denník Displej | Flex | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3078 | Varovanie | Nosič: podpätie interného 24 VDC napájania | Výstup napätia z interného PSU je príliš nízky. | Vymeňte nosič. | Denník Displej | Flex | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3079 | Varovanie | Externé napájanie nosiča: 24 VDC prepätie | Záložné vstupné napätie je viac ako 27 VDC. | Upravte záložné vstupné napätie. | Denník Displej | Flex | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3080 | Varovanie | Externé napájanie nosiča: 24 VDC podpätie | Záložné vstupné napätie je menej ako 19 VDC. | Upravte záložné vstupné napätie. | Denník Displej | Flex | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3081 | Varovanie | Vstupné napätie nosiča: 3 fázové AC prepätie | Vstupné napätie je príliš vysoké. | Nižšie vstupné napätie: musí byť 400 VAC alebo 480 VAC. | Denník Displej | Flex | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3082 | Varovanie | Vstupné napätie nosiča: 3 fázové AC podpätie | Vstupné napätie je príliš nízke. | Vyššie vstupné napätie: musí byť 400 VAC alebo 480 VAC. | Denník Displej | Flex | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3083 | Chyba | Nesprávny firmvér modulu Anybus/Profisafe |  | Aktualizujte firmvér v module Anybus na najnovšiu verziu. | Denník Displej | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3084 | Chyba | Chyba Soft PLC Runtime | eCLR sa skončil nekontrolovaným spôsobom. |  | Denník Displej Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3085 | Varovanie | Nosič: modul ventilátora mimo prevádzky |  | Vymeňte modul ventilátora. | Denník Displej | Flex | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3086 | Varovanie | Nosič: modul ventilátora čiastočne mimo prevádzky |  | Vymeňte modul ventilátora. | Denník Displej | Flex | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3087 | Varovanie | Nosič: modul ľavého ventilátora mimo prevádzky |  | Vymeňte modul ventilátora. | Denník Displej | Flex | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3088 | Varovanie | Nosič: modul ľavého ventilátora čiastočne mimo prevádzky |  | Vymeňte modul ventilátora. | Denník Displej | Flex | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3089 | Varovanie | Nosič: modul pravého ventilátora mimo prevádzky |  | Vymeňte modul ventilátora. | Denník Displej | Flex | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3090 | Varovanie | Nosič: modul pravého ventilátora čiastočne mimo prevádzky |  | Vymeňte modul ventilátora. | Denník Displej | Flex | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3091 | Informácia | Kolízia kanála člena synchronizácie | Generuje sa, keď sú dva alebo viac členov synchronizácie nakonfigurované na rovnaký kanál. | Prekonfigurujte kolidujúceho člena synchronizácie tak, aby mal jedinečný alebo iný kanál, ktorý nebol pridelený inému členovi synchronizácie. | Denník Konf Displej Potvr. | Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie ToolsControl | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3095 | Varovanie | Nízka intenzita signálu WiFi | Sila signálu bezdrôtovej siete je nižšia ako hodnota nastavená v časti „Upozornenie na silu signálu pod (dBm)“. |  | Konf | IxB STRw | Ovládač a nástroj
3096 | Varovanie | Nízka intenzita signálu mobilnej siete | Hodnota RSSI pre pripojenie k obilnej sieti je pod definovanou prahovou hodnotou-98 dBm. | Presuňte nástroj bližšie k anténam mobilnej siete pre silnejšie pripojenie a zamedzenie strate údajov. | Konf | IxB | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3097 | Varovanie | Pripojenie k mobilnej sieti sa stratilo | Systém stratil pripojenie k mobilnej sieti. | Presuňte nástroj bližšie k anténam mobilnej siete. Skontrolujte nastavenie pripojenia k mobilnej sieti tak, aby bol stále nakonfigurovaný APN. Skontrolujte mobilnú sieť, či nevykazuje nejaké problémy. | Denník Displej Konf | IxB | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3100 | Varovanie | Konfigurácia režimu neexistuje |  | Skôr ako začnete s uťahovaním, vyberte existujúci režim synchronizácie. | Denník Displej | Flex Synchronizované uťahovanie | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3150 | Chyba | Nekompatibilita softvéru IAM | IAM nie je kompatibilný so softvérom inštalovaným na ovládači. | Vymeňte IAM. | Denník Displej Potvr. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3160 | Chyba | Nepodarilo sa aktivovať novo inštalovaný softvér | Počas aktivácie sa vyskytol problém. Keď sa novo inštalovaný softvér spustí, dôjde k návratu k predchádzajúcemu fungujúcemu softvéru. Táto chyba sa stane, keď sa nový softvér nepodarí spustiť trikrát a len počas inštalácie softvéru. | Vykonajte export a kontaktujte Atlas Copco pre ďalšiu pomoc. Poznačte si verziu softvéru, ktorú sa snažíte nainštalovať, ako aj verziu softvéru, ktorá funguje. | Denník Displej Potvr. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3161 | Chyba | Spustené na neočakávanej oblasti softvéru | Ovládač sa spustil na neaktívnej strane softvéru a nie na očakávanej strane softvéru. | Poznačte si informácie o softvéri (na domovskej obrazovke ovládača vyberte Ovládač > Softvér). Pokúste sa reštartovať ovládač a po opätovnom spustení sa uistite, že beží na správnom softvéri. Ak chyba pretrváva, vykonajte export a kontaktujte Atlas Copco. | Denník Displej Potvr. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3162 | Informácia | Overenie aktualizácie softvéru zlyhalo | Nepodarilo sa overiť integritu a pravosť softvérového balíka. | Uistite sa, že softvérový balík, na ktorý sa aktualizuje, je podpísaný softvérový balík. Poznačte si informácie o softvéri (na domovskej obrazovke ovládača vyberte Ovládač > Softvér). Ak chyba pretrváva, vykonajte export a kontaktujte Atlas Copco. | Denník Displej Potvr. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3180 | Informácia | Overenie importu softvérového adaptéra zlyhalo | Nepodarilo sa overiť integritu a pravosť importovaných adaptérov protokolu. | Uistite sa, že importované adaptéry protokolu sú podpísané adaptéry protokolu. Ak chyba pretrváva, vykonajte export a kontaktujte Atlas Copco. | Denník Displej Potvr. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3500 | Chyba | Všeobecná chyba správcu licencií | V použitom systéme správy funkcií sa zistila nekonzistentnosť. | Obráťte sa na zástupcu spoločnosti Atlas Copco. | Denník Displej Potvr. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3501 | Chyba | Chyba synchronizácie správcu licencií | Synchronizácia s licenčným serverom zlyhala. | Kontaktujte servisného zástupcu spoločnosti Atlas Copco. | Denník Displej Potvr. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3502 | Informácia | Synchronizácia správcu licencií dokončená | Synchronizácia s licenčným serverom dokončená. |  |  | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3503 | Varovanie | Správca licencií: používa sa iný zdroj | Licenciu používa iný zdroj. | Overte priradenie licencie. | Denník Displej | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3504 | Varovanie | Potrebný reštart správcu licencií |  | Reštartujte správcu licencií. | Denník Displej | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3505 | Informácia | Začala sa synchronizácia licencie USB | Presun licencií z licenčného hardvérového kľúča USB spustený. |  | Denník | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl PFHC | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3506 | Chyba | Chyba synchronizácie licencie USB | Presun licencií z licenčného hardvérového kľúča USB zlyhal. | Kontaktujte servisného zástupcu spoločnosti Atlas Copco. | Denník | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl PFHC | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3507 | Informácia | Synchronizácia licencie USB dokončená | Presun licencií z licenčného hardvérového kľúča USB hotový. |  | Denník | Power Focus 6000 Power Focus 8 PFHC | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3508 | Informácia | Platnosť jednej alebo viacej vašich licencií čoskoro vyprší. Uistite sa, že máte nakonfigurovaný licenčný server |  | Aktualizujte licencie. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3510 | Chyba | Lokálny licenčný server sa už používa. Pred konfiguráciou novej licencie vráťte všetky licencie na server. | V licencii, ktorá sa má použiť počas konfigurácie, sa zistila nekonzistentnosť. | Aktualizujte licencie. | Denník Displej Potvr. | ToolsControl | Ovládač
3511 | Varovanie | Jedna z vašich licencií má inú definíciu licencie | V licencii, ktorá sa má použiť, sa zistila nekonzistentnosť. | Obráťte sa na zástupcu spoločnosti Atlas Copco. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl PFHC | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3512 | Chyba | Neočakávaná chyba licenčnej služby. Pre ďalšie informácie kontaktujte spoločnosť Atlas Copco. |  | Obráťte sa na zástupcu spoločnosti Atlas Copco. | Denník Konf Displej Potvr. | ToolsControl | Ovládač
3550 | Varovanie | Chýba licencia |  | Nainštalujte správnu licenciu. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl PFHC | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3551 | Varovanie | Bezdrôtová komunikácia deaktivovaná správou licencií |  | Zrušte priradenie samostatnej licencie z virtuálnej stanice. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3600 | Informácia | Reštartovanie systému spustené používateľom | Reštart sa spustí ako dôsledok akcie používateľa v systéme, ako napr.: Po importe exportu. Aktivácia nového softvéru po aktualizácii softvéru. Výmena softvéru. Vykonávanie servisnej úlohy, ktorá si vyžaduje reštart systému. Otvorené ladenie na IxB. Prepnutie z WiFi na Bluetoorh na IxB. |  | Denník Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC PFHC | Ovládač a nástroj
3601 | Informácia | Neočakávané vypnutie systému | Systém sa neočakávane reštartuje alebo vypne |  | Denník Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC PFHC ToolsControl | Ovládač a nástroj
3610 | Informácia | Vypnutie systému z dôvodu straty napájania | Sieťový vypínač je stlačený alebo ovládač je odpojený od napájania |  | Denník Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC PFHC ToolsControl | Ovládač a nástroj
3611 | Informácia | Časovač záložnej batérie skončil, vypína sa | Nástroj bol spustený na záložnej batérii dlhšie ako 20s |  | Denník Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC PFHC ToolsControl | Ovládač a nástroj
3612 | Informácia | Vypnutie systému z dôvodu nečinnosti | Čas nečinnosti vypršal |  | Denník Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC PFHC ToolsControl | Ovládač a nástroj
4010 | Informácia | Nástroj zamknutý digitálnym vstupom | Nástroj je zamknutý signálom digitálneho vstupu. |  | Denník Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4011 | Informácia | Nástroj zamknutý Open Protocol | Nástroj je zamknutý Open Protocol. |  | Denník Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4012 | Informácia | Nástroj zamknutý prevádzkovou zbernicou | Nástroj je zamknutý prevádzkovou zbernicou. |  | Denník Displej Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC | Proces uťahovania
4013 | Informácia | Nástroj zamknutý voličom nástrčky | Nástroj je zamknutý, keď je volič nástrčky odpojený z virtuálnej stanice. | Odomknite Master odomknutím. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4014 | Informácia | Nástroj zamknutý Soft PLC | Signál Soft PLC zamkol nástroj. | Odomknite Master odomknutím. | Denník Displej Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC | Proces uťahovania
4015 | Informácia | Uvoľnenie deaktivované | Uvoľnenie je deaktivované v programe uťahovania. |  | Denník Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl XB | Proces uťahovania
4016 | Informácia | Uťahovanie deaktivované |  |  | Denník Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl XB | Proces uťahovania
4017 | Informácia | Uvoľnenie nekonfigurované | Uvoľnenie nie je nakonfigurované v zvolenom programe uťahovania | Zvoľte iný program uťahovania. | Denník Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4020 | Informácia | Príliš veľa NOK uťahovaní | Maximálne po sebe nasledujúce NOK uťahovania v dávkach boli prekročené |  | Denník Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4021 | Informácia | Príliš veľa po sebe nasledujúcich uvoľnení | Maximálny počet po sebe idúcich uvoľnení nakonfigurovaný vo všeobecnej virtuálnej stanici bol dosiahnutý | Externý vstup sa musí odblokovať a resetovať signálom Obnovenie príliš veľkého počtu uvoľnení zámku alebo Master odomknutie. | Denník Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Sync PFXC Ovládanie nástrojov | Skupina
4025 | Informácia | Nebol zvolený žiadny program uťahovania | Nebol zvolený žiadny program uťahovania. | Zvoľte program uťahovania alebo sekvenciu dávok. | Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4030 | Informácia | Prerušená sekvencia dávky | Sekvencia dávky sa prerušila. |  | Denník Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC PFHC ToolsControl | Proces uťahovania
4031 | Informácia | Dosiahnutý max. čas na dokončenie sekvencie dávky. |  |  | Denník Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4032 | Informácia | Dosiahnutý max. čas na dokončenie prvého uťahovania |  |  | Denník Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4035 | Informácia | Uzamknuté riadením linky |  |  | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4040 | Informácia | Uzamknuté alternatívnym identifikátorom | Nástroj bol zamknutý alternatívnym identifikátorom. |  | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4050 |  | Neplatná konfigurácia nástrčky | Program na uťahovanie priradený niekoľkým nástrčkám. | Program na uťahovanie priradený niekoľkým nástrčkám. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4060 | Informácia | Nástroj uzamknutý na dávkovanie dokončené | Pri spúšťaní dávky s príznakom uzamknutia nástroja na sekvencii dávkovania, táto udalosť sa vygeneruje, keď užívateľ stlačí spúšťač. | Odomknete ho so signálom Odomknúť nástroj pri dokončení. | Denník Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4062 | Informácia | Nástroj uzamknutý synchronizáciou výsledkov | Výsledky z nástroja sa synchronizujú s riadiacou jednotkou. | Na opätovné spustenie práce počkajte, kým sa neskončí synchronizácia výsledkov. | Denník Displej Konf Potvr. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4063 | Informácia | Nástroj zablokovaný v dôsledku chyby redundancie snímača | Nástroj je uzamknutý z dôvodu chyby nadbytočnosti. |  | Denník Displej | Power Focus 6000 ToolsControl |
4064 | Informácia | Nástroj uzamknutý pravidlami automatizácie | Nástroj je uzamknutý pravidlami automatizácie. | Žiadna akcia | Denník Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl |
4070 | Informácia | Manuálny režim zadania procesu | Indikuje, že bol pre virtuálnu stanicu aktivovaný manuálny režim. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4071 | Informácia | Automatický režim zadania procesu | Indikuje, že bol pre virtuálnu stanicu aktivovaný automatický režim. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4072 | Informácia | Testovacia skrutka |  |  | Konf | Flex Synchronizované uťahovanie | Proces uťahovania
4073 | Informácia | Nulová poloha nástroja aktualizovaná | Indikuje, že nulová poloha nástroja je nastavená pomocou signálov. |  | Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4100 | Varovanie | Identifikátor neakceptovaný: neplatná dĺžka reťazca |  |  | Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4101 | Varovanie | Voľba reťazca neúspešná: viaceré zhody |  |  | Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4102 | Varovanie | Voľba reťazca neúspešná: Nenašla sa žiadna zhoda |  |  | Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4103 | Varovanie | Identifikátor neakceptovaný: Identický reťazec už prijatý |  |  | Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4104 | Varovanie | Identifikátor neakceptovaný: Nenašla sa žiadna zhoda |  |  | Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4500 | Informácia | Výsledok DriveError | Zistila sa interná chyba pohonu alebo strata pohonu. |  | Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4501 | Informácia | Výsledok rehitu | Pokus o utiahnutie už utiahnutého svorníka pri zapnutej detekcii rehitu. | Kategória kroku pre štartovaciu fázu musí byť nastavená na pozvoľný štart. | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4502 | Informácia | Nízky výsledok pozvoľného štartu uťahovacieho momentu | Pod minimálnou úrovňou pozvoľného štartu uťahovacieho momentu. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4503 | Informácia | Vysoký výsledok pozvoľného štartu uťahovacieho momentu | Uťahovací moment pozvoľného štartu prekročil maximálnu úroveň. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4504 | Informácia | Vysoký výsledok samorezu uťahovacieho momentu | Samorez uťahovacieho momentu prekročil maximálnu úroveň. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4505 | Informácia | Nízky výsledok samorezu uťahovacieho momentu | Pod minimálnym limitom samorezu uťahovacieho momentu. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4506 | Informácia | Nízky výsledok bezpečnostného uťahovacieho momentu | Automaticky vypočítaná hodnota uťahovacieho momentu na zaistenie správneho namontovania senzora uťahovacieho momentu. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4507 | Informácia | Vysoký výsledok uťahovacieho momentu zaskrutkovania | Uťahovací moment zaskrutkovania prekročil maximálnu úroveň. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4508 | Informácia | Vysoký výsledok uhla zaskrutkovania | Uhol zaskrutkovania prekročil maximálnu úroveň. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4509 | Informácia | Vysoký výsledok času zaskrutkovania | Čas zaskrutkovania prekročil maximálnu úroveň. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4510 | Informácia | Nízky výsledok času zaskrutkovania | Pod minimálnou úrovňou času zaskrutkovania. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4511 | Informácia | Nízky výsledok uťahovacieho momentu zaskrutkovania | Pod minimálnou úrovňou uťahovacieho momentu zaskrutkovania. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4512 | Informácia | Nízky výsledok uhla zaskrutkovania | Pod minimálnou úrovňou uhla zaskrutkovania. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4513 | Informácia | Vysoký výsledok záverečného uťahovacieho momentu | Záverečný stupeň uťahovacieho momentu prekročil maximálnu úroveň. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4514 | Informácia | Vysoký výsledok záverečného uhla | Záverečný stupeň uhla prekročil maximálnu úroveň. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4515 | Informácia | Nízky výsledok záverečného uťahovacieho momentu | Pod minimálnou úrovňou záverečného stupňa uťahovacieho momentu. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4516 | Informácia | Nízky výsledok záverečného uhla | Pod minimálnou úrovňou záverečného stupňa uhla. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4517 | Informácia | Časový limit výsledku uťahovacieho momentu | Časový limit uťahovania bol prekročený. Na všeobecné stratégie uťahovania je max čas uťahovania 30 sekúnd. Pre viacstupňové uťahovanie závisí max čas od stupňa obmedzenia Maximálny časový limit. Kód chyby závisí od štádia uťahovania. | Zopakujte uťahovanie. | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4518 | Informácia | Výsledky pre Spúšťač stratený | Spúšťač nástroja bol uvoľnený pred dosiahnutím cieľa. Pri všeobecných stratégiách uťahovania nie je povolené uvoľniť spínač predtým, než sa dokončí štádium uťahovania. Pre viacstupňové uťahovanie sa chyba zobrazí, keď sa stratí spúšťač ešte predtým, než sa dosiahne cieľ v špecifickom stupni. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4519 | Informácia | Predčasná strata momentu | Nástrčka sa vyšmykla z matice. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4520 | Informácia | Požadovaný výsledok sa dosiahol pred záverečným stupňom | Požadovaný uťahovací moment sa dosiahol pred záverečným stupňom uťahovacieho programu. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4521 | Informácia | Nízke výsledky pre Uťahovací moment po zobrazení | Uťahovací moment po zobrazení je pod minimálnou úrovňou. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4522 | Informácia | Vysoké výsledky pre Uťahovací moment po zobrazení | Uťahovací moment po zobrazení prekročil maximálnu úroveň. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4523 | Informácia | Výsledok pre interval uťahovacieho momentu po zobrazení nebol dosiahnutý | Interval uťahovacieho momentu po zobrazení nebol dosiahnutý. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4524 | Informácia | Nedosiahol sa výsledok pre interval korekcie uťahovacieho momentu | Uhol intervalu korekcie uťahovacieho momentu pred ukončením zaskrutkovania sa nedosiahol. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4525 | Informácia | Výsledok pohybov nástroja prekročený | Z podrobného stavu uťahovania NOK. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4526 | Informácia | Výsledok nesúladu snímača SafetyCurrMon | Chyba pri sledovaní prúdu. |  |  | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4527 | Informácia | Výsledok pohybov nástroja prekročený |  |  |  | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4538 | Informácia | Nízky výsledok min momentu v záverečnej inšpekcii | Minimálny moment v záverečnej inšpekcii sa nedosiahol. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4543 | Informácia | Vysoký výsledok monitoru zovretia | Len kľúč. Monitor zistil prekročenú hodnotu zovretia. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4545 | Informácia | Výsledok žiadny reziduálny moment | Len kľúč. Reziduálny moment bol pod hraničnou hodnotou. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4546 | Informácia | Výsledok prekročenej rýchlosti | Len kľúč. Kľúču gyro sa nepodarilo namerať uhol kvôli vysokej rýchlosti. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4547 | Informácia | Výsledok efektívneho uvoľnenia | Len kľúč. Kľúč zistil nečakané uvoľnenie. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4548 | Informácia | Záverečné výsledky menej ako cieľ | Záverečný uťahovací moment je pod hodnotou požadovaného momentu, ktorý bol nastavený v programe uťahovania. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4549 | Informácia | Časový limit TurboTight bol prekročený |  |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4550 | Informácia | Vysoký výsledok impulzov zaskrutkovania | Maximálny počet impulzov zaskrutkovania bol prekročený. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4551 | Informácia | Nízky výsledok impulzov zaskrutkovania | Zaskrutkovanie je dokončené pred dosiahnutím minimálneho počtu impulzov zaskrutkovania. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4552 | Informácia | Vysoký výsledok záverečných impulzov | Maximálny počet impulzov bol prekročený. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4553 | Informácia | Nízky výsledok záverečných impulzov | Uťahovanie je dokončené pred dosiahnutím minimálneho počtu impulzov. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4554 | Informácia | Prúd pri vypnutí vysoký | Prúd pri vypnutí prekročil vysoký limit prúdu. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4555 | Informácia | Prúd pri vypnutí nízky | Nameraný prúd vypnutia bol pod nízkym limitom prúdu. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4556 | Informácia | Nezaradená viacstupňová chyba | Chyba vo viacstupňovej konfigurácii, často s overením nástroja. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4557 | Informácia | Výsledok preťažený |  |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4559 | Informácia | Výsledok zastavený | Táto udalosť sa spustí, keď externý signál zastavenia alebo blokovací signál preruší prebiehajúce uťahovanie. Táto udalosť sa zavádza na rozlíšenie medzi strateným spúšťačom a externým zastavením. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4600 | Varovanie | Data Drop alebo Data Hold použitý v kombinácii s uťahovaním dávky. Signály nemajú žiadny účinok |  | Data Drop a Data Hold sú podporované len pre pracovné úlohy, bez ovládania dávky. Ak sa musia použiť signály, vyberte inú pracovnú úlohu. |  | Flex Synchronizované uťahovanie | Proces uťahovania
4601 | Informácia | Data Hold aktívny: výsledok uťahovania sa odošle hneď, ako je signál nízky |  |  |  | Flex Synchronizované uťahovanie | Proces uťahovania
4602 | Informácia | Data Drop aktívny: výsledok uťahovania sa vyradí |  |  |  | Flex Synchronizované uťahovanie | Proces uťahovania
5010 | Varovanie | Neplatná hodnota parametra programu uťahovania | Parameter v zvolenom programe uťahovania nie je platný. | Skontrolujte konfiguráciu zvoleného programu na uťahovanie, aby ste našli a zmenili hodnoty parametra. | Denník Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC PFHC ToolsControl | Konfigurácia programu
5011 | Varovanie | Nepodarilo sa pripraviť programovú pamäť v nástroji | Nie je možné prečítať aktuálnu veľkosť programovej pamäte v nástroji ani pripraviť programovú pamäť na prevzatie aktualizovaného alebo novo zvoleného programu do nástroja. | Skontrolujte nástroj pre podporovanú verziu softvéru. Reštartujte nástroj. Znovu vyberte programy uťahovania. Skontrolujte sieťové pripojenie na konzistenciu údajov a kvalitu. | Denník Displej Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Konfigurácia programu
5020 | Informácia | Hlavný spúšťač nie je aktívnym zdrojom spustenia | Vygenerované iba pri konfigurovaní push štart a používateľ stlačí hlavný spúšťač. Bude vygenerované, až kým používateľ nestlačí push štart. | Stlačte push štart na spustenie nástroja. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Konfigurácia programu
5030 | Informácia | Komplexnosť programu na uťahovanie prekročil kapacitu nástroja | Zvolený program uťahovania je príliš zložitý pre STB nástroj, ktorý je použitý. Nástroj bude zamknutý. | Zredukujte komplexnosť programu uťahovania alebo zvoľte iný program. | Denník Displej Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Konfigurácia programu
6010 | Informácia | Príslušenstvo pripojené | Príslušenstvo je pripojené k ovládaču. |  | Denník Displej Potvr. Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Príslušenstvo
6020 | Informácia | Príslušenstvo odpojené | Príslušenstvo je odpojené od ovládača. |  | Denník Displej Potvr. Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Príslušenstvo
6021 | Varovanie | Prevádzková zbernica offline | Žiadna komunikácia s prevádzkovou zbernicou. |  | Denník Displej Potvr. Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC | Príslušenstvo
6030 | Varovanie | Kolízia adresy príslušenstva | Dve alebo viac príslušenstva sú pripojené s rovnakou adresou. | Zmeňte adresu príslušenstva. | Denník Displej Potvr. Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Príslušenstvo
6040 | Varovanie | Chyba komunikácie s príslušenstvom | Chyba prerušovanej komunikácie s príslušenstvom. | Skontrolujte káble a konektory. | Denník Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Príslušenstvo
6041 | Varovanie | Chyba prevádzkovej zbernice | Komunikačná chyba s prevádzkovou zbernicou. |  | Denník Displej Potvr. Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie | Príslušenstvo
6042 | Varovanie | Nezhoda modulu prevádzkovej zbernice | Nainštalovaný modul prevádzkovej zbernice sa nezhoduje s nakonfigurovaným modulom. | Zmeňte konfiguráciu, aby sa zhodovala s nainštalovaným modulom alebo nahraďte nainštalovaný modul správnym modulom. | Denník Displej Potvr. Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie | Príslušenstvo
6043 | Varovanie | Pretečenie výstupnej medzipamäte prevádzkovej zbernice | Výstupná medzipamäť používaná na komunikáciu s prevádzkovou zbernicou je vyčerpaná a došlo k pretečeniu medzipamäte. Jedna alebo viac aktualizácií signálu boli zahodené. | Na obnovenie medzipamäte zastavte komunikáciu s prevádzkovou zbernicou a diagnostiku prevádzkovej zbernice (ak sa používa). Ak sa táto udalosť vyskytuje často, skontrolujte vaše nastavenie komunikácie s prevádzkovou zbernicou vrátane programu PLC: príliš časté aktualizácie v porovnaní s vaším intervalom aktualizácie môže viesť k tomuto scenáru. | Denník Displej Potvr. Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie | Príslušenstvo
6044 | Varovanie | Nezhoda ID poskytovateľa prevádzkovej zbernice | Inštalovaný modul prevádzkovej zbernice nie je podporovaný. | Pripojte podporovaný modul prevádzkovej zbernice Atlas Copco. | Denník Displej Potvr. | Power Focus 8 | Príslušenstvo
6050 | Informácia | Chybný volič nástrčky | Vygenerovaný pri nie alebo nesprávnom zvolení nástrčky. |  | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Príslušenstvo
6090 | Varovanie | Skener čiarového kódu nie je možné identifikovať | Keď sa nenašlo žiadne jedinečné sériové číslo. | Nakonfigurujte zariadenie na čítanie čiarového kódu. | Denník Displej Potvr. Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC PFHC | Príslušenstvo
6500 | Varovanie | Neplatná konfigurácia pravidla | Konfigurácia pravidla je neplatná, ak mapovaná virtuálna stanica neexistuje, ak je konfigurácia neplatná alebo ak pravidlo nemá žiadne spúšťače alebo žiadne akcie | Overte konfiguráciu nástroja. | Denník Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl |
6501 | Varovanie | Pravidlo spustené počas chodu | Spustené pravidlo je opätovne aktivované tým istým spúšťačom. | Zakázanie a povolenie pravidla. | Denník Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl |
6502 | Informácia | Nepodarilo sa vykonať akciu | Pravidlo nevykoná udalosť, keď nemôže vykonať akciu na odstránenej alebo neexistujúcej virtuálnej stanici. K tomu dôjde, ak bola virtuálna stanica nakonfigurovaná pre pravidlo odstránená. | Akcia je opravená pravidlo je zakázané a povolené. | Denník Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl |
6503 | Varovanie | Odstránené pravidlo chodu | Táto udalosť nastane, ak je aktuálne spustené pravidlo odstránené. Akcia sa neobnoví, ak sa bežiace pravidlo odstráni. | Žiadna akcia. | Denník Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl |
6504 | Varovanie | Vypnuté pravidlo chodu | Táto udalosť nastane, ak je aktuálne spustené pravidlo vypnuté. Akcia sa neobnoví, ak sa bežiace pravidlo vypne. | Žiadna akcia. | Denník Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl |
6505 | Varovanie | Aktualizované pravidlo chodu | Udalosť Aktualizácia pravidla chodu, ak je aktuálne spustené pravidlo aktualizované. | Žiadna akcia. | Denník Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl |
7010 | Informácia | Text správy na zobrazenie | Všeobecná udalosť, ktorá zobrazí v správach. |  | Displej Potvr. Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC PFHC ToolsControl | Správa
8200 | Informácia | Nepodarilo sa tvoriť sériový port | Sériový port, ktorý sa má použiť, sa nepodarilo otvoriť. | Skontrolujte pripojenia sériového portu. | Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Rôzne
8300 | Varovanie | Uplynul časový limit komunikácie s klientom Open Protocol. | Časový limit komunikácie s klientom Open Protocol uplynul. V očakávanom čase nebola odoslaná žiadna správa ani príkaz na udržanie aktívneho stavu. | Skontrolujte sieťové pripojenie ovládača Kontrola nastavenie siete: brána firewall a prepínače. Skontrolujte aplikačný softvér na strane klienta. | Denník Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Rôzne
8214 | Chyba | Nesúlad vo verzii softvéru EHMI | Kompatibilita verzie softvéru EHMI sa nezhoduje s ovládačom. | Aktualizujte verziu softvéru EHMI. | Denník Displej Potvr. Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Rôzne

##

Konf - Zoznam kódov udalostí

Informuje používateľa, či je možné udalosť nakonfigurovať cez stránku „Konfigurovať udalosť“.

Dostupné pre - Zoznam kódov udalostí

Zoznam výrobkov, pre ktoré je k dispozícii kód udalosti.

Skupiny - Zoznam kódov udalostí

Skupina, do ktorej kódy udalosti patria.

Popis udalosti

Krátky popis udalosti a prečo k nej dochádza.

Postup - Zoznam kódov udalostí

V prípade potreby postup obsahuje pokyny na vymazanie udalosti.

Denník - Zoznam kódov udalostí

Informuje užívateľa, či má byť udalosť uložená v denníku udalostí alebo nie. Hodnota na tomto zozname je predvolená.

Displej - Zoznam kódov udalostí

Informuje užívateľa, či má byť udalosť zobrazená na obrazovke alebo nie. Hodnota na tomto zozname je predvolená.

Potvr. - Zoznam kódov udalostí

Informuje používateľa, či musí byť udalosť potvrdená alebo nie, skôr ako budete môcť pokračovať. Hodnota na tomto zozname je predvolená.

Kód udalosti

Jedinečné číslo udalosti.

Typ udalostí - Zoznam kódov udalostí

Typ udalosti: Informácia, Varovanie a Chyba.

Názov udalosti

Opisný názov udalosti.