# Autotaraudage

L'étape Selftap (autotaraudage) permet d'effectuer le serrage lorsque le couple d'approche requis est supérieur au couple Approche terminée, par exemple lors du serrage de faibles épaisseurs de métal à l'aide de vis autofileteuses (ou autotaraudeuses). La fenêtre d'autotaraudage commence à l'endroit où la valeur de couple atteint SelftapTorqueMin/2 (couple d'autotaraudage mini./2). Le couple doit dépasser SelftapTorqueMin (couple d'autotaraudage mini.) mais ne doit pas franchir SelftapTorqueMax (couple d'autotaraudage maxi.) dans la fenêtre d'angle.

Paramètre | Description | Valeur par défaut
--- | --- | ---
Autotaraudage | Active l'étape d'autotaraudage. | Off (Arrêt)
Régime | Définit la vitesse pendant l'autotaraudage. | Vitesse de démarrage en douceur ou 5 % de ToolMaxSpeed (vitesse maxi. de l'outil)
Longueur | Définition de l'angle de rotation de la douille pendant l'autotaraudage. Mesuré à partir de la fin de la phase de démarrage. | 360°
Torque min (couple mini.) | Valeur de couple pour la limite inférieure d'autotaraudage. | 0 Nm
Torque max (couple maxi.) | Valeur de couple pour la limite supérieure d'autotaraudage. | Couple maxi. de l'outil