# Origine di avvio

Utilizzare la sorgente di avvio strumento per configurare la modalità di avvio dello strumento. Il valore predefinito è Solo grilletto.

Origine di avvio è disponibile solo per determinati tipi di utensili.

Opzioni per sorgente di avvio
Origine di avvio | Descrizione
--- | ---
Solo grilletto | Premere il grilletto dello strumento per iniziare il serraggio.
Grilletto O pressione | Premere il grilletto dello strumento o spingere lo strumento contro il giunto per iniziare il serraggio.
Grilletto E pressione | Premere il grilletto dello strumento e spingere lo strumento contro il giunto per iniziare il serraggio.
Solo pressione | Spingere lo strumento contro il giunto per iniziare il serraggio.
Ingresso digitale | Disporre di un segnale usando l'ingresso digitale per attivare l'inizio del serraggio. L'interruttoreavviamento a distanza deve essere impostato su On.
Grilletto AND Ingresso digitale | Disporre di un segnale tramite l'ingresso digitale e premere il grilletto dell'utensile per avviare il serraggio. L'interruttore di avviamento a distanza deve essere impostato suOff.
Grilletto di sicurezza | Due grilletti (come con grilletto e pressione) attivati entro 500 ms l'uno dall'altro per avviare il serraggio.