# IT – Impuls – Dra åt till moment/ Lossa till moment

Verktyg
IXB

Impuls-stegen gäller endast för IPB-P-verktyg.

Impuls – Dra åt till moment

Det här steget genererar åtdragningspulser i framåtriktningen, tills inställt moment har nåtts.

Impuls – Lossa till moment

Det här steget genererar åtdragningspulser i backriktningen, tills åtdragningsmomentet är under momentbörvärdet.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Momentmål – Ts | Momentmål måste ligga mellan 0 och verktygets maximala moment.
Pulsenergi – Pe | Pulsenergi används för att reglera mängden energi/ström i varje puls. Pulsenergi måste vara ett värde från 10 % till 100 %. ﻿Standardvärde: 100 %.
Autohastighet | På: Verktyget körs med impulsenergihastighet både vid pulsering och utan pulsering. Pulsenergihastigheten kommer att användas under hela steget. Av: Verktyget körs med den angivna hastigheten när det inte pulserar och med impulsenergihastighet när det pulserar. Olika hastigheter kommer att användas inom steget.