# TPT - Apertar conforme Torque / Desapertar conforme Torque em TensorPulse

Ferramentas
STR IXB

Antes de usar a etapa de aperto/desaperto do Tensor Pulse, é obrigatório que o tipo de licença a seguir seja instalado no controlador:

- Estratégias de Baixa Reação

TensorPulse é válido somente para as ferramentas a seguir: ETV-STR61-100-13, ETV-STR61-70-13, ETV-STR61-50-10, ITB-P.

Essa etapa de aperto não é compatível com ferramentas configuradas com um Acessório Frontal com Engrenagem (GFA) do tipo boca aberta ou boca fechada.

Apertar conforme Torque no TensorPulse

Essa etapa gera pulsos de aperto no sentido de avanço, até ser atingido o torque-alvo.

Desapertar conforme Torque em TensorPulse

Essa etapa gera pulsos de aperto no sentido para trás, até que o torque esteja abaixo do torque-alvo.

Caso a etapa de aperto/desaperto esteja em execução no TensorPulse, use o soquete/adaptador PulseDrive necessário.
Caso a etapa de aperto/desaperto do TensorPulse festeja em execução sem o soquete/adaptador PulseDrive, todos os apertos serão NOK. O erro de etapa “Soquete/adaptador PulseDrive não detectado” é mostrado quando não há soquete/adaptador PulseDrive.

Parâmetro | Descrição
--- | ---
Alvo de Torque - Ts | Alvo de Torque deve ir de 0 até o torque máximo da ferramenta.
Energia de pulso - Pe | Energia de Pulso é usado para controlar o valor da energia/corrente em cada pulso. Energia de Pulso deve ir de 10% a 100%. Por padrão, é definido em 100%.
Fator de Regulagem da Força de Reação | O Fator de Regulagem da Força de Reação é usado para regular a força de reação ao executar a etapa Tensor Pulse. É a força que move a ferramenta no sentido oposto após cada pulso. Um alto fator de regulagem resulta em alta força de reação e alta frequência de pulso; um baixo fator de regulagem resulta em baixa força de reação e baixa frequência de pulso. O Fator de Regulagem da Força de Reação deve estar no intervalo de 0 até 100%. Por padrão, é definido em 40%.

No gráfico, a reversão de ângulo significa que a ferramenta gira para trás para ativar os pulsos, mas a cabeça do parafuso não gira necessariamente para trás, por causa do soquete/adaptador PulseDrive.