# Konfigurácia diagnostiky

Diagnostika pre špecifické príslušenstvo alebo zbernicu je prístupná prostredníctvom možnosti Info v zobrazení virtuálnej stanice pre príslušenstvo alebo zbernicu.

1. Ťuknite na Info a na nasledujúcej obrazovke ťuknite na kartu Diagnostika.

2. So spínačom aktivujte režim monitoru alebo nútený režim.

3. Stavy vstupných a výstupných signálov sú k dispozícii na príslušných kartách.

Prístup k diagnostike je možný iba z jedného používateľa alebo funkcie. Ak sa diagnostika už používa, na obrazovke sa zobrazí informačná správa.