# Práca s kartou Sekvencia dávkovania

Funkcie ovládača, ako napr. nízkoreakčné stratégie upevňovaní a ďalšie funkcie ovládača, si okrem iného vyžadujú licencie distribuované prostredníctvom systému riadenia systému. Zatiaľ čo je konfigurácia funkcií možná bez špecifických licencií, priradenie a používanie týchto funkcií bude vyžadovať, aby bola na ovládači nainštalovaná správna licencia. Podrobnejšie informácie o licenciách nájdete v Licenciách (FMS).

Sekvencie dávkovania sa používajú na vykonávanie špecifického množstva uťahovaní, v špecifickom poradí. Každá sekvencia dávkovania má svoj názov.

V tejto sekcii

- Nastavenia sekvencie dávkovania
- Konfigurácia dávky