# YM2 – Serrer à la limite élastique : Méthode 2

Outils
QST

Cette étape fait fonctionner l’outil avec le régime spécifié en sens avant jusqu’à ce que la limite d’élasticité soit détectée.

Recherchez les départs de point de limite élastique lorsque le couple a atteint Tt. La moyenne du couple est calculée sur Af degrés. Cette procédure est répétée N rs fois.

Une pente de référence est calculée par régression linéaire sur N rs points. Après cela, de nouvelles valeurs de moyenne sont calculées continuellement sur A f degrés.

La pente est calculée par régression linéaire par rapport sur les derniers N s points moyens. La limite élastique est atteinte lorsque la pente est inférieure au Py % de la pente de référence.

Paramètre | Description
--- | ---
Couple cible | Doit être > 0
Filtrer angle | Par défaut : 1. Doit être > 0
Nombre d'échantillons | Par défaut : 6. Doit être >= 4.
Nombre d'échantillons, référence | Par défaut : 6. Doit être >= 4.
Pourcentage de limite d'élasticité | Par défaut : 90 %. Doit être > 20 %.
Vitesse | Par défaut : 60 tr/min. Doit être > 0
Type de montée en régime | Dure, douce ou manuelle. Par défaut : Dure. Si vous sélectionnez Manuelle, le champ Montée en régime s’ouvre.
Montée en régime | Si le type de montée en régime est sur Manuelle, ce champ s’ouvre. Par défaut : 500 tr/min.
Frein (Valide uniquement pour Power Focus 6000 Serrage synchronisé, Power Focus 8 Serrage synchronisé et Flex). | S’il est sur Marche, l’outil sera arrêté lorsque la cible est atteinte. S’il est sur Arrêt, le programme ira directement à la prochaine étape sans arrêter l’outil.

Pointez et cliquez sur l'image pour voir plus d'informations :

A | Couple de déclenchement
B | Nombre d'échantillons, réf
C | Pente réelle
D | Nombre d'échantillons
E | Pente de référence
F | Filtrer angle