# 通过以太网线缆/无线配置选择器 6

选择器 6 主要概览

选择器前视图

A | 套筒或钻头支架
B | 位置 LED 指示灯
C | 标签区域
D | 每个拐角的安装孔
E | 服务端口
F | 电池状态 LED（仅在无线版本上提供）
G | WLAN 状态 LED（在部分选择器上提供）
H | 电池（仅在无线版本上提供）
I | 移动模块（仅在无线版本上提供）

选择器 6 连接概览

选择器底视图

A | 连接器盖板
B | 外部 DC 输入电源；Kycon (DC DIN) 连接器
C | 以太网输入，上游连接；M12 D 编码内孔连接器
D | 选择器背面
E | 数字输入和输出连接器
F | 以太网输出，下游连接；M12 D 编码内孔连接器
G | 电池

选择器 6 服务端口概览

服务接口

A | RJ45 服务端口
B | RBU 插槽
C | 功能按钮

一般配置

1. 在控制器上，进入 Settings > Network（设置 > 网络），在 Factory Ethernet（出厂以太网）端口下，检查 IP 地址（在通过无线连接配置时才需要）。

2. 打开选择器上的服务端口盖。护盖通过 2 毫米内六角螺钉固定。

3. 将网线连接到 PC 和服务接口中的 RJ-45 连接器之间。

4. 确保选择器通过 PoE、外部电源或电池供电。

5. 打开 PC 的 WEB 浏览器窗口。

6. 键入网络地址：169.251.1.1 并按下 Enter（回车）键。选择器的 WEB 服务器将响应并显示选择器 WEB 接口。

7. 选择左侧导航的 Settings（设置）（默认选择此项）。Settings（设置）工作区显示配置菜单并分为五个不同的设置：基本设置、服务端口、以太网输入、WLAN 和 POWER FOCUS 6000。

8. 在 Ethernet in（以太网输入）部分，为所需的 LED 控制源选择 External mode（外部模式）开启或关闭。

9. 配置的接下步骤取决于套筒选择器与控制器相连的方式（以太网线缆直接与控制器相连（默认）、以太网线缆与工厂网络相连或通过无线连接至工厂网络）。请参阅以下操作说明，了解具体配置。

配置套筒选择器 - 通过以太网连接至控制器（默认）

1. 只有新款 PF6 型号才提供连接设备和菊链控制器的以太网端口 (RJ45)。要通过以太网线缆将选择器 6 与旧款控制器型号相连，应使用适配器线缆将以太网线缆与控制器 COM 端口相连。

2. 在 Ethernet In（以太网输入）部分，请在连接至下拉选项中选择 PF6000（默认）。

3. 单击工作区右上部的 Save（保存）按钮。

4. 从服务端口拔下以太网线缆。

5. 用盖子盖住服务端并用内六角螺钉固定好。

   套筒选择器出现在连接附件列表中（Virtual station > Accessories > Choose accessories > Socket selector（虚拟站点 > 附件 > 选择附件 > 套筒选择器））

配置选择器 - 通过线缆连接至工厂网络

1. 在 Ethernet In（以太网输入）部分，从连接至下拉选项中选择 Factory net（工厂网络）。

2. 为动态或静态 IP 地址配置选择 DHCP 开启或关闭。如果 IP 地址栏中要求静态 IP 地址，输入套筒选择器的 IP 地址。

3. 在 PF6000 部分，为控制器输入选择器要连接的控制器 IP 地址（参见上文）。

4. 单击工作区右上部的 Save（保存）按钮。

5. 从服务端口拔下以太网线缆。

6. 用盖子盖住服务端并用内六角螺钉固定好。

   套筒选择器出现在连接附件列表中（Virtual station > Accessories > Choose accessories > Socket selector（虚拟站点 > 附件 > 选择附件 > 套筒选择器））

配置套筒选择器 - 通过无线连接至工厂网络

1. 在 Ethernet In（以太网输入）部分，从连接至下拉选项中选择 Factory net（工厂网络）。

2. 在 WLAN 区域，填写以下参数：

   - 启用：将单选按钮设为“YES”（是）

   - SSID：填写套筒选择器的 SSID 名称

   - 密码：填写要连接的无线网络的密码

   - 加密类型：为无线网络选择正确的加密类型（WPA-PSK 或 WPA2-PSK、EAP-TLS）

3. 在 PF6000 部分，为控制器输入选择器要连接的控制器 IP 地址（参见上文）。

4. 单击工作区右上部的 Save（保存）按钮。

5. 从服务端口拔下以太网线缆。

6. 用盖子盖住服务端并用内六角螺钉固定好。

   套筒选择器出现在连接附件列表中（Virtual station > Accessories > Choose accessories > Socket selector（虚拟站点 > 附件 > 选择附件 > 套筒选择器））