# TTTR - Apertar até liberar acionador

Ferramentas
ES STR SL ST SR STB IXB

Essa etapa funciona até o acionador da ferramenta ser liberado (apertar). Pode ser utilizado somente como uma última etapa em um programa de aperto.

Parâmetro | Descrição
--- | ---
Velocidade | Valor numérico da velocidade de rotação, em rpm.
Tipo da rampa de velocidade | Lista de opções em que a rampa de velocidade pode ser escolhida [Rígida, Flexível, Manual]