# ネジの緩め

緩めパラメータを設定すると、特定の締め付けプログラムの緩め動作を制御できます。どのツールを使うかに関係なく、ネジスレッドが壊れないように、必要に応じてネジを確実に緩めるように緩め速度とトルクを指定します。

ランアップトルクに達すれば、緩めは OK とみなされます。ただし、そのときまでにネジはおそらく完全にランアップされません。ここでネジは、低トルクを使って回すことができ、速度を向上させることができます。オペレータは、終了したとみなされるまで、緩めを続行する必要があります。

パラメーター名 | 説明 | デフォルト値
--- | --- | ---
検出トルク | 緩め操作を開始して緩めの結果をもたらすために必要な最小トルク。 | 7% ToolMaxTorque
ランアップトルク | トルクがランアップトルクを下回ると、緩みは[OK]とみなされます。 注記！ネジ長の変化に応じて、システムは、ネジがいつ完全にランアップされたかは判断できません。オペレータがこれを決定しなければなりません。 | 3.5% ToolMaxTorque
緩め速度 | 緩め速度は、ランアップトルクに達すれば得られる。 | ToolMaxSpeed