# C – Prúd (Current)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Toto obmedzenia stupňa nie je podporované pre Power Focus XC.

Toto obmedzenie kontroluje skutočný prúd, kde moment prechádza spúšťačom momentu. Ak skutočný prúd prekročí limity, nástroj sa okamžite zastaví a program uťahovania preskočí na nasledujúci bod synchronizácie, resp. koniec programu. Výsledkom bude prvá špičková alebo nízka hodnota, ktorá urobila monitor NOK. V prípade OK, výsledkom bude posledná nameraná hodnota prúdu. Ak sa spúšťač momentu nikdy nedosiahne počas obmedzenia, tak sa skončí stavom OK.

Parameter | Popis
--- | ---
Spúšťač momentu | Musí byť >= 0 a < Max. moment nástroja.
Dolný limit | Najnižší prijateľný prúd.
Horný limit | Najvyšší prijateľný prúd.