# Configurar la conexión de registro remota

Para conectar un controlador a un servidor de registro remoto, configure y active los ajustes de registro remoto en el controlador.

1. En la vista de inicio, acceda a la pestaña Ajustes y seleccione Conexiones de servidor en el panel izquierdo.

2. Introduzca los parámetros siguientes en la ventana Registro remoto:

Campo | Descripción
--- | ---
Activada/Desactivada | Activa/desactiva la comunicación con el servidor de registro remoto
TCP/UDP | Selecciona el protocolo TDP o UDP
Servidor anfitrión | Dirección IP del servidor de registro remoto
Puerto del servidor | Puerto del servidor de registro remoto

## Configurar los niveles de registro

Para configurar los registros almacenados en el servidor de regitro remoto:

1. En la vista de inicio, acceda a la pestaña Ajustes y seleccione Conexiones de servidor en el panel izquierdo.

2. En la ventana Registro remoto, seleccione Configurar.

3. En la ventana Configurar características, marque las casillas aplicables.

   Categoría | Clasificación SysLog
   --- | ---
   Error | Alerta, Grave, Emergencia, Error
   Advertencia | Advertencia
   Info | Informativo, Aviso

   Para restablecer la selección de la configuración anterior, seleccione DESHACER.

4. Seleccione Aplicar.