1. Power Focus 6000
2. Configurazione
3. Utilizzo della scheda Controller
4. Serraggio sincronizzato
5. Segnali del serraggio sincronizzato
6. Segnali in uscita: Segnali secondari
7. Stato hardware canale: 81 Segnali secondari
8. Arresto di emergenza attivo

# Arresto di emergenza attivo

Nome in SoftPLC: CHANNEL_HW_STATUS_EMERGENCY_STOP_ACTIVE

Tipo di valore | Dimensione minima [bit] | Dimensione massima [bit]
--- | --- | ---
Booleano | 1 | 1