# Limites de Ângulo de Rundown

Monitorando-se o ângulo de rotação durante o Rundown, erros como falta de arruela ou parafuso com tamanho ou comprimento de rosca incorreto podem ser detectados. Por exemplo, roscas muito longas exigiriam um ângulo de rotação maior para que o parafuso atingisse o aperto.

Parâmetro | Descrição | Valor padrão
--- | --- | ---
Limites de ângulo de Rundown | Ativa os Limites do ângulo de Rundown. Os limites do ângulo são definidos em relação ao momento em que o acionador da ferramenta é apertado ou quando um valor de torque especificado é atingido. Os limites do ângulo não serão verificados durante o Autoenrosco se o mesmo estiver ativo. Desativado: Nenhum limite definido. Do gatilho:o sistema começa a monitorar o ângulo de aperto assim que o acionador da ferramenta é pressionado e informa caso os limites de tempo sejam violados. From torque (Do torque): O sistema começa a monitorar o ângulo de aperto a partir do valor especificado em <From torque> (A partir do torque) e informa caso os limites de ângulo ou tempo sejam violados. | Desativado
<Do torque> | Valor de torque a partir do qual os Limites de ângulo de Rundown são definidos. | 10% do Torque alvo
Ângulo mín. | Valor do ângulo para o limite de ângulo inferior desde o ponto de partida. | 100°
Ângulo máx. | Valor do ângulo para o limite de ângulo superior desde o ponto de partida. | 1000°
Tempo mín. | Tempo mínimo (em milissegundos) para a etapa. Medido a partir do início da etapa. | 10 ms
Tempo máx. | Tempo máximo (em milissegundos) para a etapa. Medido a partir do início da etapa. | 5000 ms