# Drehrichtungswechsel UZS/ggUZS - 10130

Drehrichtungswechsel UZS/ggUZS ist ein Eingangssignal, das die Richtung des SR21/SL-Werkzeugs umschaltet.
Dreht das Werkzeug im Uhrzeigersinn, schaltet das Signal die Richtung auf gegen den Uhrzeigersinn um.
Dreht das Werkzeug gegen den Uhrzeigersinn, schaltet das Signal die Richtung auf im Uhrzeigersinn um.

Drehrichtungswechsel UZS/ggUZS überschreibt das Eingangssignal Drehrichtungswechsel UZS/ggUZS beim nächsten Start.

Wenn das Werkzeug auf gegen den Uhrzeigersinn geschaltet wird, leuchtet die orangen Richtungs-LED am Werkzeug auf.

Signaltyp | Werttyp | Min. Größe [Bit] | Max. Größe [Bit]
--- | --- | --- | ---
Ereignis | Boolesche Instanz | 1 | 1

## Geräte

- Feldbus: TRUE

- Leuchtbox: FALSE

- Interne E/A: TRUE

- Bedienpult: TRUE

- Werkzeugfunktionen: TRUE

- ST-Selektor: FALSE

- Signalsäule: TRUE

- TLS-Tag: FALSE

- E/A-Erweiterung: TRUE