# Režim párovania pre nástroj STB a STwrench

## Uvedenie nástroja STV do režimu párovania

1. Odpojte (nabitú) batériu z nástroja.

2. Stlačte spúšťač nástroja, zatiaľ čo znova batériu pripojíte.

3. Keď sú LED nástroja vypnuté, uvoľnite spúšťač.

4. Keď sú LED nástroja znova zapnuté, stlačte spúšťač nástroja.

5. Keď sú LED nástroja znova vypnuté, uvoľnite spúšťač. Obe svetlá LED začnú blikať (po približne 10 sekundách).

6. Nástroj je teraz v režime párovania. LED blikajú, keď je nástroj v režime párovania.

Nezapínajte procedúru párovania Power Focus predtým, než obidve LED svetlá na nástroji blikajú. Začnite párovanie do 30 sekúnd, inak sa nástroj z časových dôvodov vypne.

Keď je nástroj uvedený do režimu párovania, kliknutím na typ pripojenia spustite proces párovania.

## Uvedenie STwrench do režimu párovania

1. Zapnite STwrench.

2. Počas úpravy článku a gyroskopu stlačte na klávesnici STwrench klávesy NAHOR, DOPRAVA A ČIAROVÝ KÓD v tomto poradí.

3. Na konci nastavenia nuly je kľúč v režime párovania.

Keď je nástroj uvedený do režimu párovania, kliknutím na typ pripojenia spustite proces párovania.