# Sauvegarde automatisée

La fenêtre Sauvegarde automatisée active ou désactive l’exportation sFTP.

Par défaut, le commutateur Activer exportation sFTP est réglé sur ARRÊT.
Lorsque le commutateur Activer exportation sFTP est réglé sur MARCHE, un fichier d’exportation est créé 10 minutes après la dernière modification de la configuration.
Si le commutateur Activer exportation sFTP est réglé sur MARCHE au démarrage du système, un fichier d’exportation est automatiquement créé dans les 2-3 minutes. Le fichier d’exportation est créé dans les 2-3 minutes pour répercuter les modifications qui ont pu être effectuées avant que le système ne soit éteint.

L’ancien fichier de sauvegarde est supprimé avant que le nouveau fichier de sauvegarde ne soit disponible.

Les donnés du fichier exporté incluent toutes les configurations et les paramètres du coffret.

Les utilisateur du sFTP peuvent récupérer le fichier exporté stocké dans le dossier suivant du système : /Export/<export file name>.

Un système compatible avec le sFTP est nécessaire.

Pour récupérer le fichier, les utilisateur du sFTP n’ont pas besoin de mot de passe.

Le nom d’utilisateur pour les utilisateurs du sFTP est le suivant :

Nom d'utilisateur | autoexport