# Limites do Torque de Rundown

O atrito entre a porca e a junta pode variar. Isso pode fazer com que o torque necessário para girar uma porca em uma rosca, antes que a engrenagem com a superfície da junta aconteça, também varie. Estes efeitos podem ser, por exemplo, interferência no orifício, torque prevalente ou lubrificação variável.

Monitorar o torque de Rundown pode ser útil quando se usa uma contraporca que possui um enxerto de plástico nas roscas para ajudar o fixador a resistir à vibração. Isso exigirá um torque maior, conhecido como torque prevalente, para compensar esta interferência.

Parâmetro | Descrição | Valor padrão
--- | --- | ---
Limites de torque de Rundown | Define os Limites de torque de Rundown para Ativo ou Desativado. Desativado: Nenhum limite definido. Ativo: Limites de torque e intervalo do ângulo definidos. | Desativado
Deslocamento | Deslocamento de ângulo antes de começar o Intervalo do ângulo. | 0°
Comprimento | Ângulo que define a Seção de limite do torque de Rundown. | 360°
Torque mín. | Valor de torque para o Limite inferior do torque de Rundown. | 0 Nm
Torque máx. | Valor de torque para o Limite superior do torque de Rundown. | 19% do Torque-alvo