# Grilletti

I grilletti fungono da input per una regola. Un grilletto valido è configurato con una stazione virtuale e un segnale booleano di ingresso/uscita o di evento. È possibile configurare un massimo di 10 grilletti per regola.

## Condizione di innesco

Se una regola è impostata su On, si avvia in base alla condizione di attivazione impostata. Le condizioni di innesco disponibili sono:

- SE TUTTI: La regola si avvia solo quando tutti i grilletti della regola vengono innescati.

- SE QUALSIASI: La regola si avvia quando uno qualsiasi dei grilletti della regola viene innescato.

Impostazioni | DESCRIZIONI
--- | ---
Nome | Inserire un nome per i grilletti con una lunghezza massima di 32 caratteri ASCII.
Segnale | Quando si seleziona un segnale per un grilletto, si può scegliere da un elenco di stati I/O booleani e segnali di eventi. Il segnale selezionato è sempre collegato alla stazione virtuale selezionata.
Stazione virtuale | Selezionare una stazione virtuale dall'elenco delle stazioni virtuali disponibili sul controller.
In base al tipo di segnale di ingresso selezionato, il grilletto mostra diverse opzioni.
Segnale di stato booleano di ingresso/uscita selezionato come segnale nel grilletto | Un segnale di stato booleano ha uno stato definito quando il segnale viene attivato e quando non viene attivato. Per configurare, vai su Funzionamento e seleziona Uguale o Non uguale per lo stato del segnale, che è Vero o Falso. Il grilletto reagisce solo quando la condizione di stato del segnale è soddisfatta, cioè quando il valore del segnale è uguale o non uguale allo stato impostato, che è vero o falso. Ad esempio, il grilletto può essere configurato per reagire solo quando l'utensile è in funzione, attraverso il segnale Utensile in funzione. Per la configurazione, selezionare Utensile in funzione dall'elenco dei segnali e impostare Funzionamento su Uguale e lo stato su Vero.
Segnale di evento booleano di ingresso/uscita selezionato come segnale nel grilletto | Un segnale di evento booleano ha un singolo stato quando viene attivato e rimane in quello stato fino al reset. Quando si seleziona il segnale di evento dall'elenco dei segnali, è necessario impostare un'opzione di reset per il segnale in entrata/uscita dell'evento. Le opzioni di ripristino possono essere selezionate da Interruzione. Le opzioni di ripristino disponibili sono: Tempo, serraggio successivo e segnale definito. Ad esempio, il grilletto può essere configurato per attivarsi solo quando viene ricevuto il segnale di Serraggio OK.