# Par objetivo final - 31015

Obtiene el par objetivo del programa de apriete para un apriete realizado. El valor se copia del programa del resultado de apriete y se publica tras el apriete.

Los programas Multistep obtienen el par final de la última etapa de apriete en el programa de apriete definida como categoría de etapa «Final».

Convertidor | Tipo de señal | Tipo de valor | Tamaño mín. [bit] | Tamaño máx. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Estándar | Evento | Entero | 32 | 32
FixedPointToDecimal | Evento | Entero | 32 | 32

Para evitar la duplicación de señales, se pueden definir Conversores de valor.

Los conversores se utilizan para permitir más de una representación de la misma señal (por ejemplo, estado de ángulo/par se pueden representar ambos a nivel de bits o como un carácter de estado).

## Dispositivos

- Bus de campo: VERDADERO

- Caja de indicadores: FALSO

- E/S internas: FALSO

- Panel de operario: FALSO

- Funciones de herramienta: FALSO

- Selector ST: FALSO

- Baliza: FALSO

- Etiqueta TLS: FALSO

- Extensor de E/S: FALSO