# Configurazione delle impostazioni wireless

Le impostazioni Wireless nel controller attivano l'uso di WLAN e Bluetooth.

1. Nel menu Impostazioni, selezionare la scheda Wireless.

2. A seconda dello strumento (gli strumenti dotati di WLAN sono contrassegnati da IRC-W, mentre quelli dotati di Bluetooth sono contrassegnati da IRC-B), impostare Abilitato su On.

   "Breve raggio/distanza" indica una maggiore velocità di trasmissione ma una soluzione più sensibile alla distanza dal controller e "Lungo raggio/distanza" indica una minore velocità di trasmissione ma una soluzione con maggiore tolleranza verso la distanza e i disturbi.

3. Modalità IxB Connect: eseguendo la commutazione da ON a OFF, l'abbinamento di tutti gli strumenti precedentemente abbinati viene annullato e occorre abbinarli di nuovo accoppiati prima dell'uso.

   OFF: gli utenti possono usare i vecchi strumenti Bluetooth, come ad esempio STB, e quelli IxB Connect collegati contemporaneamente via Bluetooth. On: gli utenti possono collegare lo strumento IxB Connect solo tramite Bluetooth.