# CTh - Emperramento de Rosca

Ferramentas
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Essa restrição verifica o ângulo a partir do ponto em que o torque ultrapassa o Torque inicial (T1) até o ponto em que o torque ultrapassa o Torque final (T2). Se o ângulo medido a partir de Torque inicial (T1) for maior do que Limite máximo (Amax), a ferramenta para imediatamente.

Quando o torque ultrapassa Torque final (T2), o ângulo medido é verificado em relação ao limite Limite mínimo (Amin). Se o ângulo for inferior a esse limite, a ferramenta para imediatamente.

Parâmetro | Descrição | Na ilustração
--- | --- | ---
Torque inicial | Deve ser <= 0. | T1
Torque final | Deve ser <= 0. | T2
Minimum Limit (Limite Mínimo) | Limite baixo de ângulo. | Amin
Maximum Limit (Limite Máximo) | Limite alto de ângulo | Amax